ユーザー情報を管理する
ローカルデバイス認証で認証するユーザー情報を登録／編集します。また、ユーザー情報を一括してインポート／エクスポートすることもできます。
ユーザー情報の設定項目
タッチパネルディスプレーから設定する
リモートUIから設定する

重要
Administrator権限を持つユーザーのみ、ユーザー情報を編集できます。

メモ
登録／編集したユーザー情報は、バックアップのためエクスポートしておくことをおすすめします。 ユーザー情報のインポート／エクスポートはリモートUIからのみ設定できます。

ユーザー情報の設定項目

項目 | 設定内容 | 設定条件 | 工場出荷時の初期値
［ユーザー名 :］ | ローカルデバイス認証でログインするときのユーザー名を設定します | 1～半角32文字（全角32文字）までの任意の文字列（ただし、半角スペース、次の半角記号（\ / : * ? l <> [ ] ;, = + @ "）は使用できません） 大文字、小文字を区別します すでに登録しているユーザー名は登録できません | Administrator
［パスワード :］ | ローカルデバイス認証でログインするときのパスワードを設定します | 空白または半角32文字（全角32文字）までの任意の文字列 大文字、小文字を区別します | 7654321
［確認入力 :］ | ［パスワード :］で入力したパスワードと同じパスワードを入力します | 空白または半角32文字（全角32文字）までの任意の文字列 大文字、小文字を区別します | 7654321
［部門ID :］ | 部門別ID管理を併用する場合は、部門IDを設定します | 登録済みの部門IDを選択 部門IDの登録方法については、「部門別ID管理を設定する」を参照してください | 0000000
［暗証番号 :］ | 設定した部門IDに対応する暗証番号を設定します | 空白または7桁までの半角数字（本体が部門別ID管理を「OFF」に設定している場合は省略することもできます） 入力時の数字が桁数不足の場合は先頭に0が埋められます | 0000000
［確認入力 :］ | ［暗証番号 :］で入力した暗証番号と同じ暗証番号を入力します | 空白または7桁までの半角数字（本体が部門別ID管理を「OFF」に設定している場合は省略することもできます） 入力時の数字が桁数不足の場合は先頭に0が埋められます | 0000000
［表示名 :］ | ユーザーの表示名（ユーザーの漢字・かな名称、所属部署など）を設定します | 空白または半角32文字（全角32文字）までの任意の文字列 | Administrator
［よみ :］ | 表示名の読みがなを設定します | 空白または半角32文字（全角32文字）までの任意の文字列 | 空白
［Eメールアドレス :］ | ユーザーのメールアドレスを設定します | 空白または256文字までの半角英数字・英記号 Eメールアドレスのフォーマットチェックは行いません | 空白
［設定するロール :］ | ユーザーのロール（権限）を設定します | 設定済みのロールを選択 各ロールについての詳細は、「ACCESS MANAGEMENT SYSTEM アドミニストレーターガイド」を参照してください | Administrator
［カードID :］＊ | コントロールカード用コピーカードリーダー・F1を設置した場合、カードIDを入力します | 空白または8文字までの半角英数字（改行） 「0」や「00」などの0の連数字のみを入力することはできません | 空白

＊コントロールカード用コピーカードリーダー・F1が有効の場合のみ表示されます。

重要
［部門別ID管理］が「ON」の場合、登録する部門IDと暗証番号は、本体に登録されているものを使用してください。機器情報配信などによって、登録されている部門ID／暗証番号が変わった場合は、ローカルデバイス認証のユーザー情報もあわせて変更してください。 サーバー認証+ローカルデバイス認証を使用しているときに［部門別ID管理］を「ON」にしてログインできなくなった場合は、一度ログインサービスをDepartmentID Authenticationに変更して［部門別ID管理］を「OFF」にしてください。ログインサービスを設定する方法は、「アプリケーションの認証情報を設定する」を参照してください。 ローカルデバイス認証に登録している情報と部門別ID管理のユーザー情報とパスワードを一致させる必要があります。 Eメールアドレスが登録されていない場合、Eメール／Iファクスを送信するには［ファンクション設定］（設定／登録）の[Eメールアドレス未登録ユーザーによる送信を許可]を「OFF」にする必要があります。 ［表示名］に半角英数字以外で入力を行った場合は、本体の表示言語を日本語にしておく必要があります。本体の表示言語が日本語以外になっている場合、Eメールの受信側で送信元の欄に登録した表示名が表示されません。 ローカルデバイス認証を設定している場合、Eメール受信側の送信元（from）の欄には、ログインしたユーザーの表示名とEメールアドレスが表示されます。ただし、194文字を超えるEメールアドレスを入力した場合、194文字以降のアドレスは表示されません。 ローカルデバイス認証を設定している場合、Iファクスの受信側ではSender行にログインしたユーザーのEメールアドレスが表示されます。

メモ
複数ユーザーが同じ部門IDを使用することもできます。 Administratorの権限を持つユーザーを複数登録することもできます。 ［パスワード］／［暗証番号］と［確認入力］には同じ文字列を入力してください。［パスワード］／［暗証番号］と［確認入力］の内容が異なる場合は、再入力を促すメッセージが表示されます。

0KCS-39L