階調や濃度を自動補正する
特別な設定を行わずにコピーしたときに、コピーの階調や濃度、色味が原稿と異なるような場合、正しい画像が得られるように調整する機能です。
テストページを出力して原稿台ガラスにセットするだけで、画像の階調、濃度および色味を自動的に補正します。
自動階調補正には、次の2種類があります。
フル補正
テストページを出力して原稿台ガラスにセットするだけで、画像の階調、濃度および色味を自動的に補正します。クイック補正よりも精密に補正されます。
クイック補正
画像の階調、濃度および色味を簡易に補正します。内部的に補正するため、テストページを出力しません。

重要
［自動階調補正］で使用できる用紙は、以下の通りです。それ以外の用紙は使用しないでください。 種類： 薄紙、普通紙1、普通紙2、普通紙3 サイズ： A3、A4、11×17、LTR 自動階調補正をする場合は、フル補正をお使いになることをおすすめします。クイック補正は、次回フル補正をするまでの簡易補正としてお使いください。 テストページは正しくセットしてください。テストページが正しく読み込まれないと、階調、濃度および色味の補正が正常に行われません。 テストページは3枚出力します。本製品では、用紙種類に応じてトナーやプリントスピードを調節しています。確実に調整をするために、正しい用紙種類を選択してください。

メモ
テストページとして出力する用紙はコピーカウントされません。

フル補正をする
クイック補正をする
フル補正をする
1.
（設定／登録）を押す
2.
［調整/メンテナンス］→［画質調整］→［自動階調補正］を押す
3.
［フル補正］を押す
4.
給紙箇所を選択→［OK］を押す
5.
［プリント開始］を押す

メモ
テストページに使用できる用紙がない場合、用紙の補給を促すメッセージが表示されます。所定の用紙を補給してください。

6.
出力されたテストページ1を原稿台ガラスにセット→［読込開始］を押す
* ブラックの帯のあるほうを原稿台ガラスの奥側にあわせて、プリント画像面を下向きにセットします。
7.
原稿台からテストページ1を取り除く→［プリント開始］を押す
8.
出力されたテストページ2を原稿台ガラスにセット→［読込開始］を押す
* ブラックの帯のあるほうを原稿台ガラスの奥側にあわせて、プリント画像面を下向きにセットします。
9.
原稿台からテストページ2を取り除く→［プリント開始］を押す
10.
出力されたテストページ3を原稿台ガラスにセット→［読込開始］を押す
* ブラックの帯のあるほうを原稿台ガラスの奥側にあわせて、プリント画像面を下向きにセットします。
11.
原稿台からテストページ3を取り除く
クイック補正をする
1.
（設定／登録）を押す
2.
［調整/メンテナンス］→［画質調整］→［自動階調補正］を押す
3.
［クイック補正］を押す
4.
［開始］を押す
0KCS-069