多角形定義モード設定命令（PM）
多角形を定義します。

JIS | PM<モード（i）>；
16進数 | 50h 4Dh<モード（i）>3Bh

| <モード（i）>
| 多角形定義モードを指定します。
値 | 設定内容
0 | ポリゴンバッファーをクリアし、多角形定義モードを設定します。
1 | 現在定義されているポリゴンバッファーをクローズします．
2 | 現在定義されているポリゴンバッファーをクローズし、多角形定義モードを解除します。

| 次の命令を使用して、多角形の定義を行えます。
| 多角形定義モード設定命令PM ペン移動命令（絶対座標）／（相対座標）PA／PR ペン上げ／ペン下げ命令PU／PD 絶対座標／相対座標円弧プロット命令AA／AR 円プロット命令CI 分解能モード指定命令CT
| 上記のほか、「初期値設定命令IN」とプロッターに出力を要求する命令も有効です。 ポリゴンバッファーは、「多角形定義モード設定命令PM」だけでなく、次の命令でも使用されます。
| 絶対座標／相対座標長方形塗りつぶし命令RA／RR 絶対座標／相対座標長方形プロット命令EA／ER 扇形塗りつぶし命令WG 扇形プロット命令EW
| 次の命令は無視されます。
| 文字プロット命令LB シンボルモード指定命令SM

0KCS-24C