USBキーボードから文字を入力する
USBポートにUSBキーボードを接続すると、タッチパネルディスプレーから文字を入力するかわりに、USBキーボードを使って文字を入力できます。
タッチパネルディスプレーにキーボード画面が表示されているとき、USBキーボードから文字を入力すると、タッチパネルディスプレーにUSBキーボードで入力した文字が表示されます。
USBキーボードを使用している場合でも、タッチパネルディスプレーのキーボード画面や操作パネルの ～ （テンキー）は使用できます。タッチパネルディスプレーからの入力については、「タッチパネルディスプレーから文字を入力する」を参照してください。
USBキーボードから入力する場合、タッチパネルディスプレーからの入力方法とは次の点が異なります。
USBキーボードからは、ASCIIコードのみ入力できます。また、スペースや矢印も使用できます。ASCIIコードについては、「用語集（ASCIIコード）」を参照してください。
タッチパネルディスプレーに表示されていない文字をUSBキーボ―ドから入力する場合でも、タッチパネルディスプレーの入力モードドロップダウンリストを変更する必要はありません。
タッチパネルディスプレーの入力モードドロップダウンリストを表示しているときは、USBキーボードから入力することはできません。
大文字を入力する場合は、USBキーボードのShiftキーを押しながら文字を入力します。タッチパネルディスプレーの［シフト］を押しても、USBキーボードから入力する文字は大文字になりません。
USBキーボードのEnterキーは改行をする場合のみ使用します。USBキーボードを使用している場合でも、文字の入力が終わったときにはタッチパネルディスプレーの［OK］を押します。
1行入力時に入力エリアに未確定文字がない場合、以下のUSBキーボードのキーとタッチパネルディスプレーのキーは同様の入力になります。

USBキーボード | タッチパネルディスプレー
Enterキー | ［OK］、または、［次へ］
Escキー | ［キャンセル］

タッチパネルディスプレーのキーボード画面に表示されていない、Delete、End、Tab、Esc、ファンクションキーなどは、USBキーボードでも使用できません。
USBキーボードの入力音は、タッチパネルディスプレーのキーボード画面からの入力音を設定することで変更できます。入力音を設定する方法については、「音量やブザーを設定する」を参照してください。
USBキーボードの同じキーを長押しすると、同じキーを連続で入力することができます。（140文字以内）
表示言語が日本語のとき、各入力モードリストに対するUSBキーボードからの入力は以下のとおりです。

かな漢 | 全角ひらがな
カタカナ | カタカナ、半角カタカナ*
記号 | 半角記号
コード入力 | 半角のコード番号

*ソフトキーボードの半角キーが選択されている場合

重要
USBキーボードの端子は、USBポートに対してまっすぐに差し込んでください。斜めに差し込んだり、USB規格に準拠しない形状のUSBキーボードを差し込んだりした場合は、USBポートが破損する可能性があります。 USBキーボ―ドを接続している場合は、完全なスリープ状態に移行しません。 お使いのUSBキーボードによっては、上記のように動作しない場合があります。 USBキーボードは市販されているものをお使いください。 入力するキーによっては、表示内容と実際の入力内容が異なる場合があります。 入力エリアに未確定文字があると、テンキーでの入力はできません。

メモ
USBキーボードを使用するためには、環境設定（設定／登録）の［外部インターフェイス］→［USB設定］→［USB入力デバイスにMEAPドライバーを使用］を「OFF」に設定しておく必要があります。（→USB入力デバイスにMEAPドライバーを使用する） USBキーボ―ドはいつでも取り外すことができます。

0KCS-018