その他のトラブル
送受信の速度が遅い
ファクスの送受信の速度が遅い
ファクス情報サービスが利用できない
海外にファクス送信できない（エラーコード#018）
電話がつながらない、間違い電話になる
送受信の速度が遅い

高解像度で送信していませんか？
文字だけの原稿などは、低解像度で送信することをおすすめします。
ファクスの送受信の速度が遅い

［ECM送信］または［ECM受信］を「ON」にしていませんか？
［ECM送信］と［ECM受信］を確認してください。（→ECM送信を有効にする）
送信するときの画質が「文字/写真」に設定されていませんか？
写真がない原稿は、［原稿の種類］で「文字」を選択してください。（→原稿の種類を選択する）
ファクス情報サービスが利用できない

電話回線がダイヤル回線のとき、トーンモードになっていますか？
ダイヤル回線では、ファクス情報サービスを利用するときにトーンボタンを押す必要があります。（→プッシュホンサービスを利用する）
相手から受信状態にするように指示はありませんでしたか？
［受信スタート］を押してください。（→プッシュホンサービスを利用する）
海外にファクス送信できない（エラーコード#018）

ファクス番号にポーズを入れていますか？
国際通信を行っている会社の局番（「0061」など）のあと、または相手先のファクス番号のあとにポーズを入れ、もう一度ダイヤルしてください。（→新規にファクス番号を入力して指定する）
アドレス帳で送信するには、詳細設定の国際送信を変更してください。（→登録済み宛先の登録内容確認／変更／削除）
電話がつながらない、間違い電話になる

電話番号やファクス番号を入力する前に、発信音（ツー音）を確認しましたか？
電話番号やファクス番号を入力する前に、必ず発信音（ツー音）を確認してください。発信音が聞こえる前に入力すると、電話がつながらなかったり、間違い電話になったりすることがあります。
0KCS-0R9