Enter HP-GL/2 Mode命令（[ESC] % # B）
送られてきたデータをHP-GL/2コマンドとして読み込みます。

JIS | ESC % # B
16進数 | 1Bh 25h # 42h

値 | 設定内容
0 | HP-GL/2モードの現在のペンの位置およびパレットの状態は、実行前の状態に設定されます。
1 | HP-GL/2モードの現在のペンの位置は、HP RTLモードの現在のペンの位置に設定されます。 HP-GL/2モードのパレットの状態は、実行前の状態に設定されます。
2 | HP-GL/2モードの現在のペンの位置は、実行前の状態に設定されます。 HP-GL/2モードのパレットの状態は、HP RTLモードの現在の状態に設定されます。
3 | HP-GL/2モードの現在のペンの位置およびパレットの状態は、HP RTLモードの現在の状態に設定されます。
| 省略値：0

0KCS-2AL