Fコードを使って通信する（Fコード）
送信先のファクス機がITU-T（国際電気通信連合の通信規格などを制定する部門）規格に準拠したFコード通信に対応していると、Fコードを利用して安全に文書を送信／受信できます。
1.
［ファクス］を押す
2.
ファクス番号を入力→［Fコード］を押す
回線を増設したときは、［詳細設定］を押します。
ファクス画面上での操作の詳細については「ファクス画面」を参照してください。

重要
ポーズ、Fネットをファクス番号の先頭に入力することはできません。

メモ
ファクス番号の末尾にポーズを入れると、ポーズ時間は10秒固定になります。 複数の回線を使用できるのは、次の場合です。 ［モデムダイヤルイン設定］が「ON」になっている場合（→モデムダイヤルインを有効にする） G3回線増設キット（2回線）を追加している場合 リモートFAX送信キットでファクス機能を使用していて、［リモートファクス送信設定］で［送信回線数］が2回線以上に設定されている場合（→リモートファクス送信の設定をする）

3.
［Fコード］、［パスワード］を押す
4.
～、、（テンキー）で入力
5.
［OK］を押す
0KCS-0R2