ECM送信を有効にする
アドレス帳、ワンタッチを使用せずにファクス送信する際に、送信文書をECM方式で送信します。
ECM方式とは、通信画像のエラーを自動的に補正して通信を行う機能です。
imageRUNNER ADVANCE C3330でこの機能を使用するために必要なオプションについては、「各機能に必要なオプション」を参照してください。

重要
ECM方式で通信を行う場合は、相手機および本製品でECM機能を設定する必要があります。（双方で設定されていないと、この機能は無効になります。） ECMをサポートしていない機器へ送信された場合、この設定は機能しません。 通信エラーが発生する場合や、通信速度が極端に遅いときは、「OFF」にすることで改善される場合があります。

メモ
ECMで送信するためには、本設定に加えて、宛先をアドレス帳に登録する際に<ECM送信>を「ON」にする必要があります。（→ファクス番号を登録する）

1.
（設定／登録）を押す
2.
［ファンクション設定］→［送信］→［ファクス設定］を押す
3.
［ECM送信］を押す
4.
［ON］→［OK］を押す
アドレス帳、ワンタッチを使用せずにファクス送信する際に、ECM送信を有効にしない場合は、［OFF］を押します。

重要
ECM機能を設定した場合でも、電話回線の影響でエラーになることがあります。 電話回線にトラブルなどが発生した場合、送信に時間がかかることがあります。 アドレス帳、ワンタッチで宛先を指定する場合にECMで送信するためには、宛先をアドレス帳に登録するさいに<ECM送信>を「ON」にする必要があります。（→ファクス番号を登録する）

0KCS-09X