相対位置移動（ドット数）（[ESC] ￥）
印字位置を現在の位置から右方向または左方向に移動します。

JIS | ESC ¥ <移動量（2バイト）>
16進数 | 1Bh 5Ch <移動量（2バイト）>

| <移動量（2バイト）> 現在印字位置からの移動量をドット数で指定します。 指定は2バイトで行い、ドット数を256で割った値を第2バイト、その余り値を第1バイトで表します。
単位： | 高品位文字（ANK）／漢字のとき ドラフト文字（ANK） | 1／180インチ 1／120インチ
範囲： | －2448≦ドット数≦2447（10進数） |
ドット数＝第1バイト＋（第2バイト×256） 左方向への移動は、次の表のようにドット数をマイナス値（2の補数）で指定します。
ドット数 | 2447 | … | 2 | 1 | 0 | －1 | －2 | －3 | … | －2448
第1バイト | 8Fh | … | 02h | 01h | 00h | FFh | FEh | FDh | … | 70h
第2バイト | 09h | … | 00h | 00h | 00h | FFh | FFh | FFh | … | F6h

| 左右マージンを越える位置を指定した場合、本制御命令は無効になります。 順方向の印字時に、「ANK文字のアンダーラインの指定／解除ESC －」でアンダーラインの印字が指定された場合のみ、アンダーラインが引かれます。

0KCS-1WC