ユーザー定義文字プロット命令（UC）
ユーザー独自の文字を相対座標値を指定して描きます。

JIS | UC《ペン状態（i），》<X1増分（i），Y1増分（i）>《，ペン状態（i）》《，X2増分（i），Y2増分（i），……，Xn増分（i），Yn増分（i）》；
16進数 | 55h 43h《ペン状態（i）2Ch》<X1増分（i）2Ch Y1増分（i）>《2Ch ペン状態（i）》《2Ch X2増分（i）2Ch Y2増分（i）2Ch …… 2Ch Xn増分（i）2Ch Yn増分（i）》3Bh

| 《ペン状態（i）》
| ペンの上げ下げを作成する文字の各点に応じて切り替えます。
指定範囲： | スタンダードモード | ペンを上げる…－99以下の整数
|  | ペンを下げる…＋99以上の整数
| エンハンスモード | ペンを上げる…－9999以下の整数
|  | ペンを下げる…＋9999以上の整数
| ※ エンハンスモードがOFFのときを「スタンダードモード」と呼びます。
| このパラメータは、本命令の中で任意に指定できます。 本命令の実行時にはペンが上がった状態になります。
| 《X増分（i）》《Y増分（i）》
| 文字の形にしたがって、現在のペン位置からX／Y方向の増分を指定していきます。2点目以降は、直前の位置からの相対座標で指定します。 それぞれの増分は、文字プロット方向に依存します。
指定範囲： | スタンダードモード－98～＋98の整数
| エンハンスモード－9998～＋9998の整数
| パラメータを省略した場合は、ペンをキャリッジリターン位置へ移動します。

| ユーザー定義文字は、本命令によって現在の文字種（固定／可変）とメニューの拡張グループの「エンハンスモード」の設定によって決定するNCPセルのグリッドで定義されます（NCPセルの大きさには依存しません）。 |
| それぞれのモードでの文字グリッド数は次のとおりです。
モード | 余白を含む1文字分の幅×高さ | 文字部分の幅×高さ
スタンダードモード | 6×16グリッド | 4×8グリッド
エンハンスモード（固定文字） | 48×64グリッド | 32×32グリッド
エンハンスモード（可変文字） | 42×72グリッド | 32×36グリッド
| ユーザー定義文字のプロット時は、「文字プロット命令LB」と同様に「文字サイズ指定命令（絶対値／相対値）SI／SR」、「斜体文字指定命令SL」、「絶対値／相対値による文字方向設定命令DI／DR」の設定が有効です。

| ユーザー定義文字は、本命令実行時に直接プロットし、データが登録されることはありません。

| NCPセル間隔設定命令（ES） ES

0KCS-256