ミシン目スキップ行数の設定（[ESX] 1Bh 00h 01h）
ミシン目スキップ行数を指定します。

JIS | ESX 1Bh 00h 01h <行数（1バイト）>
16進数 | 1Bh 7Eh 1Bh 00h 01h <行数（1バイト）>

| <行数（1バイト）> 印字をスキップする領域の行数を指定します。
単位： | 行数
範囲： | 00h～FFh（0～255）
設定位置は現在の改行ピッチで指定します。 ミシン目スキップ行数の設定後に改行ピッチを変更しても、印字をスキップする領域は変化しません。

| 1ページの残り行数が本命令で指定された行数になると、自動的に改ページが行われ、ミシン目に印字がかかるのを防ぎます。

| ミシン目スキップ行数とページ長の差が0.5インチ以下の場合、この制御命令は無視され、最後に設定した値が有効になります。 ページ長の設定（ESC F／ESX 04h）を受信した場合は初期設定の値に戻ります。 ただし、新しいページ長とミシン目スキップ行数の差が0.5インチ以下の場合、この制御命令は無視されます。

0KCS-2RE