メモリー受信ボックスに受信する
受信したIファクスやファクスを、メモリー受信ボックスに蓄積しておくか、自動的にプリントするかを設定します。
1.
［受信トレイ］→［システムボックス］を押す
2.
［メモリー受信ボックス］を押す
3.
＜I ファクスメモリー受信＞／＜ファクスメモリー受信＞を設定する

［ON］： | ファイルを受信するとメモリー受信ボックスに蓄積されます。
［OFF］： | ファイルを受信するとプリントされます。

メモ
［受信トレイ設定］にある［メモリー受信開始時刻］／［メモリー受信終了時刻］を設定した場合、次のように表示されます。（→受信トレイを設定する） ＜ファクスメモリー受信＞／＜I ファクスメモリー受信＞を［ON］：メモリー受信を終了する時刻が表示されます。 ＜ファクスメモリー受信＞／＜I ファクスメモリー受信＞を［OFF］：メモリー受信を開始する時刻が表示されます。 メモリー受信ボックス内のファクス／Iファクス受信ファイルは、それぞれ＜ファクスメモリー受信＞または＜I ファクスメモリー受信＞を「OFF」に設定するとプリントされ、メモリーから削除されます。

4.
受信トレイ選択画面に戻るまで［戻る］を押す
0KCS-125