連続用紙（15×11インチ）をB4横に印刷する【15インチ→B4横：Fmode 6】
ESC／Pプリンターに15×11インチの連続用紙をセットして印字するときのデータを、縮小してB4サイズのカット紙（またはB4サイズ以上の用紙）にランドスケープ（横置きと同じ印字結果になる）で印字します。
印字データは、B4サイズのほぼ中央にレイアウトされます。
縮小率
ESC／Pプリンターに15×11インチの連続用紙をセットしたときの印字範囲（横方向13.6インチ、縦方向11インチ）を、縦方向のみ約259／300倍（横方向13.6インチ、縦方向9.5インチ）に縮小します。
用紙サイズ
標準ではB4サイズを使用しますが、A3サイズでも印字できます。
B4サイズより小さい用紙を使用した場合の印字結果は保証しません。
文字の印字
10ポイントの文字フォントを使用し、行ピッチのみ縮小して印字します（文字ピッチは実寸サイズになります）。
ただし、タッチパネルによって漢字サイズが指定された場合は、そのサイズの漢字フォントになります（ANK文字は10ポイントのままです）。
イメージの印字
ESC／Pプリンターの解像度とiRシリーズ/imagePRESSシリーズ/imageRUNNER ADVANCEシリーズの解像度の違いにより、ドットを拡大して印字します。
なお、横方向が実寸サイズで、縦方向のみ縮小されるため、横長のイメージになります。
たとえば、真円は横長の楕円になってしまいます。
印字領域
第1文字目の印字位置
第1文字目の印字位置は、B4サイズ（標準）では縮小率の関係でiRシリーズ/imagePRESSシリーズ/imageRUNNER ADVANCEシリーズの通常の有効印字領域の左上端より、少し内側になります。
A3サイズの場合、印字開始位置がB4と同じであるため、下端および右側に大きな余白ができます。
印字データの折り返し位置
用紙サイズに関係なく有効印字領域の左端から13.6インチの位置で行が折り返されます。ただし、実際にセットした用紙の有効印字領域の幅が13.6インチより狭い場合は、有効印字領域内の印字データだけが印字され、有効印字領域の右端を越えたデータは印字されません。
ページ長
メニューの「連続用紙長」の「設定方法」が［システム］（初期状態）に設定されているときは、現在の用紙サイズにしたがったページ長に決まります。このときのボトム位置は初期状態の印字開始位置から11インチ（1インチあたり6行のときに66行）になります。実際の用紙上では約9.5インチです。
「連続用紙長」の「設定方法」で［任意設定］を設定したときは、「連続用紙長」の「任意設定値」で設定されたページ長になります。ただし、11インチを越える設定を行ったときは、印字データが有効印字領域の下端を越えた場合に改ページ動作を行い、次のページにまたがって印字されます。
「連続用紙のページ長を設定する（連続用紙長）」
0KCS-1KC