設定情報を一括で読み込む（一括インポート）
一括エクスポートで保存したデバイス情報をインポートします。
一括インポートは、同じ機種の異なる機体や別の機種の機体に対しても行えます。
一括インポートの条件については「一括インポートが可能な項目一覧表」を参照してください。

重要
一括インポートする場合、部門別ID管理設定が含まれているとシステム管理者情報(IDやパスワード）が上書きされます。インポート後、ログインする際にはエクスポート元のシステム管理者情報が必要となりますので、一括エクスポートする前にあらかじめご確認ください。 以下の場合は、一括インポートできません。 ジョブ実行中／待機中（送信、転送、ファクス受信、Iファクス受信、レポートプリント、タイマーで設定された各種機能） 個別インポート/エクスポート実行中 他のimageRUNNER ADVANCEからアドレス帳をリモート参照中 機器情報配信中 エラー発生中 ボックスのバックアップ中

1.
［設定/登録］をクリック→＜管理設定＞の［データ管理］を選択
2.
＜一括インポート/エクスポート＞の［インポート］をクリック
3.
［参照］をクリックして、読み込むファイルの場所を指定
4.
［復号化パスワード］に暗号化されたファイルをインポートするためのパスワードを入力
5.
［インポート開始］をクリック

重要
一括インポートした設定には、本製品の主電源スイッチを入れ直したあと有効になるものがあります。また、インポート後は、本製品の主電源スイッチを入れなおすまでリモートUIからの操作を行うことができません。インポートを実行したあと、一度本製品の主電源を切り、もう一度電源スイッチを入れなおしてください。（→主電源と節電キーについて）

メモ
インポートの操作は、他のジョブが実行されていない状態で行ってください。 電源の入れかた／切りかたは、「お使いになる前に」を参照してください。

0KCS-37C