アクセス制御用の鍵ペアを更新する
セキュリティーを向上させるため、必要に応じて鍵ペアは定期的に更新してください。ここでは、アクセス制御用の鍵ペアを更新する手順を説明します。
鍵ペアの更新後、すぐに印刷を実行する場合は、その前に、プリンタープロパティダイアログボックスの［AMS］ページの［制限情報の取得］をクリックして、印刷制限情報を取得してください。AMS Printer Driver Add-inが、鍵ペア更新前に取得された印刷制限情報を使用して印刷しようとすると、エラー終了します。2度目以降の印刷が禁止されている文書などは、印刷できなくなりますので、ご注意ください。（鍵ペアの更新後、約30分を経過すると、自動的に印刷制限情報が取得されるので、正常に印刷できます。）
imageRUNNER ADVANCEでアクセス制御用の鍵ペアを更新する
imageRUNNER ADVANCEでアクセス制御用の鍵ペアを更新する
1.
（設定/登録）→[管理設定]→[デバイス管理]→[証明書設定]→[鍵生成]を押します。
2.
[アクセス制御用の鍵生成/更新]を押します。
3.
[はい]を押します。
4.
メインメニューまで戻ってからデバイスを再起動します。
鍵ペアが更新されます。

重要
鍵ペアは、デバイスの再起動後に更新されます。再起動の方法については、デバイスに付属の取扱説明書を参照してください。