# トナー容器を交換する

0YAS-0H7
トナーが少なくなったり、なくなったりすると、トナー容器交換をお知らせするメッセージが表示されます。メッセージに合わせて、トナー容器を交換または準備してください。
メッセージが表示されたとき
トナー容器の交換手順

トナー容器の型番については、消耗品を参照してください。 現在のトナー残量を確認することができます。 トナー残量を確認する

## メッセージが表示されたとき

### ＜トナー容器 (XXXX) の準備が必要です。 (継続ﾌﾟﾘﾝﾄ可)＞と表示されたとき

この時点ではトナー容器を交換する必要はありません。まもなくトナーがなくなりますので、いつでも交換できるように新しいトナー容器を準備しておいてください。
ご契約の内容によってはこのメッセージは表示されません。
メッセージの（XXXX）には、トナーの色が表示されます。
＜閉じる＞を押すとメッセージは表示されなくなりますが、スリープモードから復帰したり、電源を入れなおしたりすると、メッセージが再び表示されます。このメッセージを消去するには、 ＜環境設定＞ ＜表示設定＞ ＜トナー残量警告表示の消去＞ ＜はい＞を押します。
メッセージを表示させない設定に変更するには、 ＜環境設定＞ ＜表示設定＞ ＜トナー残量警告表示のON/OFF＞ ＜OFF＞ ＜OK＞を押します。

### ＜トナー容器（XXXX）を交換してください。＞と表示されたとき

トナー容器内のトナーがなくなりました。本機内に少しトナーが残っていますが、まもなく印刷できない状態になるので、画面右下のアイコンを押して、画面の指示に従い、トナー容器を交換してください。
トナー容器の交換手順
メッセージの（XXXX）には、トナーの色が表示されます。

### ＜トナー (XXXX) がありません。交換してください。＞と表示されたとき

トナー容器内にも本体内にもトナーがなくなり、印刷できない状態になりました。画面の指示に従い、トナー容器を交換してください。
トナー容器の交換手順
メッセージの（XXXX）には、トナーの色が表示されます。

## トナー容器の交換手順

トナー容器の交換の際は、画面にも交換手順が表示されます。次の手順と合わせてご確認ください。

一度に複数のトナー容器を交換する場合は、ブラック、イエロー、マゼンタ、シアンの順番で交換してください。

1
トナー交換カバーを開く
カバーの左右の端を持って開きます。
2
交換するトナーを選択し、＜トナー容器取り出し＞を押す
交換が必要なトナーには、自動的にチェックマークが付いています。
＜トナー容器取り出し＞を押すと、交換口のフタ（小カバー）が自動的に開きます。

トナー交換カバーを閉じたりなどの理由で小カバーが自動的に開かなかった場合は、エラーメッセージが表示されます。画面右下のアイコンを押して、画面の指示に従い手順1から操作しなおしてください。 残量があるトナーを選択すると、確認のメッセージが表示されます。交換しない場合は＜いいえ＞を押して、チェックマークを外してください。

3
トナー容器を引き出す

何かにぶつけるなどの衝撃を与えることは絶対に避けてください。トナーが漏れることがあります。

4
新しいトナー容器を箱から取り出す
5
新しいトナー容器の白い部分を必ず上にして、縦方向に10回程度振る
振ることで内部のトナーを均一にならします。

トナー容器の白い部分を下に向けないでください。トナーがうまく供給されない場合があります。

6
新しいトナー容器を取り付ける
取り付ける前に、交換するトナーの色と小カバーに表示されている色が、同じであることを確認してください。
トナー容器の平らになっている面を下にして、小カバーにスライドさせながら、奥まで押し込みます。
7
小カバーを閉じる
トナーが奥まで押し込まれていないと、小カバーを閉めることができません。破損する恐れがあるので無理に閉めようとしないでください。
8
トナー交換カバーを閉じる
＜トナーを確認しています。＞というメッセージが表示されます。メッセージが消えたら交換終了です。

トナーがなくなり印刷が中断した場合は、トナー容器を交換すると自動的に再開されます。 シアン、マゼンタ、イエローのいずれかのトナーがなくなっても、ブラックのトナーが残っていれば白黒印刷できる場合がありますが、印刷品質が低下します。白黒印刷を続ける場合は、印刷が終わるまでトナー容器を交換しないでください。 トナー容器の交換後、印刷の色味や濃度が交換前と異なる場合は、補正を行ってください。 階調を補正する 濃度を補正する 色調を補正する

13AC-0HJ