# 機器情報配信時のユーザー認証を設定する

機器情報を受信する際にユーザー認証を行うことにより、子機が不正な機器情報を受信しないようにすることができます。機器情報を送受信する親機と子機が個人認証管理（個人認証管理を開始する）を行っている必要がありますので確認しておいてください。設定にはAdministratorの権限が必要です。
親機に認証情報を設定する
子機で認証機能を開始する

## 親機に認証情報を設定する

機器情報を配信する親機側で、認証に使うユーザー名とパスワードを設定します。認証先に応じてドメインも指定できます。
1
を押す
2
＜管理設定＞ ＜デバイス管理＞ ＜機器情報配信の設定＞ ＜MEAP認証情報の設定＞を押す
3
必要な情報を設定し、＜OK＞を押す
＜ユーザー名＞／＜パスワード＞
Administratorの権限を持つ管理者のユーザー名とパスワードを入力します。この管理者は子機または子機が使用する認証サーバーにユーザー登録されている必要がありますので確認してください。
＜ログイン先＞
で指定した管理者が認証サーバーに登録されている場合は、認証サーバーのNetBIOSドメイン名を入力します。

## 子機で認証機能を開始する

機器情報を受信する際に個人認証を行うように子機を設定します。親機で設定した認証情報（親機に認証情報を設定する）に該当する管理者が子機に登録されていない場合は、あらかじめ登録しておいてください。
ローカルデバイスにユーザー情報を登録する
サーバー情報を登録する
1
を押す
2
＜管理設定＞ ＜デバイス管理＞ ＜機器情報配信の設定＞ ＜受信時にMEAP認証を使用＞を押す
3
＜ON＞を選び、＜OK＞ ＜OK＞を押す
4
＜設定の反映＞ ＜はい＞を押す
13AC-0EL