受信/転送

設定／登録項目 | 設定項目 | Device Admin | Network Admin | リモートUI による設定 | 機器情報 配信 | 一括 インポート
＜レポート出力＞
＜送信/受信ユーザーデータリスト＞ | ＜はい＞、＜いいえ＞ |  |  |  | × | ×
＜ファクスユーザーデータリスト＞*1 | ＜はい＞、＜いいえ＞ |  |  |  | × | ×
＜共通設定＞
＜両面記録＞ | ＜ON＞、＜OFF＞ |  |  |  |  | C
＜用紙カセット選択＞ | スイッチA：＜ON＞、＜OFF＞ スイッチB：＜ON＞、＜OFF＞ スイッチC：＜ON＞、＜OFF＞ スイッチD：＜ON＞、＜OFF＞ |  |  |  |  | C
＜画像縮小＞ | ＜ON＞、＜OFF＞ |  |  |  |  | C
＜縮小モード＞：＜自動モード＞、＜固定モード＞
＜縮小率＞：75～90%～97%
＜縮小方向＞：＜縦横＞、＜縦のみ＞
＜2in1記録＞ | ＜ON＞、＜OFF＞ |  |  |  |  | C
＜受信情報記録＞ | ＜つける＞、＜つけない＞ |  |  |  |  | C
＜YCbCr受信のガンマ値＞ | ＜γ1.0＞、＜γ1.4＞、＜γ1.8＞、＜γ2.2＞ |  |  |  |  | C
＜受信ジョブの割込プリント＞*1 | ＜ON＞、＜OFF＞ | × | × |  | × | C
＜転送設定を使用＞ | ＜ON＞、＜OFF＞ |  | × |  | × | C
＜転送エラージョブの処理＞ | ＜常にプリント＞、＜保存/プリント＞、＜OFF＞ |  | × |  |  | C
＜転送設定＞ | ＜受信手段 ：＞、＜条件のON/OFF＞、＜削除＞、＜登録＞、＜その他の操作＞（＜条件なし転送の登録＞、＜詳細/編集＞、＜Eメールの重要度＞、＜リストプリント＞）、＜検索＞、＜クリア＞ |  | × |  | *2 | ×
＜受信トレイ設定＞
＜ファクスボックスの設定/登録＞ | ＜ボックス番号＞：00 ～ 49 |  |  | × |  | C
＜ボックス名称登録＞ |  |  | × | *3 | C
＜暗証番号＞ |  |  | × |  | C
＜URL送信設定＞ |  |  | × | *3 | C
＜初期化＞ |  |  | × |  | C
＜システムボックス暗証番号＞ | ＜設定＞：＜暗証番号＞、＜確認入力＞ |  | × | × | × | C
＜ファクスメモリー受信を使用＞*1 | ＜ON＞、＜OFF＞ |  | × |  |  | C
＜I ファクスメモリー受信を使用＞ | ＜ON＞、＜OFF＞ |  | × |  |  | C
＜メモリー受信開始時刻＞ | ＜毎日指定＞（1～5）、＜ 曜日指定＞（＜日＞～＜土＞、1～5）、 ＜指定しない＞ |  | × |  |  | C
＜メモリー受信終了時刻＞ | ＜毎日指定＞（1～5）、 ＜曜日指定＞（＜日＞～＜土＞、1～5）、 ＜指定しない＞ |  | × |  |  | C
＜分割受信タイムアウト＞ | 0～24～99時間 |  | × |  |  | C
＜代行受信ファイルの転送＞ | ＜はい＞、＜いいえ＞ |  |  | × | × | ×
＜受信エラーは必ず通知＞ | ＜ON＞、＜OFF＞ |  | × |  |  | C
＜ファクス設定＞*1
＜ECM受信＞ | ＜ON＞、＜OFF＞ |  |  |  |  | C
＜受信モード選択＞ | ＜自動受信＞、＜FAX/TEL切替＞ |  |  |  |  | C
＜FAX/TEL切替＞選択時： ＜詳細設定＞ ＜呼出開始時間＞：0～8～30秒 ＜呼出時間＞：15～17～300秒 ＜呼出後の動作＞：＜終了＞、＜受信＞ ＜音声応答＞：＜ON＞、＜OFF＞ |  |  |  |  | C
＜リモート受信＞ | ＜ON＞、＜OFF＞ |  |  |  | × | C
リモート受信ID：00～25～99
＜自動受信切替＞ | ＜ON＞、＜OFF＞ |  |  |  |  | C
＜呼出秒数＞： 1～99秒
＜ファクス受信結果レポート＞ | ＜エラー時のみ＞、＜ON＞、＜OFF＞ |  |  |  |  | C
＜ファクスボックス受信レポート＞ | ＜ON＞、＜OFF＞ |  |  |  |  | C
＜受信スタートスピード＞ | ＜33600bps＞、＜14400bps＞、＜9600bps＞、＜7200bps＞、＜4800bps＞、＜2400bps＞ |  | × |  |  | C
＜受信パスワード＞ | ＜設定＞：＜パスワード＞、＜確認入力＞ |  | × |  | × | C
＜ナンバーディスプレイ設定＞ | 回線1：＜ON＞、＜OFF＞ 回線2～4*4：＜ON＞、＜OFF＞ IPファクス*4：＜ON＞、＜OFF＞ |  | × |  | *5 | C

*1 | imageRUNNER ADVANCE C5560/C5550/C5540/C5535では、オプション装着時に表示される項目です。
*2 | ＜登録＞、＜削除＞、＜詳細/編集＞、＜リストプリント＞、＜条件なし転送の登録＞、＜検索＞：×
*3 | 暗証番号が設定されている場合は、配信されません。
*4 | オプション装着時に表示される項目です。
*5 | IPファクス：×

13EY-01A