# スタンプカートリッジを交換する

0YAS-0H9
フィーダーで読み込んだ原稿に「読み込み済み」であることを示すスタンプを付ける機能がありますが、このスタンプは消耗品です。スタンプがかすれてきたら、フィーダーに取り付けられているスタンプカートリッジを交換してください。

スタンプカートリッジの型番については、消耗品を参照してください。

1
電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く
電源を切る

電源を切る前に、本機の動作状況を確認してください。実行中の作業があっても電源を切ることができますが作業が中断されたりデータが破損したりすることがあります。

2
フィーダーを開ける
3
原稿読み取りエリアカバーを開く
フィーダー上部のレバーを引いて、原稿読み取りエリアカバーを開きます。
原稿台ガラスを傷つけないよう静かに開いてください。
4
スタンプカバーを開く
5
付属のピンセットを使って、スタンプカートリッジを交換する

| スタンプカートリッジを取り外す
| 新しいスタンプカートリッジを取り付ける カチッと音がするまでまっすぐ押し込んでください。傾けて取り付けると紙づまりの原因になります。

6
スタンプカバーを閉じる
7
読み取りエリアカバーを、カチッと音がするまで閉じる
8
フィーダーをゆっくり閉じる
9
電源プラグをコンセントに差し込み、電源を入れる
電源を入れる
関連項目
送信用に読み込んだ原稿にスタンプを付ける
送信／保存用に読み込んだ原稿にスタンプを付ける
13AC-0HL