# 色調を補正する

画像をコピー、プリントしたときに印刷結果の色味が原稿と著しく異なる場合は、色調を補正して改善することができます。

室内環境（温度・湿度）が急激に変化する場所でこの操作を行うと、色味が変動する恐れがあります。

1
＜調整/メンテナンス＞ ＜画質調整＞ ＜自動色調補正＞を押す
2
＜自動色調補正の実行＞ ＜はい＞を押す
自動階調補正（フル補正）を行っていない場合は、＜いいえ＞を押して実行してください。
階調を補正する
3
＜補正開始＞を押す
あらかじめ登録されている補正基準で、色調補正を行う場合は、＜補正基準の変更＞から補正基準を選択します。

新しく補正基準を作成する場合は、色調補正の基準を作成するを参照してください。

4
給紙箇所を選択して、＜OK＞ ＜プリント開始＞を押す
テストページが出力されます。
5
原稿台ガラスにテストページをセットする
プリントする面を下にして、グレーの帯が左端になるようセットします。
6
＜読込開始＞を押す
テストページが読み込まれます。

## 色調補正の基準を作成する

お好みの補正基準を作成して、登録することができます。補正基準は、最大4つまで登録できます。
1
＜調整/メンテナンス＞ ＜画質調整＞ ＜自動色調補正＞を押す
2
＜補正基準の登録＞ ＜はい＞を押す
自動階調補正（フル補正）を行っていない場合は、＜いいえ＞を押して実行してください。
階調を補正する
3
新しい補正基準の登録先を選択 ＜次へ＞を押す
4
用紙を選択して、＜次へ＞ 給紙箇所を選択して、＜OK＞を押す
5
＜プリント開始＞を押す
テストページが出力されます。
6
原稿台ガラスにテストページをセットする
プリントする面を下にして、グレーの帯が左端になるようセットします。
7
＜読込開始＞を押す
テストページが読み込まれます。
13AC-0J5