# 本体内部に用紙がつまった

画面で紙づまり位置を確認し、次の手順に従って原稿を取り除いてください。

##### 作業の前にご確認ください オプションの外付けデッキを装着している場合は、本体から引き離してください。

1
手差しトレイ部に用紙がつまっているか確認する
用紙がつまっている場合は、矢印の方向にゆっくり引き抜きます。
2
本体右カバーを開く
レバーを持ちながら開くと、上下の右カバーが同時に開きます。
3
排紙ユニットに用紙がつまっているか確認する

| 緑色のレバー（ ）を持ちながら、排紙ユニットを開く 排紙ユニットは図の位置までしか開きません。
| 用紙がつまっている場合は、矢印の方向にゆっくり引き抜く
| 排紙ユニットを閉じる

4
反転部に用紙がつまっているか確認する
用紙がつまっている場合は、矢印の方向にゆっくり引き抜きます。
5
両面ユニット入り口部に用紙がつまっているか確認する

| 上部に用紙がつまっている場合は、矢印の方向にゆっくり引き抜く
| 下部に用紙がつまっている場合は、矢印の方向にゆっくり引き抜く

6
定着器に用紙がつまっているか確認する

| 緑色のレバー（ ）を持ちながら、定着器を開く
| 用紙がつまっている場合は、矢印の方向にゆっくり引き抜く 用紙が取り除けない場合は、いったん定着器を元に戻して、下側から用紙をゆっくり引き抜いてください。
| 定着器を元に戻す

7
両面ユニットに用紙がつまっているか確認する
用紙がつまっている場合は、用紙がより多く出ている方向にゆっくり引き抜きます。
8
手差し給紙口に用紙がつまっているか確認する
用紙がつまっている場合は、矢印の方向にゆっくり引き抜きます。
9
本体と右カバーの間に用紙がつまっているか確認する
用紙がつまっている場合は、矢印の方向にゆっくり引き抜きます。
10
上下の右カバーを、カチッと音がするまでゆっくり閉じる
以降は画面の指示に従って、中断していた操作や紙づまりの処理を続けてください。
13AC-0KE