# 濃淡のムラを補正する

出力した時に濃淡ムラがある場合は、＜濃度ムラ補正＞を行ってください。ムラには、市販の濃度計による補正と目視による補正の2種類があります。

トナー残量が少ないときは、補正しても完全には改善されないことがあります。 トナー残量を確認する

## 濃度計による補正

出力したテストページを市販の濃度計で測定し、測定された濃度値を入力することで、ハーフトーン部分の濃度が均一になるように補正します。
1
＜調整/メンテナンス＞ ＜画質調整＞ ＜濃度ムラ補正＞ ＜濃度計による補正＞を押す
2
＜プリント開始＞を押す
テストページが出力されます。
3
テストページを濃度計で測定する
テストページに印刷されているマークの1～7をすべて測定し、検出された濃度値をメモしておきます。
4
各色の＜微調整＞を押す
5
濃度値を入力する
手順3で測定してメモした濃度値を、各色の1～7すべてに入力します。
6
＜OK＞を押す
7
＜テストページの出力＞ ＜プリント開始＞を押す
補正された状態のテストページが出力されます。
8
テストページを確認して問題なければ＜保存して終了＞を押す
補正後のテストページでも濃度ムラが現れる場合は、目視による補正を行ってください。

## 目視による補正

出力したテストページを目視し、濃度の調整値を判断して補正します。濃度計がないときや、濃度計を使って補正しても効果が現れないときに目視によって補正します。
1
＜調整/メンテナンス＞ ＜画質調整＞ ＜濃度ムラ補正＞ ＜目視による補正＞を押す
2
＜テストページの出力＞ ＜プリント開始＞を押す
テストページが出力されます。
3
テストページを目視し、濃度の調整値を判断する

##### マークの範囲について テストページに使用する用紙のサイズによって、各色のマークが–6〜+6の範囲で出力される場合と、–5〜+5の範囲で出力される場合があります。

4
各色の＜微調整＞を押す
5
濃度値を入力する
手順3で目視で判断した結果にしたがって、濃度値を、各色の–6〜+6（または–5〜+5）すべてに入力します。
濃度を濃くしたい場合にはプラスの値、濃度を薄くしたい場合にはマイナスの値を入力します。
6
＜OK＞を押す
7
＜テストページの出力＞ ＜プリント開始＞を押す
補正された状態のテストページが出力されます。
8
テストページを確認して問題なければ＜保存して終了＞を押す
13AC-0J7