# サーバー情報を登録する

|  | Active DirectoryまたはLDAPサーバーを認証サーバーとして追加指定するには、認証時に使用するサーバー情報を登録する必要があります。必要に応じて接続テストを行ってください。

1
リモートUIを起動する リモートUIを起動する
2
ポータルページで［設定/登録］をクリックする リモートUIの画面について
3
［ユーザー管理］ ［認証管理］をクリックする
4
［サーバー設定］ ［編集...］をクリックする
5
認証サーバーとドメイン情報を設定する
［Active Directoryを利用する］
Active Directoryを利用するときはチェックマークを付けます。
［ドメインリストの設定 :］
ログイン先のActive Directory情報を自動取得するか、手動で指定するかを選びます。手動で指定するときは、［手動で設定する］を選んで［Active Directory管理］からログイン先のドメインを追加してください。
［サイト内アクセスモードを利用する］
複数のActive Directoryサーバーがある場合、本機が所属するサイト内のActive Directoryに優先してアクセスするときは、チェックマークを付けます。必要に応じて［サイト情報の取得タイミング :］と［サイトのアクセス範囲 :］を変更してください。
［サービスチケットのキャッシュ数 :］
本機が保持できるサービスチケットの数を指定します。サービスチケットはログインしたことの証となるActive Directoryの機能で、同じユーザーの次回ログインにかかる時間を短縮することができます。
［LDAPサーバーを利用する］
LDAPサーバーを利用するときはチェックマークを付けます。
［タイムアウト時間］
認証サーバーとの接続を試みる時間および応答待ち時間の上限を設定します。［ログインユーザーの認証情報を保持する］を有効にしている場合に、ここで設定した時間が経過するまでログインできないときは、キャッシュに保持している認証情報を使ってログインを試みます。
［ログイン先のデフォルトドメイン :］
優先して接続するドメインを指定します。

###### Active Directoryのドメインを手動で指定する

1 | ［Active Directoryを利用する］にチェックマークを付け、［ドメインリストの設定 :］で［手動で設定する］を選ぶ
2 | ［Active Directory管理］ ［OK］をクリックする
3 | ［ドメインの追加］をクリックする
4 | 必要な情報を設定する ［ドメイン名 :］ ログイン先となるActive Directoryのドメイン名を入力します（入力例：「company.domain.com」）。 ［NetBIOS名］ NetBIOSのドメイン名を入力します（入力例：「company」）。 ［プライマリーホスト名 :］／［セカンダリーホスト名 :］ Active Directoryサーバーのホスト名を入力します（入力例：「ad-server1」）。セカンダリーサーバーを利用するときは、［セカンダリーホスト名 :］で指定してください。 ［ユーザー名 :］／［パスワード :］ Active Directoryサーバーにアクセスして検索を行うためのユーザー名とパスワードを入力します。 ［カードID (ICカード認証)］／［正当性値 (ICカード認証) :］／［暗証番号 (ICカード認証) :］ ICカード認証を利用するときは、カードのIDや正当性値（再発行回数）、暗証番号が登録されているデータフィールド（属性名）を指定します。 ［ログイン名 :］／［表示名］／［Eメールアドレス］ Active Directoryサーバー上で、各ユーザーアカウントのログイン名／表示名／Eメールアドレスが登録されているデータフィールド（属性名）をそれぞれ指定します（入力例：「sAMAccountName」、「cn」、「mail」）。
5 | ［接続テスト］をクリックし、接続できることを確認したあと、［追加］をクリックする サーバー情報を編集するには 編集したいサーバー情報の［編集...］をクリックして情報を変更し、［更新］をクリックします。

###### LDAPサーバー情報を登録する

1 | ［LDAPサーバーを利用する］にチェックマークを付け、［LDAPサーバー管理］ ［OK］をクリックする
2 | ［サーバーの追加...］をクリックする
3 | LDAPサーバー情報を設定する ［サーバー名 :］ LDAPサーバーに付ける名称を入力します。「localhost」は使用できません。また、半角スペースをサーバー名に含めることはできません。 ［プライマリーアドレス］ LDAPサーバーのIPアドレスまたはホスト名を入力します（入力例：「ldap.example.com」）。ループバックアドレス（127.0.0.1）は使用できません。 ［ポート番号 :］ LDAPサーバーとの通信で使用するポート番号を入力します。サーバー側の設定に合わせてください。入力を省略した場合、［TLSを使用する］にチェックマークを付けたときは「636」に、チェックマークを外したときは「389」に設定されます。 ［セカンダリーアドレス :］／［ポート番号 :］ お使いの環境でセカンダリーサーバーを利用するときは、そのIPアドレスやポート番号を入力します。 ［コメント］ 必要に応じて説明やメモなどを入力します。 ［TLSを使用する］ LDAPサーバーとの情報通信をTLSで暗号化するときは、チェックマークを付けます。 ［認証情報を使用する］ LDAPサーバーが匿名アクセスを許可しているときに限り、チェックマークを外すと匿名でLDAPサーバーにアクセスできます。ユーザー名とパスワードを使って認証するときは、チェックマークを付けたままにして、［ユーザー名 :］と［パスワード :］を入力してください。 ［検索開始位置 :］ LDAPサーバー認証時、ユーザー情報を検索する位置（階層）を指定します。
4 | 属性名やドメイン名の設定方法を指定する ［ユーザー名 (キーボード認証) :］ LDAPサーバー上で、ユーザー名が登録されているLDAPデータのフィールド（属性名）を指定します（入力例：「uid」）。 ［カードID (ICカード認証)］／［正当性値 (ICカード認証) :］／［暗証番号 (ICカード認証) :］ ICカード認証を利用するときは、カードのIDや正当性値（再発行回数）、暗証番号が登録されているLDAPデータのフィールド（属性名）を指定します。 ［ログイン名 :］／［表示名］／［Eメールアドレス］ LDAPサーバー上で、各ユーザーアカウントのログイン名／表示名／Eメールアドレスが登録されているLDAPデータのフィールド（属性名）をそれぞれ指定します（入力例：「uid」、「cn」、「mail」）。 ［ドメイン名を指定］／［<ドメイン名>］ ログイン先のドメイン名の指定方法を選びます。ドメイン名を直接指定するときは、［ドメイン名を指定］を選び、ドメイン名を入力します。LDAPサーバー上で、ドメイン名が登録されているLDAPデータのフィールド（属性名）を指定するときは、［<ドメイン名>］を選び、属性名を入力します（入力例：「dc」）。
5 | ［接続テスト］をクリックし、接続できることを確認したあと、［追加］をクリックする

サーバー情報を編集するには
編集したいサーバー情報の［編集...］をクリックして情報を変更し、［更新］をクリックします。
6
ユーザー情報や権限の設定をする
［ログインユーザーの認証情報を保持する］
操作パネルからログインしたユーザーの認証情報を保持するときはチェックマークを付けます。キーボード認証時にログインしたユーザー情報をキャッシュする場合は、［キーボード認証時のユーザー情報を保存する］にチェックマークを付けます。設定後は、サーバーに接続できない場合でも保持した認証情報を使ってログインすることができます。必要に応じて［保存期間 :］を変更してください。
［参照するユーザー属性 :］
ユーザーの権限（ロール）を決定するために参照するサーバー上のデータフィールド（属性名）を入力します。所属グループを示す「memberOf」がすでに設定されていますので、通常はこのままお使いいただけます。
［適用するロール名を[参照するユーザー属性]から取得する］
［参照するユーザー属性 :］で指定したサーバー上のデータフィールドに登録されている文字列をそのままロール名として使用します。あらかじめ本機で選択可能なロール名を確認し、サーバー側で登録しておいてください。
［適用条件］
ユーザーの権限を決定する条件を設定できます。適用条件は上から順に適用されます。

［一致条件］ | ［文字列］との一致条件を選びます。
［文字列］ | ［参照するユーザー属性 :］で指定した属性に登録されている文字列を入力します。ユーザーの所属グループに応じた権限を設定するときは、所属グループ名を入力してください。
［ロール］ | 条件を満たしたユーザーに適用する権限を選びます。

Active Directoryサーバーを使用するときの［適用条件］
あらかじめ「Canon Peripheral Admins」グループの所属メンバーが［Administrator］に設定されていますので、サーバーで作成した別のグループに他の権限を割り当ててください。
7
［更新］をクリックする
8
本機を再起動する 本機を再起動する
関連項目
ローカルデバイスにユーザー情報を登録する
認証機能を設定する
パソコンからの印刷／ファクス送信／リモートスキャンを個人認証で管理する
13AC-0AC