共通

設定／登録項目 | 設定項目 | Device Admin | Network Admin | リモートUI による設定 | 機器情報 配信 | 一括 インポート
＜給紙動作＞
＜用紙カセット自動選択のON/OFF＞ | ＜コピー＞、＜プリンター＞、＜保存ファイルの利用＞、＜受信/ファクス＞、＜その他＞ |  |  |  | × | B
＜手差し＞：＜ON＞、＜OFF＞ |  |  |  | × | B
その他の給紙箇所：＜ON＞、＜OFF＞ |  |  |  | × | B
＜コピー＞：＜「カラー選択」を考慮する＞：＜ON＞、＜OFF＞ |  |  |  | × | B
＜コピー＞：＜用紙の種類を考慮する＞：＜ON＞、＜OFF＞ |  |  |  | × | B
＜「カラー選択」 による用紙カセット自動選択＞ | ＜手差し＞、その他の給紙箇所：＜カラー＞、＜白黒＞ |  |  |  | × | ×
＜給紙方法切替＞ | ＜手差し＞、その他の給紙箇所：＜速度優先＞、＜プリント面優先＞ |  |  |  | × | B
＜ジョブ中断時のタイムアウト＞ | ＜ON＞、＜OFF＞ |  |  |  |  | C
0～5～999分 |  |  |  |  | C
＜排紙動作＞
＜排紙トレイの設定＞ | ＜トレイA＞：＜コピー＞、＜保存ファイルの利用＞、＜プリンター＞、＜受信＞、＜その他＞、＜IPファクス1＞、＜IPファクス2＞、＜ファクス1＞、＜ファクス2＞ ＜トレイB＞：＜コピー＞、＜保存ファイルの利用＞、＜プリンター＞、＜受信＞、＜その他＞、＜ IPファクス1＞、＜IPファクス2＞、＜ファクス1＞、＜ファクス2＞ ＜トレイC＞：＜コピー＞、＜保存ファイルの利用＞、＜プリンター＞、＜受信＞、＜その他＞、＜IPファクス1＞、＜IPファクス2＞、＜ファクス1＞、＜ファクス2＞ ＜トレイD＞：＜コピー＞、＜保存ファイルの利用＞、＜プリンター＞、＜受信＞、＜その他＞、＜IPファクス1＞、＜IPファクス2＞、＜ファクス1＞、＜ファクス2＞ |  |  |  | × | A
＜ジョブ間シフト＞ | ＜ON＞、＜OFF＞ |  |  |  |  | C
＜ジョブ間仕切紙＞ | ＜ON＞、＜OFF＞ |  |  |  | × | C
＜変更＞（給紙箇所選択） |  |  |  | × | C
＜部数間仕切紙＞ | ＜ON＞、＜OFF＞ |  |  |  | × | C
＜部数＞（1～10～9999部） |  |  |  | × | C
＜変更＞（給紙箇所選択） |  |  |  | × | C
＜残留インデックス紙の強制排出＞ | ＜ON＞、＜OFF＞ |  |  |  |  | C
＜ホチキス枚数オーバー時の処理＞ | ＜コーナー/ダブル＞：＜ホチキスせずにプリント＞、＜プリント中止＞ ＜中とじ＞*1：＜ホチキスせずにプリント＞、＜プリント中止＞ ＜針なしとじ＞*1：＜ホチキスせずにプリント＞、＜プリント中止＞ |  |  | × | × | B
＜印刷動作＞
＜プリント優先順位＞ | ＜コピー＞：＜1＞、＜2＞、＜3＞ |  |  |  |  | C
＜プリンター＞：＜1＞、＜2＞、＜3＞ |  |  |  |  | C
＜保存ファイルの利用＞、＜受信/ファクス＞、＜その他＞：＜1＞、＜2＞、＜3＞ |  |  |  |  | C
＜カラー自動判定白黒時の文字/写真優先＞ | ＜文字優先＞、＜写真優先＞ |  |  |  |  | B
＜レポート出力のデフォルト設定＞
＜両面プリント＞ | ＜ON＞、＜OFF＞ |  |  |  |  | C
＜合成のフォーム登録＞ | ＜登録＞、＜削除＞、＜チェックプリント＞、＜詳細情報＞ |  |  |  | × | ×
＜イメージ合成時の画質優先＞ | ＜自動＞、＜原稿優先＞、＜フォーム優先＞ |  |  |  |  | C
＜ページ印字/スタンプの文字列登録＞ | ＜登録＞、＜編集＞、＜削除＞ |  |  |  |  | C
＜部数印字拡張の設定＞ | 項目の選択 ＜部数印字拡張＞：＜ON＞、＜OFF＞ |  | × |  |  | B
＜ID/ユーザー名＞：＜ON＞、＜OFF＞ ＜日付＞：＜ON＞、＜OFF＞ ＜文字＞：＜ON＞、＜OFF＞ |  | × |  |  | B
日付の設定： ＜yyyy年mm月dd日＞、＜yyyy/mm/dd＞、＜mm/dd/yyyy＞、＜dd/mm/yyyy＞、＜yyyy.mm.dd＞、＜mm.dd.yyyy＞、＜dd.mm.yyyy＞ |  | × |  |  | B
文字列の設定（＜入力＞、登録文字列から選択） |  | × |  |  | B
揃え方の設定（＜左揃え＞、＜中央揃え＞、＜右揃え＞） |  | × |  |  | B
＜識別情報の強制印字＞ | ＜ON＞、＜OFF＞ |  |  |  | × | B
＜対象ファンクション＞：＜コピー＞（＜ON＞、＜OFF＞）、＜プリンター＞（＜ON＞、＜OFF＞）、＜保存ファイルの利用＞（＜ON＞、＜OFF＞） |  |  |  | × | B
＜位置＞：＜左上＞、＜右上＞、＜左下＞、＜右下＞ |  |  |  | × | B
＜原稿の向き＞：＜画像向き縦＞、＜画像向き横＞ |  |  |  | × | B
＜詳細設定＞ |  |  |  | × | B
＜地紋印字/ジョブロックの設定＞
＜強制地紋印字/ジョブロック＞ | TLコード使用時 ＜コピー＞、＜保存ファイルの利用＞、＜プリンター＞：＜設定しない＞、＜強制地紋印字＞、＜強制ジョブロック＞ |  | × |  | *2 | C
QRコード使用時 ＜コピー＞、＜保存ファイルの利用＞、＜プリンター＞：＜設定しない＞、＜強制地紋印字＞、＜強制ジョブロック＞、＜強制地紋印字+ジョブロック＞ |  | × |  | *3 | C
＜プリンタードライバー地紋印字/ジョブロック＞ | TLコード使用時 ＜設定しない＞、＜ドライバー地紋印字＞、＜ドライバージョブロック＞ |  | × |  | *2 | C
QRコード使用時 ＜設定しない＞、＜ドライバー地紋印字＞、＜ドライバージョブロック＞、＜地紋印字+ジョブロック＞ |  | × |  | *4 | C
＜文字/背景のコントラスト調整＞
＜ブラック＞ | ＜相対コントラスト値＞：-7～-2～+7 |  | × | × | × | A
＜サンプルプリント＞ |  | × | × | × | ×
＜プリント設定＞ ＜背景模様＞：＜なし＞、＜唐草＞、＜扇＞、＜水玉＞、＜星＞、＜網目＞、＜雲＞、＜桜＞、＜葉＞ |  | × | × | × | ×
＜プリント設定＞ ＜印字サイズ＞：36.0ポイント、54.0ポイント、72.0ポイント |  | × | × | × | ×
＜プリント設定＞ ＜横向きに印字する＞：＜ON＞、＜OFF＞ |  | × | × | × | ×
＜プリント設定＞ ＜文字を白抜きにする＞：＜ON＞、＜OFF＞ |  | × | × | × | ×
＜初期化＞ |  | × | × | × | ×
＜基準値の設定＞（1～64）：1～16～64 |  | × | × | × | A
＜潜像部の濃度＞（1～36）：1～6～36 |  | × | × | × | A
＜シアン＞ | ＜相対コントラスト値＞：-7～-1～+7 |  | × | × | × | A
＜サンプルプリント＞ |  | × | × | × | ×
＜プリント設定＞ ＜背景模様＞：＜なし＞、＜唐草＞、＜扇＞、＜水玉＞、＜星＞、＜網目＞、＜雲＞、＜桜＞、＜葉＞ |  | × | × | × | ×
＜プリント設定＞ ＜印字サイズ＞：36.0ポイント、54.0ポイント、72.0ポイント |  | × | × | × | ×
＜プリント設定＞ ＜横向きに印字する＞：＜ON＞、＜OFF＞ |  | × | × | × | ×
＜プリント設定＞ ＜文字を白抜きにする＞：＜ON＞、＜OFF＞ |  | × | × | × | ×
＜初期化＞ |  | × | × | × | ×
＜基準値の設定＞（1～64）：1～28～64 |  | × | × | × | A
＜潜像部の濃度＞（1～36）：1～10～36 |  | × | × | × | A
＜マゼンタ＞ | ＜相対コントラスト値＞：-7～1～+7 |  | × | × | × | A
＜サンプルプリント＞ |  | × | × | × | ×
＜プリント設定＞ ＜背景模様＞：＜なし＞、＜唐草＞、＜扇＞、＜水玉＞、＜星＞、＜網目＞、＜雲＞、＜桜＞、＜葉＞ |  | × | × | × | ×
＜プリント設定＞ ＜印字サイズ＞：36.0ポイント、54.0ポイント、72.0ポイント |  | × | × | × | ×
＜プリント設定＞ ＜横向きに印字する＞：＜ON＞、＜OFF＞ |  | × | × | × | ×
＜プリント設定＞ ＜文字を白抜きにする＞：＜ON＞、＜OFF＞ |  | × | × | × | ×
＜初期化＞ |  | × | × | × | ×
＜基準値の設定＞（1～64）：1～28～64 |  | × | × | × | A
＜潜像部の濃度＞（1～36）：1～10～36 |  | × | × | × | A
＜TLコードの調整＞ | ＜ドットのサイズ＞（1～7）：1～3～7 |  | × | × |  | A
＜ドットの密度＞：＜標準＞、＜粗くする＞ |  | × | × |  | C
＜印字色＞：＜シアン＞、＜マゼンタ＞、＜ブラック＞ |  | × | × |  | A
＜相対コントラスト値＞ |  | × | × |  | A
＜基準値の設定＞ |  | × | × |  | A
＜サンプルプリント＞ |  | × | × | × | ×
＜初期化＞ |  | × | × | × | ×
＜QRコードの印字位置＞ | ＜左上＞、＜左下＞、＜右上＞、＜右下＞ |  | × |  | × | C
＜スリープからのプリント予測復帰＞ | ＜ON＞、＜OFF＞ |  | × |  | × | C
＜中断ジョブの自動削除＞ | ＜ON＞、＜OFF＞ | × | × |  | × | C
0～5～999分 | × | × |  | × | C
＜スキャン動作＞
＜フィーダー紙づまり発生時の再開方法＞ | ＜1枚目の原稿から＞、＜中断された原稿から＞ |  |  |  |  | B
＜フィーダー重送検知のデフォルト設定＞ | ＜ON＞、＜OFF＞ |  |  |  |  | C
＜原稿読み取り時の静音設定＞ | ＜速度優先＞、＜静音優先＞ |  |  |  |  | B
＜すじ汚れの除去＞ | ＜ON＞、＜OFF＞ |  |  |  |  | B
＜白黒読込時の速度/画質優先＞ | ＜ファクス/I ファクス送信時＞：＜速度優先＞、＜画質優先＞ ＜ファクス/I ファクス送信時以外＞：＜速度優先＞、＜画質優先＞ |  |  |  |  | B
＜LTRR/STMT原稿の区別＞ | ＜手動で区別する＞、＜LTRRで動作＞、＜STMTで動作＞ |  |  |  |  | B
＜リモートスキャン時のガンマ値＞ | ＜γ1.0＞、＜γ1.4＞、＜γ1.8＞、＜γ2.2＞ |  |  |  |  | B
＜自動オンライン移行＞ | ＜ON＞、＜OFF＞ |  | × | × |  | C
＜自動オフライン移行＞ | ＜ON＞、＜OFF＞ |  | × | × |  | C
＜ファイル生成＞
＜高圧縮/少数色時の画質レベル＞ | ＜データサイズ優先＞、＜普通＞、＜画質優先＞ |  |  |  |  | C
＜PDF(少数色)の解像度設定＞ | ＜100x100dpi＞、＜200x200dpi＞、＜300x300dpi＞ |  |  |  |  | C
＜OCR (文字認識) 設定＞ | ＜原稿向き自動検知＞：＜ON＞、＜OFF＞ |  |  |  |  | C
＜ファイル名OCRの文字数設定＞：1～24 |  |  |  |  | C
＜アウトライン設定＞ | ＜図形のアウトライン化＞：＜ON＞、＜OFF＞ |  |  |  |  | C
＜図形と認識するレベル＞：＜普通＞、＜やや高い＞、＜高い＞ |  |  |  |  | C
＜背景画質のレベル＞：＜データサイズ優先＞、＜普通＞、＜画質優先＞ |  |  |  |  | C
＜OOXML設定＞ | ＜背景画質のレベル＞：＜画質優先＞、＜標準＞、＜データサイズ優先＞ |  |  |  |  | C
＜カラー図形と認識するレベル＞：＜高い＞、＜標準＞、＜認識しない＞ |  |  |  |  | C
＜カラー図形中の等幅線の認識＞：＜ON＞、＜OFF＞ |  |  |  |  | C
＜Wordファイルに背景画像を含める＞ | ＜ON＞、＜OFF＞ |  |  |  | × | C
＜PDFの下限バージョン指定＞ | ＜指定しない＞、＜1.5＞、＜1.6＞、＜1.7＞ |  |  |  |  | C
＜PDFをPDF/A準拠にする＞ | ＜ON＞、＜OFF＞ |  |  |  |  | C
＜PDFをWeb表示用に最適化＞ | ＜ON＞、＜OFF＞ |  |  |  |  | C
＜暗号化PDFの256-bit AES設定＞ | ＜Acrobat 9.0相当＞、＜Acrobat 10.0相当＞ |  |  |  |  | C
＜タイムスタンプ設定＞
＜基本設定＞ | ＜サーバーアドレス＞ |  |  |  | × | A
＜ライセンスファイル＞：＜削除＞、＜パスワードの変更＞ |  |  |  | × | A
＜使用制限＞ | ＜送信ジョブ毎にパスワードを入力＞：＜ON＞、＜OFF＞ |  |  |  | × | C
＜パスワード＞ |  |  |  | × | C
＜Rights Managementサーバー設定＞ | ＜サーバーのURL＞ |  |  |  | × | C
＜ユーザー名＞ |  |  |  | × | C
＜パスワード＞ |  |  |  | × | C
＜認証画面を必ず表示＞：＜ON＞、＜OFF＞ |  |  |  | × | C
＜ジョブロックの動作設定＞
＜ジョブロックを使用＞ | ＜TLコードを使用する＞、＜QRコードを使用する＞、＜使用しない＞ |  | × |  |  | C
＜ジョブロックのTLコード設定＞ | ＜スキャン時のジョブの制限＞：＜ON＞、＜OFF＞ |  | × |  |  | C
＜2重埋込防止設定＞：＜スルー＞、＜ジョブキャンセル＞ |  | × |  |  | C
＜ジョブロックに影響する機能の制限＞：＜ON＞、＜OFF＞ |  | × |  |  | C
＜ジョブロックのQRコード設定＞ | ＜スキャン時のジョブの制限＞：＜モードA(標準)＞、＜モードB(セキュア)＞、＜OFF＞ ＜ジョブロックに影響する機能の制限＞：＜ON＞、＜OFF＞ |  | × |  | × | C
＜認証方式設定＞
＜LDAPサーバー認証で使用する情報＞ | ＜機器設定＞、＜本機ログイン時の認証情報＞、＜ユーザーごとの登録情報＞ |  | × |  | × | C
＜Rights Managementサーバー認証で使用する情報＞ | ＜機器設定＞、＜ユーザーごとの登録情報＞ |  | × |  | × | C
＜SMTPサーバー認証で使用する情報＞ | ＜機器設定＞、＜ユーザーごとの登録情報＞ |  | × |  | × | C
＜ファイル送信/参照時の認証で使用する情報＞ | ＜標準＞、＜本機ログイン時の認証情報＞、＜ユーザーごとの登録情報＞ |  | × |  | × | C

*1 | オプション装着時に表示される項目です。
*2 | シリアル番号：× ID/ユーザー名：×
*3 | シリアル番号：× ID/ユーザー名：× 強制地紋印字+ジョブロック：×
*4 | シリアル番号：× ID/ユーザー名：× 地紋印字+ジョブロック：×

13EY-00H