# ネットワーク環境を設定する

0YAS-006
本機をネットワーク環境で使用するには、有線LANまたは無線LANで接続してネットワーク内の固有のIPアドレスを指定します。本機は基本的なネットワーク機能に加えて、高度なセキュリティ設定などにも対応しています。通信環境やお使いの機器に合わせて必要な設定を行ってください。

##### 安全にご利用いただくために 適切なセキュリティー対策をしないままネットワークに接続すると、第三者から不正にアクセスされる恐れがあります。大切なデータや情報を守るため、ネットワークセキュリティーを設定してください。ネットワークセキュリティーを設定する

USBケーブルでパソコンと接続することもできます（本体前面）。ただし、本機とUSB接続したパソコンは、ジョブの送信先や転送先として指定できません。また、そのパソコンでリモートUIは使用できません。 本機とモバイル機器を無線で直接接続することもできます。ダイレクト接続する（アクセスポイントモード）

### 作業の前に確認してください

次の順序でネットワークへの接続作業を行います。

|  |  |  | はじめに確認する パソコンとルーターは正しくつながっていますか？詳しくは、それぞれの機器に付属の取扱説明書をご覧いただくか、メーカーにお問い合わせください。 パソコン側のネットワーク設定は完了していますか？設定が正しく完了していないと、以降の手順を行ってもネットワークでお使いいただくことができません。 お使いの環境によっては、ネットワークの通信方式（半二重／全二重）やEthernetの種類（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）の設定を変更する必要があります（Ethernetの設定をする）。詳しくは、ネットワーク管理者にお問い合わせください。 本機のMACアドレスを確認するときは、＜ネットワーク＞をご覧ください。 IEEE802.1Xを導入したネットワークに接続するときは、IEEE 802.1X認証の設定をするをご覧ください。
|  |  |  | 本機のネットワーク設定を変更できるようにする ネットワーク設定のロックを解除する
|  |  |  | 有線LANか無線LANどちらにするか選ぶ 有線LANか無線LANかを選択する
|  |  |  | 本機とルーターを接続する 有線接続の場合、LANケーブルが正しい場所に確実に差し込まれているか確認してください。 無線接続の場合、本機とルーター間で接続が確立されているか確認してください。 有線LANに接続する 無線LANに接続する
|  |  |  | IPアドレスを設定する 本機ではIPv4アドレスとIPv6アドレスを設定できます。お使いのネットワーク環境に合わせて設定してください。 IPアドレスを設定する
|  |  |  | 正しく接続できたことを確認する パソコンからリモートUIを起動します（リモートUIを起動する）。リモートUIの画面が表示されれば、接続は完了です。

お使いのユーティリティソフトウェアによっては、＜スリープ時の消費電力＞が＜少ない＞に設定されていてスリープ状態になっている場合、通信に失敗することがあります。設定の前に節電キーを押して本機をスリープ状態から復帰させるか、＜スリープ時の消費電力＞を＜ネットワーク接続を考慮する＞に設定してください。＜スリープ時の消費電力＞

関連項目
使用するネットワーク環境に合わせる
13AC-006