# フィーダーを清掃する

フィーダーから読み込んだ原稿にすじ状の汚れが付いたり、出力された用紙に汚れが印刷される場合は、フィーダーを清掃してください。
1
電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く
電源を切る

電源を切る前に、本機の動作状況を確認してください。実行中の作業があっても電源を切ることができますが、作業が中断されたりデータが破損したりすることがあります。

2
レバーを引いてフィーダーカバーを開く
3
フィーダーカバー内にあるローラーを清掃する

重送検知センサーの溝に、紙片などのゴミが入らないようにしてください。入ってしまった場合は、やわらかい布で取り除いてください。

4
フィーダーカバーをゆっくり閉じる
5
フィーダーを開ける
6
原稿台ガラス側の原稿読み取りエリア（細長いガラス部）を拭く
付属のガラス清掃シートで拭いてください。汚れが落ちないときは、柔らかい布に水を含ませ、かたく絞って拭きます。そのあと、柔らかい布でから拭きしてください。
水分が完全に乾いてから次の手順に進んでください。
7
フィーダー側の原稿読み取りエリアを拭く

| 上部のレバーを引いて、原稿読み取りエリアカバーを開く 原稿台ガラスを傷つけないよう静かに開いてください。
| 内カバーを開く
| 原稿読み取りエリア（細長いガラス部）を拭く 柔らかい布に水を含ませ、かたく絞って拭きます。そのあと、柔らかい布でから拭きします。 水分が完全に乾いてから次の手順に進んでください。
| 内カバーを閉じる
| 原稿読み取りエリアカバーを、カチッと音がするまで閉じる

8
フィーダーをゆっくり閉じる
9
電源プラグをコンセントに差し込み、電源を入れる
電源を入れる

## それでも用紙が汚れるときは

それでも原稿や用紙が汚れるときは、以下の手順で＜フィーダーのクリーニング＞を実行してください。
＜調整/メンテナンス＞ ＜メンテナンス＞ ＜フィーダーのクリーニング＞ ＜開始＞
フィーダーのクリーニングは約20秒かかります。クリーニングが終了のメッセージが表示されたら、きれいに印刷されるようになったかどうか、フィーダーを使ってコピーしてみてください。
13AC-0HE