# ネットワーク環境

### ネットワーク仕様（有線）

インターフェース | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T共用（RJ-45）
対応プロトコル | TCP/IP フレームタイプ：Ethernet II プリントアプリケーション：LPD/Raw/IPP/IPPS/BMLinkS*1/FTP/WSD/Mopria/Google Cloud Print/AirPrint/Windows10 Mobile Print AppleTalk フレームタイプ：Ethernet SNAP プリントアプリケーション：PAP

*1 IPv6 には対応していません｡

### ネットワーク仕様（無線）

準拠規格 | IEEE 802.11g、IEEE 802.11b、IEEE 802.11n
伝送方式 | DS-SS方式、OFDM方式、半二重
周波数範囲 | 2,412～2,472 MHz
最大周波数電力 | 18.21 dBm
通信モード | インフラストラクチャーモード アクセスポイントモード
セキュリティー | ###### インフラストラクチャーモード時 128（104）/64（40）bit WEP WPA-PSK（TKIP/AES-CCMP） WPA2-PSK（TKIP/AES-CCMP） ###### アクセスポイントモード時 WPA2-PSK（AES-CCMP）
設定方法 | WPS（Wi-Fi Protected Setup）、手動設定

13AC-0LU