ESC/P設定
→ ＜ファンクション設定＞ → ＜プリンター＞ → ＜プリンター設定＞ → ＜仕様設定＞ → ＜LIPS/エミュレーション設定＞ → ＜ESC/P設定＞*1

設定／登録項目 | 設定項目 | Device Admin | Network Admin | リモートUI による設定 | 機器情報 配信 | 一括 インポート
＜ページレイアウト＞
＜ページフォーマット＞ | ＜実寸縦＞、＜実寸横＞、＜10インチ→A4縦＞、＜15インチ→A4横＞、＜15インチ→B4横＞、＜B4→A4縦＞、＜B4→A4横＞ |  |  |  |  | C
＜上余白＞ | -127～0～+127 point |  |  |  |  | C
＜用紙位置微調整＞ | -127～0～+127 point |  |  |  |  | C
＜領域＞ | ＜標準＞、＜ワイド＞ |  |  |  |  | C
＜右マージン既定値＞ | ＜136桁＞、＜右端＞ |  |  |  |  | C
＜用紙サイズ＞ | ＜A3＞、＜B4＞、＜A4＞、＜B5＞、＜A5＞、＜はがき＞ |  |  |  | × | C
＜2ページ印刷設定＞ | ＜しない＞、＜左＞、＜右＞ |  |  |  |  | C
＜行桁＞
＜行固定機能＞ | ＜無効＞、＜有効＞ |  |  |  |  | C
＜桁固定機能＞ | ＜無効＞、＜有効＞ |  |  |  |  | C
＜行数＞ | 10～66～400行 |  |  |  |  | C
＜桁数＞ | 10～136～400桁 |  |  |  |  | C
＜漢字ピッチ＞ | ＜2/1＞、＜3/2＞、＜4/3＞、＜5/4＞、＜1/1＞ |  |  |  |  | C
＜フォント＞
＜漢字書体＞ | ＜明朝＞、＜ゴシック＞、＜丸ゴシック＞、＜フォントID＞ |  |  |  | × | C
＜フォントID＞*2 | 1～2～999 |  |  |  | × | C
＜漢字サイズ＞ | ＜システム＞、＜8ポイント＞、＜10ポイント＞、＜12ポイント＞ |  |  |  |  | C
＜文字コード＞ | ＜カタカナ＞、＜グラフィックス＞ |  |  |  |  | C
＜国別文字＞ | ＜日本＞、＜ノルウェー＞、＜デンマーク2＞、＜スペイン2＞、＜ラテンアメリカ＞、＜USA＞、＜フランス＞、＜ドイツ＞、＜UK＞、＜デンマーク＞、＜スウェーデン＞、＜イタリア＞、＜スペイン＞ |  |  |  |  | C
＜印字機能＞
＜イメージの補正＞ | ＜する＞、＜しない＞ |  |  |  |  | C
＜縮小文字＞ | ＜する＞、＜しない＞ |  |  |  |  | C
＜システムオーバーレイ＞ | ＜システムオーバーレイ設定＞： ＜する＞、＜しない＞ ＜オーバーレイ番号＞*2： 1～5 |  |  |  | × | C
＜スタートアップマクロ＞ | 0～255 |  |  |  | × | C
＜ユーザーオーバーレイ1＞ | ＜する＞、＜しない＞ |  |  |  | × | C
＜ユーザーオーバーレイ2＞ | ＜する＞、＜しない＞ |  |  |  | × | C
＜印字動作＞
＜HEXモード後のLF＞ | ＜無視する＞、＜無視しない＞ |  |  |  |  | C
＜改行機能＞ | ＜LFコマンドを待つ＞、＜改行＞ |  |  |  |  | C
＜VFC＞
＜連続用紙長＞ | ＜設定方法＞： ＜システム＞、＜任意設定＞ ＜任意設定値＞*2： 1～66～199行 |  |  |  |  | C
＜単票用紙長＞ | ＜設定方法＞： ＜システム＞、＜任意設定＞ ＜任意設定値＞*2： 1～66～199行 |  |  |  |  | C
＜ミシン目スキップ＞ | ＜ミシン目スキップ＞： ＜する＞、＜しない＞ ＜スキップ量＞*2： 1～31行 |  |  |  |  | C
＜その他＞
＜登録レベル＞ | ＜一時＞、＜永久＞ |  |  |  |  | C
＜HEX/LIPS機能＞ | ＜無効＞、＜有効＞ |  |  |  |  | C
＜LIPSフォーム＞ | ＜LIPS2＞、＜LIPS4＞ |  |  |  |  | C

*1 | LIPS Vプリンターをお使いの場合のみ、表示される項目です。
*2 | オプションの有無や他の設定項目の内容によって表示されるときと、表示されないときがあります。

13EY-00Y