# OHPフィルムをセットする

給紙カセットにOHPフィルムをセットします。

OHPフィルムは、手差しトレイにもセットすることができます。手差しトレイにセットする OHPフィルムは、A4またはLTRサイズを使用することができます。

1
給紙カセットの取っ手を持ち、止まる位置まで手前に引き出す
2
用紙ガイドの位置を調節する

|  | 左側ガイドの上部をつまみながらスライドさせて、セットする用紙サイズの指標に合わせる
| 前側ガイドの上部をつまみながらスライドさせて、セットする用紙サイズの指標に合わせる

ガイドは、カチッと音がする位置までスライドさせます。左側ガイドと前側ガイドを正しくあわせないと、用紙サイズがタッチパネルディスプレーに正しく表示されません。また、紙づまりやプリントの汚れ、本製品内部の汚れの原因になりますので、用紙サイズの指標に必ず正しくあわせてください。
用紙ガイドのサイズ表記について
給紙カセットの用紙ガイドに記載されている略号は、次の用紙サイズを表わします。
LGL：リーガル
LTR：レター
EXEC：エグゼクティブ
STMT：ステイトメント
3
OHPフィルムを準備する
用紙をよくさばいて、平らな場所で用紙の端をそろえます。
用紙の四辺をしっかりとさばいてください。
1枚1枚を分離させ、用紙と用紙の間に十分に空気が入っていることを確認してください。
4
OHPフィルムをセットする

|  | セットする用紙のサイズと給紙カセットの用紙サイズ設定があっているかどうかを確認する
| プリントする面を上にし、用紙の端を給紙カセットの側面に突き当ててセットする

OHPフィルムは、なるべく1枚ずつセットしてください。
OHPフィルムを給紙カセットや手差しトレイにセットしたまま放置すると、フィルム同士が密着し重送や紙づまりの原因となる場合があります。プリントが終わったあとは、残りのOHPフィルムを箱に戻して高温多湿の場所を避けて保管してください。
13AC-02A