# ダイレクト接続する（アクセスポイントモード）

無線LANルーターがない環境でも、モバイル機器から無線で本機に直接接続できる「アクセスポイントモード」を使うことで、お手元のモバイル機器と本機をむずかしい設定なしに接続することができ、Bluetooth LEやNFCを使えば更にかんたんに接続できます。
ダイレクト接続（アクセスポイントモード）を準備する
ダイレクト接続する

NFCやBluetooth LEを使うためには、オプションが必要です。システムオプションについて

## ダイレクト接続（アクセスポイントモード）を準備する

次の順序でアクセスポイントモードを使った接続作業を行います。

|  |  |  | 本機のネットワーク設定を確認する ＜環境設定＞ ＜ネットワーク＞ ＜有線/無線LAN選択＞を＜有線LAN＞に設定してください。 ＜環境設定＞ ＜ネットワーク＞ ＜TCP/IP設定＞ ＜IPv4を使用＞を＜ON＞に設定してください。
|  |  |  | モバイル機器を準備をする モバイル機器をWi-Fiに接続できるように設定してください。
|  |  |  | 本機の接続準備をする ＜環境設定＞ ＜ネットワーク＞ ＜ダイレクト接続設定＞ ＜ダイレクト接続を使用＞を＜ON＞に設定してください。 ＜メインメニュー＞ ＜モバイルポータル＞ ＜ダイレクト接続＞で＜開始＞を押してください。

## ダイレクト接続する

### 手動で接続する

1
タッチパネルディスプレーに表示されたSSIDとネットワークキーの情報を、モバイル機器からの接続先として無線LANの接続設定を行う
2
目的の操作を終えたら、＜終了＞を押す

### QRコードで接続する

1
モバイル機器でCanon PRINT Businessを起動する
2
タッチパネルディスプレーのQRコードを読み取る
3
目的の操作を終えたら、＜終了＞を押す

### BluetoothLEで接続する（iOS）

1
＜環境設定＞ ＜ネットワーク＞ ＜Bluetooth設定＞ ＜Bluetoothを使用＞を＜ON＞に設定する
2
モバイル機器でCanon PRINT Businessを起動する
3
モバイル機器のBluetooth設定を使用できる状態にする
4
本機にモバイル機器を近づける
タッチパネルディスプレーにデバイス名とPINコードが表示されますので、その情報を元にモバイル機器側でペアリングを行ってください。
5
目的の操作を終えたら、＜終了＞を押す

### NFCで接続する（Androiid）

1
＜管理設定＞ ＜デバイス管理＞ ＜NFCカードエミュレーションを使用＞を＜ON＞に設定する
2
モバイル機器でCanon PRINT Businessを起動する
3
モバイル機器のNFC設定を使用できる状態にする
4
本機にモバイル機器を近づける
5
目的の操作を終えたら、＜終了＞を押す

Canon PRINT Businessの詳しい使い方は専用のマニュアルをご確認ください。

便利な機能
接続されているモバイル機器を確認するには＜ダイレクト接続＞画面の＜ダイレクト接続情報＞を押してください。 設定登録のアクセスポイントモード設定で＜個人別SSIDを使用＞を＜ON＞に設定をすることで、ログインユーザーと紐付けた接続ができます。＜アクセスポイントモード設定＞

ダイレクト接続中、お使いのモバイル機器によってはインターネットに接続できないことがあります。 SSIDとネットワークキーを表示中に、モバイル機器から5分以内に無線接続を行わなかった場合、接続待機状態が終了します。 ダイレクト接続で通信中、本機とモバイル機器とでデータの送受信が無い状態が続くと、通信が終了する場合があります。 ダイレクト接続中はスリープモードの節電効果が下がります。 目的の操作が完了したら、必ず本機とモバイル機器の接続を終了してください。接続したままの状態にしておくと、スリープモードの節電効果が下がります。 ダイレクト接続を利用する場合、モバイル機器側でIPアドレスを手動で設定しないでください。設定を行うと、ダイレクト接続利用後に通信が正しく行えなくなることがあります。

13AC-09R