# とじしろを付ける

|  | ホチキスでとじたりパンチ穴を開けたりするための余白「とじしろ」を作ってコピーします。とじしろは、用紙のオモテ面とウラ面で個別に設定することができます。

とじしろを設定すると、余白の幅だけ画像がずれてコピーされます。紙面の端まで画像が配置されているような原稿は、画像が欠けてしまうことがありますのでご注意ください。

1
原稿をセットする 原稿をセットする
2
メインメニューで＜コピー＞を押す ＜メインメニュー＞画面
3
コピーの基本画面で＜その他の機能＞を押す コピーの基本画面について
4
＜とじしろ＞を押す
5
とじしろの位置を選ぶ
＜とじしろ＞と＜ページ集約＞（原稿を1ページにまとめる（ページ集約））を組み合わせると、オモテ面に設定したとじしろが両面に反映されます。ウラ面に設定したとじしろは反映されません。
6
とじしろの余白幅を入力する
＜オモテ面＞または＜ウラ面＞を押し、それぞれ余白幅を入力します。
0より小さい数値を入力すると、手順4で指定した位置の反対側に余白ができます。コピーする原稿にはじめから余白があり、とじしろの幅を狭くしたい場合などに入力します。
入力後に＜±＞を押すと、数値の＜-＞と＜+＞が切り替わります。
7
＜OK＞ ＜閉じる＞を押す
8
を押す
コピーが始まります。
13AC-04J