表示設定

設定／登録項目 | 設定項目 | Device Admin | Network Admin | リモートUI による設定 | 機器情報 配信 | 一括 インポート
＜起動/復帰後に表示する画面＞ | ＜メインメニュー＞、＜カスタムメニュー＞、＜コピー＞、＜ファクス＞*1、＜スキャンして送信＞、＜スキャンして保存＞、＜保存ファイルの利用＞、＜受信トレイ＞、＜ホールド＞、＜リモートスキャナー＞、＜便利な機能紹介＞、＜宛先/転送の設定＞、＜プリント＞、＜WSD Scan＞、＜Scan for Mobile＞、＜ウェブブラウザー＞*2、＜Workflow Composer＞*2、＜情報解析ツール＞*1 | × | × | × | × | C
＜状況確認/中止画面を開く＞：＜ON＞、＜OFF＞
＜デフォルト画面の変更 (状況確認/中止)＞ | ＜状況の種類＞：＜コピー/プリント＞、＜送信＞、＜受信＞、＜保存＞、＜消耗品/その他＞ |  |  | × | × | C
＜状況/履歴＞：＜ジョブ状況＞、＜ジョブ履歴＞
＜詳細種類＞（＜コピー/プリント＞、＜ジョブ状況＞）：＜プリント＞、＜コピー＞
＜詳細種類＞（＜送信＞、＜ジョブ状況＞）：＜送信＞、＜ファクス＞*1
＜詳細種類＞（＜受信＞、＜ジョブ状況＞）：＜ファクス＞*1、＜転送＞
＜詳細種類＞（＜コピー/プリント＞、［＜ジョブ履歴＞］）：＜コピー＞、＜プリンター＞、＜ローカルプリント＞、＜受信プリント＞、＜レポートプリント＞
＜詳細種類＞（＜送信＞、＜ジョブ履歴＞）：＜送信＞、＜ファクス＞*1
＜詳細種類＞（＜受信＞、＜ジョブ履歴＞）：＜受信＞、＜ファクス＞*1
＜コピー画面表示設定＞ | ＜シンプル＞、＜クイック＞ |  |  | × | × | C
＜ファクスファンクションの表示＞ | ＜ON＞、＜OFF＞ | × | × | × | × | C
＜「スキャンして送信」 にファクスを表示＞：＜ON＞、＜OFF＞
＜保存先の表示設定＞ | ＜ボックス＞：＜ON＞、＜OFF＞ | × | × | × | × | C
＜ネットワーク＞：＜ON＞、＜OFF＞
＜メモリーメディア＞：＜ON＞、＜OFF＞
＜表示言語/キーボードの切替＞ | ＜言語＞、＜キーボードの配列＞ |  |  | × | × | C
＜画面下部に言語/キーボード切替ボタンを表示＞ | ＜ON＞、＜OFF＞ |  |  | × | × | C
＜キーボードのシフトロックを使用＞ | ＜ON＞、＜OFF＞ |  |  | × |  | C
＜用紙残量メッセージ表示＞ | ＜ON＞、＜OFF＞ |  |  | × | × | C
＜部数/待ち時間の状況表示＞ | ＜ON＞、＜OFF＞ |  |  | × | × | C
＜用紙種類選択画面の優先表示＞ | ＜簡易＞、＜詳細＞ |  |  | × | × | C
＜mm/インチ入力の切替＞ | ＜mm＞、＜インチ＞ |  |  | × |  | C
＜ログイン中のユーザー名表示＞ | ＜画面上部に表示(＜ユーザー名＞、＜表示名＞)＞、＜画面下部に表示＞、＜OFF＞ | × | × | × | × | C
＜トナー残量警告表示のON/OFF＞ | ＜ON＞、＜OFF＞ |  | × | × | × | C
＜トナー残量警告表示の消去＞ | ＜はい＞、＜いいえ＞ |  |  | × | × | ×
＜IPアドレスの表示設定＞ | ＜ON＞、＜OFF＞ | × |  | × | × | C
＜Scan for Mobileを表示＞ | ＜ON＞、＜OFF＞ | × |  | × | × | C
＜モバイルポータルを表示＞ | ＜ON＞、＜OFF＞ | × |  |  | × | C
＜モバイルポータルにQRコードを表示＞ | ＜ON＞、＜OFF＞ | × |  |  | × | C

*1 | imageRUNNER ADVANCE C5560/C5550/C5540/C5535では、オプション装着時に表示される項目です。
*2 | オプション装着時に表示される項目です。

13EY-003