# IPv4アドレスを設定する

IPv4アドレスの設定方法には、DHCPなどを使って自動で割り当てる方法と、自分で入力する方法があります。お使いの環境に合わせていずれかを選択してください。また、必要に応じて接続テストを行ってください。
IPv4アドレスの設定
IPv4アドレスの接続テストをする

## IPv4アドレスの設定

1
を押す
2
＜環境設定＞ ＜ネットワーク＞ ＜TCP/IP設定＞ ＜IPv4設定＞を押す
3
＜IPv4を使用＞ ＜ON＞ ＜OK＞を押し、IPv4設定を有効にする
4
＜IPアドレス設定＞を押し、IPアドレスを設定する
自動割り当てと手動入力の両方を設定しておくこともできます。こうすると、IPアドレスの自動取得に失敗したとき、手動入力したIPアドレスが使用されます。

###### DHCPなどで自動的に割り当てる

＜DHCP＞または＜Auto IP＞を押します。お使いのネットワーク環境に応じて選択してください。＜DHCP＞と＜Auto IP＞の両方を選択したときは、DHCPによる自動割り当てが優先されます。
＜Auto IP＞を選択すると、お使いのネットワーク（LAN）内で使用可能なIPアドレスを自動的に検索し、各項目の値を割り当てることができます。この機能は、DHCPサーバーを運用せずに自動的にIPアドレスを割り当てることができますが、ルーターを越えた通信はできません。
＜DHCP＞や＜Auto IP＞のいずれも使用できない環境であるにもかかわらず、いずれかを選択したままにしておくと、ネットワーク内でサービスが提供されているかを確認するための通信が発生します。使用しない場合は、選択を解除しておくことをおすすめします。

###### 手動入力で設定する

1 | ＜DHCP＞と＜Auto IP＞がいずれも解除されていることを確認する 選択されているときは、ボタンを押して解除します。
2 | IPアドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレスを入力する それぞれ対応するボタンを押してから入力します。

5
＜OK＞を押す
6
＜設定の反映＞ ＜はい＞を押す

## IPv4アドレスの接続テストをする

正しく接続できているときは、パソコンからリモートUIのログイン画面を表示することができます（リモートUIを起動する）。また、本体の操作パネルから接続テストをすることができます。
＜環境設定＞ ＜ネットワーク＞ ＜TCP/IP設定＞ ＜IPv4設定＞ ＜PINGコマンド＞ 使用中の他の機器のIPアドレスを入力 ＜実行＞
正しく接続されているときは＜ホストから応答がありました。＞というメッセージが表示されます。

IPアドレスが正しく設定されていても、本機をスイッチングハブなどに接続しているとネットワークに接続されないことがあります。この場合は、本機の通信開始のタイミングを遅らせて接続しなおしてください。ネットワーク接続時の待機時間を設定する

関連項目
IPv6アドレスを設定する
WINSの設定をする
13AC-00L