# ファクス送信の基本操作

原稿をファクスするときの基本的な操作手順を説明します。
1
原稿をセットする 原稿をセットする
2
メインメニューで＜ファクス＞を押す ＜メインメニュー＞画面
3
ファクスの基本画面で宛先を指定する ファクスの基本画面について
アドレス帳から指定する
ワンタッチボタンから指定する
宛先を直接入力する
LDAPサーバー内の宛先を指定する
指定した宛先の詳細情報を確認するには、とで宛先を選んで＜詳細情報＞を押します。送信先から削除するには＜宛先削除＞を押します。
アドレス帳から指定する
1
＜アドレス帳＞を押す
2
宛先を選び、＜OK＞を押す
宛先の登録時にアクセス番号を設定しているときは、＜アクセス番号＞を押したあと、アクセス番号を入力してください。該当する宛先がアドレス帳に表示されます。
リモートアドレス帳を使うときは、＜リモートへ＞を押してください。＜アドレス帳の切り替え＞が表示されている場合は、＜アドレス帳の切り替え＞ ＜リモート＞を押します。
宛先種別指定ボタン
を押すとファクスの宛先、を押すとグループの宛先が表示されます。
宛先表指定ドロップダウンリスト
特定のグループの宛先だけを表示することができます。個人認証管理でログインしている場合は、＜個人宛先表＞を選ぶと自分専用のアドレス帳を表示できます。
＜名称で検索＞
名前を入力して宛先を検索することができます。
頭文字検索ボタン
頭文字を指定して宛先を絞り込むことができます。

ファクス番号以外の宛先が含まれるグループを選択した場合は、ファクスを送信できません。

ページのトップへ戻る
ワンタッチボタンから指定する
1
ワンタッチボタンを押す
ワンタッチボタンの番号（ワンタッチ番号）で宛先を指定するときは、を押したあと、番号を入力してください。
リモートアドレス帳を使うときは、＜リモートへ＞を押してください。
ページのトップへ戻る
宛先を直接入力する
アドレス帳やワンタッチボタンに登録されていない宛先は、直接入力して指定します。
1
テンキーでファクス番号を入力し、＜OK＞を押す
続けて他のファクス番号を指定するときは、この手順を繰り返します。

##### 海外にファクスを送信するには 国際アクセス番号、国番号、ファクス番号の順に入力してください。海外の宛先にうまくつながらないときは、＜ポーズ＞を押して番号と番号の間にポーズを入れてください。 ##### Fコード送信するには 本機は、ITU-T*の国際標準規格に準拠したFコード通信に対応しています。相手のファクスがFコード通信に対応している場合は、Fコードとパスワードを付けて送信することで、送信文書の機密性を高めることができます。Fコード送信するには、ファクス番号を入力したあと＜Fコード＞または＜詳細設定＞を押し、Fコードとパスワードを入力してください。 * 国際電気通信連合の通信規格などを制定する部門です。 ##### Fネット*を利用するには Fネットを利用するときは、サービスコード（＃付きの番号）を押す前に＜Fネット＞を押してください。＜Fネット＞を押すと、宛先表示エリアに＜.＞と表示されます。 * NTTコミュニケーションズが提供するファクシミリ通信網サービスです。

ページのトップへ戻る
LDAPサーバー内の宛先を指定する
LDAPサーバー内に登録されている宛先を検索して指定します。
1
＜アドレス帳＞を押す
2
＜LDAPサーバーへ＞を押す
＜アドレス帳の切り替え＞が表示されている場合は、＜アドレス帳の切り替え＞ ＜LDAPサーバー＞を押してください。
ネットワークパスワードの入力画面が表示された場合は、ユーザー名とパスワードを入力して＜OK＞を押してください。
3
＜条件で検索＞を押す
条件を指定せず、LDAPサーバー内のすべての宛先を表示するには手順5に進んでください。
4
検索条件を指定する
検索する項目
宛先の検索基準を、名称、ファクス番号、組織名、組織単位（部署名など）から選びます。
条件式
「宛先の名前が『山田』を含む」や「部署名が『開発』で始まる」など、検索条件を選びます。
検索する文字列
＜設定＞を押したあと、条件式に対応した検索文字列を入力します。
複数の条件を組み合わせて検索するには
複数の条件を組み合わせて宛先を検索することができます。1つ目の検索条件を設定したあと、＜検索条件を追加＞を押し、＜または＞か＜かつ＞のどちらかを選んで検索条件を設定します。
5
＜検索開始＞を押す
検索結果が表示されます。
条件を変更して検索しなおすには、＜条件削除＞を押して設定済みの内容を削除してから条件を設定しなおしてください。
6
宛先を選び、＜OK＞を押す
ページのトップへ戻る
4
必要に応じて読み込み設定をする
原稿の読み込みかたを設定する
画質を調整する
拡大／縮小する
原稿の影を消す（枠消し）
原稿の読み込みかたを設定する

| 定形外サイズの原稿や透明度の高い原稿を読み込む場合、用紙の端にある画像が欠けてしまうときなどは、手動で原稿の読み取りサイズを設定する必要があります。 原稿の読み取りサイズを設定する
| 原稿のオモテとウラの両面を自動的に読み込むことができます。 原稿の両面を読み込む
| 本や雑誌のような見開き原稿の左右ページを、一度の操作でそれぞれのページに分けて読み込むことができます。 見開き原稿を2ページにしてファクスする

原稿の読み取りサイズを設定する
1
読み取りサイズの設定ボタンを押す
2
読み取りサイズを選び、＜OK＞を押す

###### 定形外サイズの原稿を読み込むとき

原稿をフィーダーにセットして＜フリーサイズ＞を選びます。

###### 読み取りサイズを数値で指定するとき

原稿を原稿台ガラスにセットして＜任意に指定＞を選び、原稿のタテとヨコの長さを入力します。

###### 長尺原稿を読み込むとき

原稿をフィーダーにセットして＜長尺原稿＞を選びます。

##### 読み取りサイズを登録するには 読み取りサイズをいつも同じ数値で指定する場合は、＜任意に指定＞ ＜サイズ登録＞でサイズを登録し、すぐに呼び出せるようにしておくと便利です。

ページのトップへ戻る
原稿の両面を読み込む
原稿はフィーダーにセットしてください。また、ヨコ長の原稿を読み込むときは、原稿もヨコ置きにセットしてください。
1
＜その他の機能＞ ＜両面原稿＞を押す
2
＜左右開き＞または＜上下開き＞を選び、＜OK＞を押す
原稿のオモテ面とウラ面の上下（天地）が同じ向きの場合は＜左右開き＞を選び、オモテ面とウラ面の上下が反対向きの場合は＜上下開き＞を選びます。
3
＜閉じる＞を押す
ページのトップへ戻る
見開き原稿を2ページにしてファクスする

見開き原稿を読み込むときは、原稿を原稿台ガラスにセットしてください。次の図のように原稿をふせた状態で、原稿の上部を原稿台ガラスの左上隅と上部に合わせて置いてください。

1
＜その他の機能＞ ＜見開き 2ページ＞を押す
2
＜左開き原稿＞または＜右開き原稿＞を選び、＜OK＞を押す
原稿を左、右ページの順に読み込む場合は＜左開き原稿＞を選び、右、左ページの順に読み込む場合は＜右開き原稿＞を選びます。

| ＜左開き原稿＞ |  | ＜右開き原稿＞ |

3
＜閉じる＞を押す
ページのトップへ戻る
画質を調整する

| 原稿の内容に合わせて解像度を選ぶことができます。高い解像度を選ぶほどくっきりとした画像になりますが、その分送信時間が長くなることがあります。 解像度を選ぶ
| 文字だけしかない資料や写真が掲載された雑誌など、原稿の種類を指定することで、最適な画質で送信することができます。 原稿の種類を選ぶ
| 原稿全体の濃度を調整します。たとえば、濃度を濃くすることで、鉛筆で書かれた薄い文字を読みやすくします。 全体の濃度を調整する
| 背景の濃度を調整します。下地に色の付いた原稿や、新聞のように紙が薄くウラ面の文字や画像が透けて見える原稿も、きれいに送信することができます。 背景の濃度を調整する
| 輪郭や線を強調してくっきりさせたり、反対に弱めて柔らかく表現したりすることができます。ぼやけた文字や図を鮮明にしたいときや、写真のモアレ（縞模様のノイズ）を軽減して滑らかにしたいときにお使いください。 鮮明にする（シャープネス）

解像度を選ぶ
1
解像度の設定ボタンを押す
2
解像度を選び、＜OK＞を押す
低い解像度は文字原稿、高い解像度は写真原稿に適しています。解像度が高くなるほど、よりきめ細かく原稿を読み込むことができます。
ページのトップへ戻る
原稿の種類を選ぶ
1
＜その他の機能＞ ＜原稿の種類＞を押す
2
原稿の種類を選び、＜OK＞を押す
3
＜閉じる＞を押す
ページのトップへ戻る
全体の濃度を調整する
1
＜その他の機能＞ ＜濃度＞を押す
2
濃度を調整し、＜OK＞を押す
を押すと濃度が薄くなります。を押すと濃度が濃くなります。
3
＜閉じる＞を押す
ページのトップへ戻る
背景の濃度を調整する
1
＜その他の機能＞ ＜濃度＞を押す
2
＜背景調整＞の＜調整＞を押す
背景を自動で調整する場合は＜自動＞を押し、手順4に進みます。
原稿の種類が＜文字＞（原稿の種類を選ぶ）で、次の設定がされているときは、背景の濃度が自動的に調整されます。
＜ファンクション設定＞ ＜共通＞ ＜スキャン動作＞ ＜白黒読込時の速度/画質優先＞ ＜画質優先＞
3
濃度を調整し、＜OK＞を押す
＜-＞を押すと背景全体の濃度が薄くなります。＜+＞を押すと背景全体の濃度が濃くなります。
原稿の色によっては、背景以外の部分が影響を受ける場合があります。
4
＜OK＞ ＜閉じる＞を押す
ページのトップへ戻る
鮮明にする（シャープネス）
1
＜その他の機能＞ ＜シャープネス＞を押す
2
シャープネスを調整し、＜OK＞を押す
ぼやけた文字を鮮明にするには、＜強く＞寄りに調整します。
雑誌やパンフレットなど、印刷物の写真のモアレを軽減するには、＜弱く＞寄りに調整します。
3
＜閉じる＞を押す
ページのトップへ戻る
拡大／縮小する

| 定形サイズの原稿を定形サイズに拡大／縮小して読み込むことができます。 定形サイズで拡大／縮小する
| 任意の倍率（％）を指定して、拡大／縮小することができます。 倍率を指定して拡大／縮小する

定形サイズで拡大／縮小する
1
＜その他の機能＞ ＜倍率＞を押す
2
縮小する場合はから、拡大する場合はから倍率を選び、＜OK＞を押す
3
＜閉じる＞を押す
ページのトップへ戻る
倍率を指定して拡大／縮小する
1
＜その他の機能＞ ＜倍率＞を押す
2
倍率を指定し、＜OK＞を押す
3
＜閉じる＞を押す
ページのトップへ戻る
原稿の影を消す（枠消し）
原稿よりも大きい読み取りサイズを指定したときに写り込む原稿の枠線や、厚みのある本を読み込んだときにできる影を消すことができます。原稿のパンチ穴を消すこともできます。

パンチ穴のあいた原稿は原稿台ガラスにセットしてください。フィーダーにセットすると破れるおそれがあります。

1
＜その他の機能＞ ＜枠消し＞を押す
2
枠消しの種類と幅を指定する

###### 原稿の枠線を消す

1 | ＜原稿枠消し＞を押し、＜原稿サイズ＞を確認する ＜原稿サイズ＞の表示とセットした原稿のサイズが異なる場合は、＜変更＞を押してサイズを選びます。
2 | 枠消しする幅を入力する

###### 本の影を消す

本を見開きで読み込んだときにできる中央の影と、本の周りにできる影の両方を消すことができます。

1 | ＜ブック枠消し＞を押し、＜原稿サイズ＞を確認する ＜原稿サイズ＞の表示とセットした本のサイズが異なる場合は、＜変更＞を押してサイズを選びます。
2 | ＜センター＞または＜全周＞を押し、それぞれの消し幅を入力する

###### 原稿のパンチ穴を消す

1 | ＜パンチ穴消し＞を押し、パンチ穴の位置を選ぶ
2 | 消し幅を入力する

枠消し幅を個別に調整したいときは、＜原稿枠消し＞または＜ブック枠消し＞を押したあと＜独立調整へ＞を押し、消し幅を入力します。
3
＜OK＞ ＜閉じる＞を押す
ページのトップへ戻る
5
を押す
原稿が読み込まれ、送信が始まります。
読み込みを中止したいときは、＜中止＞または ＜はい＞を押します。

###### ■＜［スタート］ キーで次の原稿を読み込みできます。＞と表示された場合

続けて読み込む原稿をセットしてを押してください。すべての原稿を読み込んだあと＜送信開始＞を押すと、ファクスが送信されます。
送信を中止したいときは、＜状況確認/中止へ＞ 文書を選ぶ ＜中止＞ ＜はい＞を押します。

##### 発信元の情報を付けて送信するには 発信元の名前やファクス番号などを付けて送信することができます。＜発信元記録＞ ##### 送信状況を確認するには ＜状況確認/中止＞画面で送信状況を確認できます。状況を確認したうえで、もう一度送信しなおしたり、送信を中止したりすることができます。送受信状況や履歴を確認する ##### 相手機が使用中などで送信できなかったときは 一定時間経過すると自動的にリダイヤルされます。リダイヤルの間隔や回数などは変更することができます。＜自動リダイヤル＞ ##### 送信結果のレポートをプリントするには ファクスの基本画面で＜その他の機能＞ ＜送信結果レポート＞を押すと、送信結果が記載されたレポートが自動的にプリントされるように設定できます。 ##### 原稿が重ねて読み込まれたときは 読み込みが中断され、画面にメッセージが表示されます。メッセージに従って操作を再開してください。通知しないように設定するときは、送信時ごとにファクスの基本画面で＜その他の機能＞ ＜フィーダー重送検知＞を押して設定を解除するか、＜フィーダー重送検知のデフォルト設定＞を＜OFF＞に設定します。（＜フィーダー重送検知のデフォルト設定＞）。

便利な機能
##### 送信原稿の控えを保存する 送信した文書の控えがファイルサーバーに自動的に保存されるように設定できます。控えはPDFなどのファイル形式で保存されるため、パソコンからかんたんに確認することができます。送信原稿の控えを保存する ##### 発信元の名前を選ぶ ファクスの基本画面で＜その他の機能＞ ＜発信人＞を押すと、登録された発信元の名前から発信元情報に付ける名前を選ぶことができます。＜発信人の名称登録＞ ##### 送信する前に原稿を確認する 読み込んだ原稿の内容をプレビュー画面で確認してから送信することができます。読み込んだ原稿を確認してから送信する（プレビュー） ##### よく使う設定を登録する よく使う宛先と読み込み設定を1つの設定として本機のボタンに登録しておくことができます。原稿を読み込むときは登録先のボタンを押すだけですぐに設定を完了できます。よく使う機能の組み合わせを登録する

関連項目
ファクス送信を中止する
ファクスを確実に送る
送信時の手間を減らす
送信時の便利な機能
宛先を登録する
LDAPサーバーを登録する
ユーザーを管理する
＜宛先設定＞
13AC-05L