# ファクスの設定をする

ファクスを使用するには、ファクス番号とユーザー略称（会社名や部署名）を登録し、本機に接続する電話回線の種類を設定します。電話回線の種類が誤っていると通信できませんので、正しく設定してください。

##### ファクス機能を使用するには ファクスを使うためには、オプションが必要です。システムオプションについて

1
を押す
2
＜ファンクション設定＞ ＜送信＞ ＜ファクス設定＞ ＜回線設定＞を押す
3
＜回線1＞ ＜ユーザー電話番号の登録＞を押す
4
ファクス番号を入力し、＜OK＞を押す
登録したファクス番号は、発信元として相手先に通知されます。
5
＜ユーザー略称の登録＞ 名称を入力し、＜OK＞を押す
登録した名称は、発信元として相手に通知されます。
ユーザー略称の代わりに、発信人の名称を表示／プリントすることができます。ファクス送信の基本操作
6
＜回線種類の選択＞ 回線種類を選び、＜OK＞を押す
電話回線の種類がわからないときは、お客様が契約している電話会社の最寄りの支店、営業所にお問い合わせください。

##### 導入したファクスのオプションに合わせて設定してください ＜回線選択画面での回線名称の編集＞で、回線選択画面に表示される回線名称を編集することができます。＜送信＞ ＜ファクス設定＞ ＜回線選択時のデフォルト宛先表の選択＞で、選択した回線に合わせて宛先表の表示を変えることができます。＜送信＞ ＜ファクス設定＞ ＜ナンバーディスプレイ設定＞で、画面やレポートに相手先電話番号を表示させます。＜受信/転送＞ ＜ファクス設定＞ ＜モデムダイヤルイン設定＞で、1本の電話回線に2つの電話番号を持たせます。＜送信＞ ＜ファクス設定＞ ＜受信モード選択＞で、ファクスと電話の着信を自動的に切り替えます。＜受信/転送＞ ＜ファクス設定＞

関連項目
ファクスする
オプションについて
13AC-016