# 送信機能

### プッシュスキャン

形式 | カラースキャナー
最大原稿読み取りサイズ | 297×432 mm
読み取り解像度 （主走査×副走査） | 100×100dpi、150×150dpi、200×100dpi、200×200dpi、200×400dpi、300×300dpi、400×400dpi、600×600dpi
原稿読み取り速度 | フィーダーの仕様を参照
インターフェース | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T（IEEE 802.3準拠）
対応プロトコル | SMB、FTP、SMTP、WebDAV
出力フォーマット | シングルページ TIFF（MMR）/JPEG/PDF/XPS/OOXML（PowerPoint、Word）*1 マルチページ TIFF（MMR）/PDF/XPS/OOXML（PowerPoint、Word）*1

*1 オプション

### インターネット/イントラネットFAX

通信プロトコル | インターネットFAX SMTP（送信）/POP3（受信） イントラネットFAX SMTP（送受信）
通信モード | Simpleモード、Fullモード
最大通信可能用紙サイズ | A3
解像度 | モノクロ 200×100dpi、200×200dpi、200×400dpi*1、300×300dpi*1、400×400dpi*1、600×600dpi*1 カラー 100×100dpi*1、200×200dpi*1、300×300dpi*1、400×400dpi*1、600×600dpi*1

*1 相手先設定（受信機の能力設定）により可能
13AC-0LS