# リムーバブルHDDキット

本機に内蔵しているハードディスクを外部に持ち運びするための専用ケースです。ハードディスクを取り外して安全な場所に保管することで、盗難などから大切なデータを守ります。

#### 専用ケース

ハードディスクを格納して本体に取り付けます。ハードディスクを外部に保管するときは、専用ケースごと取り外します。

#### 前カバー

専用ケースを取り付ける／取り外すときに開けます。市販品の鍵を装着できます。

「リムーバブルHDDキット」に鍵は付属していません。盗難防止のため、市販の鍵をお買い求めください。

システムオプションの「HDDミラーリングキット」を併用すると、ハードディスク2台に同じデータを保存することができます。システムオプションについて 本機を起動したときに、画面に＜E602-0001＞とメッセージが表示されたときは、専用ケースにハードディスクが格納されていない可能性があります。本機の電源を切り、操作パネルの主電源ランプが消えていることを確認してから、ハードディスクが格納されているかどうかを確認してください。格納されていてもメッセージが表示される場合は、担当サービスにお問い合わせください。

## 専用ケースの取り付け／取り外しについて

##### 専用ケースを取り付ける

1 | 本体右側面のカバーを開く
2 | リムーバブルHDDキットの前カバーを開く 前カバーに鍵を付けている場合は、先に解錠してください。
3 | 専用ケースの取っ手を持ち、向きに注意して差し込む
4 | 前カバーを閉じる 前カバーに鍵を付ける場合は、施錠してください。
5 | 本体右側面のカバーを閉じる

##### 専用ケースを取り外す

1 | 本体右側面のカバーを開く
2 | リムーバブルHDDキットの前カバーを開く 前カバーに鍵を付けている場合は、先に解錠してください。
3 | 専用ケースの取っ手を持ち、取り出す HDDの基板側が下になるように置いて保管してください 破損の恐れがありますので、取り外した専用ケースは立てて置かないでください。
4 | 前カバーを閉じる 前カバーに鍵を付ける場合は、施錠してください。
5 | 本体右側面のカバーを閉じる

13AC-0RX