音量調整

設定／登録項目 | 設定項目 | Device Admin | Network Admin | リモートUI による設定 | 機器情報 配信 | 一括 インポート
<ファクス音量調整>
＜アラーム音量＞ | ０～4～8 |  |  |  |  | C
＜通信音量＞ | ０～4～8 |  |  |  |  | C
＜メモリー送受信の正常終了音＞ | ＜ON＞、＜OFF＞ |  |  |  | × | C
＜メモリー送受信のエラー終了音＞ | ＜ON＞、＜OFF＞ |  |  |  | × | C
＜ファクス着信呼出＞ | ＜ON＞、＜OFF＞ ＜ON＞選択時：呼出回数：1～2～99 |  |  |  |  | C
＜その他の音量調整＞ | ＜入力音＞：0～2～3 ＜入力無効音＞：0～3 ＜補給予告音＞：0～3 ＜原稿忘れ注意音＞：0～3 ＜警告音＞：0～2～3 ＜ジョブ終了音＞：0～2～3 ＜節電/スリープ移行音＞：0～3 ＜ログイン音＞：0～2～3 |  |  |  |  | C

13EY-008