# アプリケーションから原稿を読み込む

アプリケーションからColor Network ScanGear 2を起動して原稿を読み込む方法を説明します。範囲を指定して原稿の一部だけを読み込むこともできます。
操作パネルから
1
原稿をセットする 原稿をセットする
読み込む範囲を指定する場合は、原稿を原稿台にセットします。
複数ページを連続して読み込むときは、原稿をフィーダーにセットします。
2
メインメニューで＜リモートスキャナー＞を押す ＜メインメニュー＞画面
3
＜オンライン＞を押す
パソコンから原稿を読み込めるようになります。
オンライン状態のときはコピーなど他の機能は利用できなくなります。
パソコンから
4
アプリケーションのメニューから、スキャンを選ぶ
スキャンを選ぶとColor Network ScanGear 2が起動します。詳しくは各アプリケーションの取扱説明書を参照してください。
5
［基本設定］タブの［スキャン方法］で、原稿をセットした場所を選ぶ
原稿を原稿台ガラスにセットしたときは［原稿台］を選びます。
フィーダーに片面原稿をセットしたときは［フィーダー(片面)］を選び、両面原稿をセットしたときは［フィーダー(両面)］を選びます。
6
必要に応じて読み込み設定をする
読み込むときの色、解像度、原稿サイズなどが設定できます。また、［拡張設定］タブをクリックすると、原稿の向きなど詳細な設定を行うことができます。詳しくはColor Network ScanGear 2のヘルプを参照してください。
7
［スキャン］をクリックする
原稿の読み込みが始まります。
原稿の読み込みが終わると、Color Network ScanGear 2の画面が閉じて、読み込んだ原稿がアプリケーションの画面に表示されます。
操作が終了したら、＜リモートスキャナー＞画面で＜オフライン＞を押してください。
13AC-08H