# ネットワークセキュリティーを設定する

悪意のある第三者による通信内容の盗聴や改ざん、なりすまし…。これらは正規ユーザーに想定外の損失をもたらす恐れがあります。大切なデータや情報を守るため、本機にはネットワークのセキュリティーを高めるさまざまな対策が用意されています。

##### ファイアウォール設定

特定のIPアドレスを持つ機器との通信だけを許可することで、第三者の不正アクセス、ネットワークへの攻撃や侵入を遮断できます。ファイアウォールで通信制限する

##### プロキシー設定

ウェブサイトの閲覧時にプロキシーサーバーを経由して外部に接続します。プロキシ―サーバーを使うとより安全にウェブサイトを閲覧することができるため、セキュリティーの向上が期待できます。プロキシーを設定する

##### TLS暗号化通信

Webブラウザーや電子メールクライアントなどでデータを暗号化してネットワーク上で送受信する方法です。TLS暗号化通信を使えば、リモートUIや機器情報配信など、さまざまな目的で本機にアクセスするときに安全に通信できるようになります。TLS用の鍵と証明書を設定する

##### IPSec通信

TLS暗号化通信はWebブラウザーや電子メールクライアントなど、特定のアプリケーションで暗号化する技術ですが、IPSec通信はIPプロトコルのレベルで暗号化を行います。そのため、さらに汎用性の高いセキュリティーを実現できます。IPSecの設定をする

##### IEEE 802.1X認証

IEEE 802.1Xを導入したネットワークに機器を接続して通信を始めようとすると、まずその機器が正しいユーザーであるかどうか確認されます。確認はRADIUSサーバーに問い合わせることで行われ、正しいユーザーであれば認証されます。認証が下りないかぎりLANスイッチ（アクセスポイント）は機器からの通信要求を遮断します。本機はIEEE 802.1X認証を導入したネットワークにクライアントとして接続することができます。IEEE 802.1X認証の設定をする
13AC-0AX