# 有線LANに接続する

ルーターを介して本機とパソコンを接続します。接続にはLANケーブルを使用します。

本機にはルーターやLANケーブルは付属していませんので、別途ご用意ください。 本機は、Ethernetの1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tに対応しています。 100BASE-TX/10BASE-Tで接続するときは、カテゴリー5対応のツイストペアケーブルをご使用ください。1000BASE-Tで接続するときは、エンハンスドカテゴリー5対応のツイストペアケーブルをご使用いただくことをおすすめします。 1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T対応の機器が混在しているときは、お使いのEthernetの種類すべてに対応する機器（スイッチングハブなど）が必要です。詳しくは、担当サービスにお問い合わせください。

1
LANケーブルを使って、本機をルーターに接続する
コネクタがきちんとポートに収まるよう、カチッと音がするまで押し込んでください。
13AC-009