# コピーカードリーダ－・F1

本機に「コピーカードリーダ－・F1」を装着すると、コピーやファクスを使う前にコントロールカードによる認証操作を行い、部門別ID管理をすることができます。部門別ID管理を行う

#### 差し込み口

コントロールカードを差し込みます。

#### コントロールカード

「コピーカードリーダ－・F1」で使用できるコントロールカードです。1,000部門まで管理できます。

##### カードを差し込む

1 | コントロールカードをセットする画面が表示されていることを確認する
2 | コントロールカードの向きを確認して差し込み口にセットする
3 | メインメニューが表示されたことを確認する ＜メインメニュー＞画面

##### カードを抜く

1 | コントロールカードを抜き取る
2 | コントロールカードをセットする画面が表示されたことを確認する

ログインサービスに、User Authenticationのサーバー認証またはサーバー認証＋ローカルデバイス認証を設定している場合は「コピーカードリーダ－・F1」を使用できません。ユーザーを管理する

コントロールカードをセットしてもメインメニューが表示されない場合は、コントロールカードが正しい向きで差し込まれているか、破損または使用禁止になっていないかを確認してください。

13AC-0RU