# メッセージごとの対処方法

メッセージごとに詳細や対処方法を調べたい場合は、表示されたメッセージの頭文字から検索してください。
英数字
あ〜お
か〜こ
さ〜そ
た〜と
な〜の
は〜ほ
ま〜も
や〜よ
ら〜ろ

## 英数字

##### 23 ダウンロード フル

オーバーレイフォームや外字などを登録するメモリーが不足しています。
印刷を中止したあと、メモリーの空き容量を増やすために、プリンターを初期化して、印刷しなおしてください。ただし、プリンター初期化を行うと、本機のメモリー内のプリントデータはすべて削除されますのでご注意ください。
印刷を中止する
本体からのプリント設定
＜エラースキップ＞を押して、印刷を続けてください。ただし、メモリー不足で登録できなかったデータは印刷されません。

##### 27 ジョブ開始 不可能

指定したエミュレーションが存在しません。
本機に内蔵のエミュレーションを指定してください。
本体からのプリント設定
＜エラースキップ＞を押して、エラーが表示された印刷をスキップしてください。次の印刷ができるようになります。

##### 33 ワークメモリー フル

専用のワークメモリーが不足したため、印刷できませんでした。
印刷を中止したあと、メモリーの空き容量を増やすために、プリンターを初期化して、印刷しなおしてください。ただし、プリンター初期化を行うと、本機のメモリー内のデータはすべて削除されますのでご注意ください。
印刷を中止する
本体からのプリント設定
＜エラースキップ＞を押して、印刷を続けてください。ただし、エラーが表示されたデータは正しく印刷されません。また、登録済みのオーバーレイやマクロなどのデータは削除されることがありますので、ご注意ください。

##### 52 イメージモード不可

イメージを印刷中に、処理できないデータが送信されました。
＜エラースキップ＞を押して、エラーが表示された印刷をスキップしてください。ただし、エラーが表示されたデータは印刷されません。
イメージのデータ形式に対応したプリンタードライバーで印刷しなおしてください。

##### Active Directoryのサイト情報が不正です。システム管理者に問い合わせてください。

Active Directoryのサイト情報が正しく設定されていません。
＜サイト内アクセスモードの利用 :＞の＜サイト情報の取得タイミング :＞と＜サイトのアクセス範囲 :＞が正しく設定されているか確認してください。

##### CRLが確認できませんでした。

証明書失効リスト（CRL）を発行した認証局のCA証明書が確認できませんでした。
証明書失効リスト（CRL）を発行した認証局のCA証明書を登録してください。
CA証明書を登録する

##### D1 再描画バッファー フル

リプロットバッファーに登録できなかったため、再描画できませんでした。
＜エラースキップ＞を押して、印刷を続けてください。ただし、エラーの原因となっているデータは正しく印刷されません。リプロットバッファーについては、エミュレーションを参照してください。

##### D1 分割印刷バッファー フル

分割印刷用バッファーに登録できなかったため、分割印刷できませんでした。
印刷を中止したあと、HP-GL セットアップメニューの＜分割印刷＞を＜しない＞、＜拡大/縮小＞を＜自動＞に設定し、出力用紙サイズを指定して印刷しなおしてください。ただし、データは拡大／縮小されて印刷されます。
印刷を中止する
エミュレーション
＜エラースキップ＞を押して、印刷を続けてください。ただし、登録できなかったデータは正しく印刷されません。分割印刷については、エミュレーションを参照してください。

##### D1 ポリゴンバッファー フル

ポリゴンバッファーに登録できなかったため、描画できませんでした。
＜エラースキップ＞を押して、印刷を続けてください。ただし、登録できなかったデータは正しく印刷されません。ポリゴンバッファーについては、エミュレーションを参照してください。

##### D0-nn エラー（nnは2桁の英数字）

プリンターに何らかの異常が起こり、正常に動かなくなりました。
本機を再起動してください。再起動してもメッセージが表示される場合は、メッセージを書きとめ、担当サービスにご連絡ください。

##### FF フォント フル

登録するフォントの数が多すぎて、フォントの情報の保存領域（フォントテーブル）に登録できませんでした。
印刷を中止したあと、メモリーの空き容量を増やすために、プリンターを初期化して、印刷しなおしてください。ただし、プリンター初期化を行うと、本機のメモリー内のデータはすべて削除されますのでご注意ください。
印刷を中止する
本体からのプリント設定
＜エラースキップ＞を押して、印刷を続けてください。ただし、登録できなかったデータは正しく印刷されません。
LIPSのコマンドをプログラミングして印刷したときは、不要な文字セットを削除し、印刷しなおしてください。（→プログラマーズマニュアル「コマンドリファレンス4.2」）

##### FM DLサイズエラーn（nは１桁の英数字）

プリンターに何らかの異常が起こり、正常に動かなくなりました。
本機を再起動してください。再起動してもメッセージが表示される場合は、メッセージを書きとめ、担当サービスにご連絡ください。

##### FM DLスケールエラーn（nは１桁の英数字）

プリンターに何らかの異常が起こり、正常に動かなくなりました。
本機を再起動してください。再起動してもメッセージが表示される場合は、メッセージを書きとめ、担当サービスにご連絡ください。

##### FM DLフォントメモリーフル

プリンターに何らかの異常が起こり、正常に動かなくなりました。
本機を再起動してください。再起動してもメッセージが表示される場合は、メッセージを書きとめ、担当サービスにご連絡ください。

##### FM FILEアクセスエラー

プリンターに何らかの異常が起こり、正常に動かなくなりました。
本機を再起動してください。再起動してもメッセージが表示される場合は、メッセージを書きとめ、担当サービスにご連絡ください。

##### FM SCワークメモリーエラーn（nは１桁の英数字）

プリンターに何らかの異常が起こり、正常に動かなくなりました。
本機を再起動してください。再起動してもメッセージが表示される場合は、メッセージを書きとめ、担当サービスにご連絡ください。

##### FM アライメントエラー

プリンターに何らかの異常が起こり、正常に動かなくなりました。
本機を再起動してください。再起動してもメッセージが表示される場合は、メッセージを書きとめ、担当サービスにご連絡ください。

##### FM フォントカイセキエラー

プリンターに何らかの異常が起こり、正常に動かなくなりました。
本機を再起動してください。再起動してもメッセージが表示される場合は、メッセージを書きとめ、担当サービスにご連絡ください。

##### FM フォントメモリーフル

プリンターに何らかの異常が起こり、正常に動かなくなりました。
本機を再起動してください。再起動してもメッセージが表示される場合は、メッセージを書きとめ、担当サービスにご連絡ください。

##### FM ワークメモリーエラー

プリンターに何らかの異常が起こり、正常に動かなくなりました。
本機を再起動してください。再起動してもメッセージが表示される場合は、メッセージを書きとめ、担当サービスにご連絡ください。

##### IEEE 802.1Xエラー 正しい認証情報を設定してください。

クライアント認証情報が正しく設定されていません。
認証方式および認証情報（鍵と証明書、ユーザー名とパスワード、およびCA証明書）が正しく設定されているか確認してください。

##### IEEE 802.1Xエラー 通信先から応答がありませんでした。

オーセンティケーターとの通信中にエラーが発生しました。
オーセンティケーター（LANスイッチ）、およびRADIUSサーバーが正しく設定されているか確認してください。

##### IEEE 802.1Xエラー 認証サーバーの証明書が解析できません。

RADIUSサーバーから送信されたサーバー証明書の解析に失敗しました。
RADIUSサーバーのサーバー証明書の内容を確認してください。

##### IEEE 802.1Xエラー 認証サーバーの証明書が信頼できません。

RADIUSサーバーから送信されたサーバー証明書をCA証明書を使用して検証した結果、エラーが発生しました。
RADIUSサーバーのサーバー証明書および本機に登録されているCA証明書の内容を確認してください。
CA証明書を登録する

##### IEEE 802.1Xエラー 認証サーバーの証明書は期限切れです。

RADIUSサーバーから送信されたサーバー証明書の有効期限が切れています。
RADIUSサーバーのサーバー証明書の有効期限を確認してください。

##### IEEE 802.1Xエラー 認証パスワードを変更してください。

パスワードの有効期限が切れています。
新しいパスワードを設定してください。

##### IEEE 802.1Xエラー 認証方式の設定を確認してください。

本機で設定した認証方式とRADIUSサーバーで設定した認証方式が一致していません。
本機とRADIUSサーバーで設定されている認証方式を確認し、正しい認証方式に設定しなおしてください。

##### IPアドレスを設定してください。

本機のIPアドレスが設定されていません。
＜TCP/IP設定＞でIPアドレスを設定したあと、本機の電源を入れなおしてください。
IPアドレスを設定する

##### SMBサーバー名の設定を確認してください。

SMBサーバーと同じ名前のパソコンやプリンターがWINSデータベースに登録されています。
＜WINS設定＞の＜WINSによる名前解決＞が＜ON＞に設定されているときは、＜TCP/IP設定＞の＜コンピューター名/ワークグループ名の設定＞にSMBサーバーと同じ名前のパソコンやプリンターを登録しないでください。
WINSの設定をする
＜コンピューター名/ワークグループ名の設定＞
本機が属するワークグループ内に、SMBサーバーと同じ名前のパソコンやプリンターが存在します。
＜TCP/IP設定＞の＜コンピューター名/ワークグループ名の設定＞にSMBサーバーと同じ名前のパソコンやプリンターを登録しないでください。
＜コンピューター名/ワークグループ名の設定＞

##### TLSエラー

WebDAV サーバーがTLS暗号化通信をサポートしていません。
お使いの環境に合わせて、WebDAVサーバー側でTLSを設定してください。
プロキシーサーバーがTLS暗号化通信をサポートしていません。
WebDAVクライアントがプロキシー経由でインターネットに接続する場合は、プロキシーサーバー側でTLS を設定してください。

##### TLSの設定などで使用されているため、削除することができません。設定を確認してください。

削除しようとした鍵と証明書が、TLS暗号化通信または機器情報配信の機能毎受信制限で使用されています。
すべてのTLSの設定を＜OFF＞にして、TLS暗号化通信を停止してください。また、＜機能毎受信制限＞のすべての設定を＜ON＞にしてください。
＜機器情報配信の設定＞

##### TCP/IPエラー

DHCP、Auto IPによるアドレスの自動取得ができませんでした。
DHCP、Auto IPによるアドレスの自動取得ができない場合は、＜IPv4設定＞の＜IPアドレス＞が0.0.0.0に決定されます。正しいIPv4アドレスを設定してください。
IPv4アドレスを設定する
＜IPv4設定＞の＜IPアドレス＞で、固定のIPv4アドレスとして0.0.0.0 が設定されています。
正しいIPv4アドレスを設定してください。
IPv4アドレスを設定する
IPv6アドレスが正しく設定されていません。
次の項目を確認してください。なお、ステートレスアドレスが決定するまでには、数分かかる場合があります。
＜IPv6設定＞で、＜IPv6を使用＞が＜ON＞に設定されているか確認してください。
ステートレスアドレスおよびDHCPv6を使用する場合、それぞれのアドレスが取得できていることを確認してください。
アドレスを取得できていない場合は、ルーターやDHCPv6サーバーの設定を確認してください。
IPv6アドレスを設定する
DNSサーバーのアドレスが正しく設定されていません。
＜IPv4＞または＜IPv6＞で、DNSサーバーのアドレスが正しく設定されているか確認してください。
DNSの設定をする
TCP/IPプロトコルスタックが送信できませんでした。
＜IPv4設定＞または＜IPv6設定＞で、IPv4アドレスまたはIPv6アドレスが正しく設定されているか確認してください。
IPv4アドレスを設定する
IPv6アドレスを設定する

##### TCP/IPのリソース不足です。しばらくたってから、もう一度操作してください。

FTPやWindows（SMB）で連続送信中または連続送信終了後、TCP/IPのリソースが不足しました。
しばらく時間をおいてから、参照しなおしてください。

##### TCP/IPを確認してください。

本機のTCP/IPが動作していません。
＜TCP/IP設定＞でIPアドレス、DHCP、Auto IPの設定を確認してください。
IPv4アドレスを設定する

##### XPS印刷範囲エラー

指定した印刷範囲内に処理できるページがありません。
ページ範囲を正しく指定しなおしてください。

##### XPS画像データエラー

画像データの引き延ばしに失敗しました。
XPSファイル内の画像データを差しかえ、印刷しなおしてください。

##### XPSスプールメモリーフル

XPSデータを処理するためのメモリ領域が不足しています。
本機を再起動してから印刷しなおしてください。それでも印刷できない場合は、ページを分割し、複数のデータに分けて印刷してください。

##### XPSデータエラー

データが壊れているなどの要因によって不正な命令が指定され、処理を継続できません。
本機に対応した形式のXPSデータで印刷しなおしてください。

##### XPS非サポート画像エラー

サポートしていないデータ形式が含まれています。
TIFFやJPEG形式に変換して印刷しなおしてください。

##### XPSフォントエラー

フォントデータの解析に失敗しました。
XPSファイル内のフォントデータを差し替え、印刷しなおしてください。

##### XPSページデータエラー

記述内容が正しくないため、ページを生成できません。
本機に対応した形式のXPSデータで印刷しなおしてください。

##### XPSメモリーフル

XPSデータを処理するためのメモリー領域が不足しています。
＜エラースキップ＞を押して、印刷を続けてください。ただし、エラーの原因となっているデータが含まれるページは、正しく印刷されない可能性があります。

##### XXXのページへアクセスする権限がありません。

権限のないユーザーでログインしようとしました。
権限のあるユーザーでログインしなおしてください。

## あ〜お

##### アクセスポイント接続エラー。 「無線LAN情報」 を確認してください。

アクセスポイントが見つかりませんでした。
無線LANの設定を確認してください。
無線LANの設定や情報を確認する

##### アプリケーションの開始に必要なシステム資源(メモリー、スレッド、ソケット、ファイル記述子、ディスク容量またはスクリーンサイズ)が確保できない可能性があるため、アプリケーションを開始できません。<Resources>

メモリーやディスク容量など、必要なシステムを確保できない可能性があるため、アプリケーションを使用できません。
他のアプリケーションを終了すると、目的のアプリケーションが使用できることがあります。

##### アプリケーションのログが存在しないため、ダウンロードできません。

アプリケーションのログが存在しません。
ログがないため操作できません。＜戻る＞ボタンから操作元のページへ戻ってください。

##### インストールするアプリケーションのファイルの内容が正しくないか、情報が不足しています。ファイルを確認してください。

指定したファイルの内容が正しくないか、情報が不足しているため、アプリケーションをインストールできません。
ファイルの内容が正しくないと、アプリケーションをインストールできません。ファイルの内容を確認しても問題がない場合は、アプリケーション開発元、またはアプリケーションサポート窓口にお問い合わせください。

##### インストールするライセンスのファイルの内容が正しくないか、情報が不足しています。ファイルを確認してください。

指定したファイルの内容が正しくないか、情報が不足しているため、ライセンスファイルをインストールできません。
ファイルの内容が正しくないと、ライセンスファイルをインストールできません。ファイルの内容を確認しても問題がない場合は、アプリケーション開発元、またはアプリケーションサポート窓口にお問い合わせください。

##### エラーが発生したため、アプリケーションのログを削除できませんでした。

何らかの原因でエラーが発生したため、ログを削除できませんでした。
＜戻る＞ボタンから操作元のページへ戻ってください。

##### エラーが発生したため、アプリケーションのログをダウンロードできませんでした。

何らかの原因でエラーが発生したため、ログをダウンロードできませんでした。
＜戻る＞ボタンから操作元のページへ戻ってください。

##### エラーが発生したため、削除できませんでした。

何らかの原因でエラーが発生したため、認証情報を削除できませんでした。
担当サービスにご連絡ください。

##### 応答がありません。

サーバーでエラーが発生したため、送信できませんでした。
サーバーが正常に動作しているか確認してください。
本機がネットワークに正しく接続されていません。
本機とネットワークの設定を再度確認し、接続しなおしてください。
ネットワーク環境を設定する
TCP/IPでエラーが発生したため、EメールまたはIファクス送信できませんでした。
本機とネットワークの設定を再度確認し、接続しなおしてください。
ネットワーク環境を設定する

## か〜こ

##### 回収トナー容器を交換してください。

回収トナー容器がいっぱいになったため、印刷できません。
回収トナー容器を交換してください。
回収トナー容器を交換する

##### 該当のファンクションが存在しないため、このボタンの設定を呼び出せません。

本機では対応していない機能が含まれるマイボタン／共有ボタンを使用しました。
他のimageRUNNER ADVANCEシリーズで登録したマイボタン／共有ボタンをインポートした場合、本機では対応していないボタンが含まれていることがあります。本機にて、マイボタン／共有ボタンを登録しなおしてください。

##### 該当のファンクションが停止しているため、このボタンの設定を呼び出せません。ファンクションをアクティブの状態にしてから、実行してください。

使用する機能が停止しているため、ボタンを押しても操作を実行できませんでした。
停止している機能を使用できる状態にしてから、ボタンを押してください。

##### カスタム設定の同期 一部の機能が無効です。

カスタム設定の同期をしているクライアント機で、サーバー機の電源が落ちているか、サーバー機が正常に動作していません。
サーバー機の電源をONにしてください。
サーバー機が正常に動作している場合は、サーバー機のネットワークケーブルが抜けていないか確認のうえ、ネットワークの設定を確認してください。

##### カスタム設定の同期 エラーが発生しました。

同期開始処理で何らかの異常が発生しました。
カスタム設定の同期（クライアント）の接続先サーバーのアドレスが正しいか確認してください。
カスタム設定の同期（クライアント）が終了になっている場合は、再度開始を選択してください。
本機を再起動してください。
本機を再起動しても問題が解消されない場合は、1. 接続先に設定するIPアドレスに対してpingが通ること、2. 接続先サーバーのアドレスが正しく表記されているかを確認してください。

##### カスタム設定の同期 完了するためログインし直してください。

カスタム設定の同期をしているサーバー機とクライアント機で同期データの不整合が起きています。
一度ログアウトしてから、再度ログインしなおしてください。

##### カスタム設定の同期 サーバーが見つかりません。

カスタム設定の同期のサーバー機を自動探索で見つけることができませんでした。
サーバー機の電源を確認してください。
サーバー機が正常に動作している場合は、サーバー機のネットワークケーブルが抜けていないか確認のうえ、ネットワークの設定を確認してください。
自動探索可能な条件を確認してください。設定の同期を開始する
自動探索機能を利用せずに、カスタム設定の同期（クライアント）の接続先サーバーアドレスと探索の深さ（ルーター）を手動で設定してください。
カスタム設定の同期（クライアント）が終了になっている場合は、再度開始を選択してください。
本機を再起動してください。

##### カスタム設定の同期 サーバー認証エラーです。

サーバー機との認証がとれませんでした。
カスタム設定の同期（クライアント）の認証ユーザーアカウントIDと新しいパスワードが、サーバー機で管理者権限を持つ認証ユーザーIDとパスワードであることを確認してください。
カスタム設定の同期（クライアント）が終了になっている場合は、再度開始を選択してください。
本機を再起動してください。

##### カスタム設定の同期 サーバーを特定できません。

カスタム設定の同期のサーバー機を自動探索で複数見つけました。
サーバー機を手動で指定するか、起動している不要なサーバー機を終了してサーバー機を1つにしてください。
サーバー機を手動で指定する
自動探索機能を利用せずに、カスタム設定の同期（クライアント）の接続先サーバーアドレスと探索の深さ（ルーター）を手動で設定してください。設定の同期を開始する
起動している不要なサーバー機を終了する
サーバー機のネットワーク設定がIPv4/IPv6混在であっても、IPv6を優先していて、クライアント機でIPv6を無効にしている場合、クライアント機は探索での接続ができません。接続先サーバーのアドレスにIPv4アドレスを入力してください。
カスタム設定の同期（クライアント）が終了になっている場合は、再度開始を選択してから本機を再起動してください

##### 型番が異なるトナーがセットされています。このトナー容器を使用すると、トナー残量を正しく検知できません。

誤った型番のトナーがセットされているか、トナー容器が故障している可能性があります。
枠囲みされた部分に装着されているトナー容器の状態が表示されますので、必ず確認してください。トナーの型番を確認したい場合には、消耗品を参照してください。
このままの状態で使用し続ける場合は＜使用する＞を押します。ただし、本機の故障や機能の一部が正しく動作しないなどの問題が発生しても、保証の対象外です。
トナー容器を交換する場合は＜キャンセル＞を押します。
対処方法が不明な場合は、トナー容器をお買い求めになった販売店にお問い合わせください。

##### カバーが開いています。

オプション機器のカバーが開いています。
オプション機器のカバーが閉まっているか確認してください。

##### 機能が停止している可能性があります。インポートできないボタンがありました。

インポートを行ったとき、本機で対応していない機能のボタンが含まれていました。
すべてのボタンがインポートされているか、本機を確認してください。

##### 原稿台に原稿をセットしてください。

原稿台ガラスに原稿がないため、操作や設定ができません。
原稿台ガラスに原稿をセットしてください。

##### 原稿台の原稿を取り除いてください。

原稿台ガラスに原稿が残っています。
原稿台ガラスの原稿を取り除いたあと、原稿をセットしなおしてください。

##### 原稿読み取り部 (フィーダー側) が汚れています。

フィーダーの原稿読み取りエリア（フィーダー側）にゴミなどが付着して汚れています。
フィーダーの原稿読み取りエリアを清掃してください。
フィーダーを清掃する

##### 原稿読み取り部 (細長いガラス面) が汚れています。

原稿読み取りエリア（細長いガラス面）にゴミなどが付着して汚れています。
フィーダーの原稿読み取りエリアを清掃してください。
フィーダーを清掃する

##### 原稿を1枚目に戻して ［スタート］ キーを押してください。

フィーダーに何らかのトラブルが発生したため、読み込みがストップしました。
原稿を1枚目から読み込みなおしてください。

##### 原稿を1枚目に戻して ［スタート］ キーを押してください。 (読み込んだ原稿のデータが本機で扱えるサイズの上限を超えました。自動的に設定を補正して再度読み込みを行います。)

読み込んだ原稿のデータが、本機で扱えるサイズの上限を超えたため、読み込みを中止しました。
原稿を1枚目から読み込みなおしてください。それでも読み込めない場合は、＜シャープネス＞を弱く調整し、＜原稿の種類＞を＜文字＞に設定すると、読み込める場合があります。

##### 現在、他のユーザがデバイスを使用中です。しばらく待ってから、操作してください。

他のユーザがデバイスを使用しているときは、同時に使用できません。
しばらく時間をおいてから、操作しなおしてください。

##### 検索上限数を超えました。目的の宛先が検索結果に表示されない場合は、検索条件を変更してください。

検索結果の上限数よりも多くの宛先が見つかりました。
検索条件を絞り込んで、検索しなおしてください。
＜LDAPサーバーの登録＞の＜検索する宛先の上限数＞で、検索結果の上限数を増やしてください。
LDAPサーバーを登録する

##### 検索条件に、選択したサーバーでは使用できない文字が含まれています。

検索条件に"￥"が使用されています。
検索条件から"￥"を除いて、検索しなおしてください。
"（ "と" ）" が同数含まれていない場合や、"*" が "（ ）" 内に含まれていない場合の文字の組み合わせは、検索条件として成立しません。
文字を正しく組み合わせて、検索しなおしてください。
サーバーのLDAPバージョンと文字コードが「ver.2（JIS）」のときは、ASCIIコード（0x20-0x7E）以外の文字が使用できません。
使用できない文字を除いて、検索しなおしてください。

##### 検証時にエラーが発生しました。

証明書が正しくありません。
正しい証明書を登録後、設定しなおしてください。
TLS用の鍵と証明書を設定する
ネットワーク通信用の鍵と証明書を登録する

##### このCRLは不正です。

証明書失効リスト（CRL）が壊れているか、本機で使用できない署名アルゴリズムを使用している可能性があります。
正しい証明書失効リスト（CRL）を登録してください。
証明書失効リスト（CRL）を登録する

##### このCRLは有効期限切れです。

証明書失効リスト（CRL）の有効開始日が、未来の日付に設定されている可能性があります。
本機に登録されている証明書の有効開始日を確認してください。有効開始日が未来の日付に設定されている場合、有効開始日以降に利用してください。
証明書失効リスト（CRL）を登録する
本機の日時が正しく設定されていない可能性があります。
本機の日付／時刻の設定を確認してください。
日付／時刻を設定する

##### このアプリケーションはセキュリティーポリシー機能に対応していません。

開始しようとしたMEAPアプリケーションは、本機のセキュリティーポリシー設定に従わない動作をする場合があります。
アプリケーションのセキュリティー機能を確認したうえで、使用するかどうかを判断してください。

##### この鍵のアルゴリズムはサポートされていないため登録することができません。

サポートされていない暗号アルゴリズムの鍵と証明書ファイルを登録しようとしています。
サポートされている暗号アルゴリズムの鍵と証明書ファイルを登録してください。
鍵と証明書を登録する
おもな仕様

##### この証明書は失効しています。

証明書が証明書失効リスト（CRL）に含まれています。
新しい証明書を登録してください。
ネットワーク通信用の鍵と証明書を登録する

##### この証明書は不正です。

証明書が正しくありません。
正しい証明書を登録後、設定しなおしてください。
TLS用の鍵と証明書を設定する
ネットワーク通信用の鍵と証明書を登録する

##### この証明書は有効期限切れです。

証明書の有効期限が切れている可能性があります。
本機に登録されている証明書の有効期限を確認してください。有効期限が切れている場合、有効期限内の証明書を登録してください。
ネットワーク通信用の鍵と証明書を登録する
本機の日時が正しく設定されていない可能性があります。
本機の日付／時刻の設定を確認してください。
日付／時刻を設定する

##### このデバイスには、指定したアプリケーションをインストールできません。

拡張システムアプリケーション以外のアプリケーションはインストールできません。
インストールするアプリケーションを指定しなおしてください。

## さ〜そ

##### サーバーから応答がありませんでした。設定を確認してください。

指定したサーバーに、「正しく設定されてない」「電源が入ってない」「リソースが不足している」などの不具合があります。
しばらく時間をおいてから、もう一度サーバーを指定してください。それでもサーバーから応答がないときは、他のサーバーを選択してください。

##### サーバーのバージョン設定が間違っているため検索できません。設定を確認してください。

LDAPサーバーと本機で、サーバーのLDAPバージョンの設定が異なっています。
＜LDAPサーバーの登録＞の＜サーバーのLDAPバージョンと文字コード＞の設定を、LDAPサーバーに合わせて「ver.2」に変更してください。
LDAPサーバーを登録する

##### サーバーを確認してください。

プロキシーを経由せずにアクセスしようとしました。
WebDAV サーバーが正しく設定されているか確認してください。
プロキシーが正しく設定されているか確認してください。
プロキシーを設定する
送信先へのアクセスが許可されていません。
WebDAV サーバーが正しく設定されているか確認してください。
TLS 暗号化通信を使用せずに､プロキシー経由でアクセスしようとしました。
＜WebDAV送信時にチャンク分割送信を使用＞を＜OFF＞に設定してください。
＜WebDAV送信時にチャンク分割送信を使用＞
プロキシーサーバーが上流サーバーとの通信に失敗しました。
WebDAVサーバーまたはプロキシーサーバーが正しく設定されているか確認してください。
WebDAVクライアントからのリクエストにおいて､WebDAVサーバーがサポートしていないHTTP プロトコルバージョンが使用されました。
WebDAV サーバーが正しく設定されているか確認してください。
WebDAVクライアントのリクエストに対して､WebDAVサーバーのディスクスペースが不十分です。
WebDAV サーバー上に、リクエストに対する十分なディスクスペースを確保してください。

##### 最適サイズのA4がありません。

自動用紙選択で選択された、最適なサイズの用紙がセットされていません。
表示されているサイズの用紙をセットしてください。
＜用紙カセット自動選択のON/OFF＞が＜OFF＞に設定されています。
給紙カセットを手動で指定してください。
＜用紙カセット自動選択のON/OFF＞で、最適なサイズの用紙がセットされているカセットを＜ON＞に設定してください。
＜用紙カセット自動選択のON/OFF＞
自動用紙選択で選択できない種類の用紙がセットされています。
給紙カセットを手動で指定してください。
コピーの場合は、＜用紙カセット自動選択のON/OFF＞で、＜用紙の種類を考慮する＞にチェックマークを付けてください。
＜用紙カセット自動選択のON/OFF＞

##### 参照先の階層が深すぎます。

階層が深すぎるため、設定できる文字数を超えました。
この宛先は指定できません。他の宛先を指定してください。

##### 指定されたアプリケーションに含まれるアプレットがデバイスのパネルで表示できる領域を超えるため、インストールできません。

アプレットの表示が、本機の画面で表示できる領域を超えているため、インストールできません。
本機の表示領域に収まるアプレットのアプリケーションをインストールしてください。

##### 指定されたアプリケーションのファイルに、以下の情報が不足しています。ファイルを確認してください。<Missing information>

アプリケーションに必要な情報がファイルに含まれていないため、インストールできません。
ファイルの内容が正しくないと、アプリケーションをインストールできません。ファイルの内容を確認しても問題がない場合は、画面に表示された［足りない情報］について、アプリケーション開発元、またはアプリケーションサポート窓口にお問い合わせください。

##### 指定されたアプリケーションは、このデバイスをサポートしていません。

指定されたアプリケーションを本機にインストールできません。
アプリケーションによっては、インストールできる機種が決められています。本機に対応しているアプリケーションをインストールしてください。

##### 指定されたファイルの内容が正しくないか、情報が不足しています。ファイルを確認してください。

指定されたファイルが、ライセンスファイルではありません。
指定されたファイルがライセンスファイルであることを確認してください。
指定されたファイルの情報が不足しています。
ファイルの内容を確認してください。

##### 指定したアプリケーションが見つかりません。他のユーザーによってアンインストールされた可能性があります。

指定したアプリケーションが本機にインストールされていません。
＜戻る＞ボタンから操作元のページへ戻ってください。

##### 指定したファイルの内容が正しくない可能性があります。

インポートを行ったとき、異なるファイルを指定してボタンを登録しようとしました。
正しいファイルを指定して、インポートしなおしてください。

##### 指定したライセンスは、このデバイスには対応していません。インストール可能なライセンスを指定してください。

指定されたライセンスファイルは、本機にはインストールできません。
インストールできるライセンスファイルを指定してください。

##### 使用鍵が設定されていません。「証明書設定」 の 「鍵と証明書リスト」 で設定を確認してください。

鍵と証明書（TLSサーバー証明書）が登録されていません。
TLS 暗号化通信を行うには、使用する鍵と証明書を登録してください。
ネットワーク通信用の鍵と証明書を生成する
鍵と証明書を登録する

##### 証明書が確認できませんでした。

認証局のCA証明書が確認できませんでした。
認証局が発行したCA証明書を登録してください。

##### シンタックスエラー

LIPS LXモードで印刷中に、処理できないデータが送られてきました。
＜エラースキップ＞を押して、印刷を続けてください。ただし、エラーの原因となっているデータは正しく印刷されません。

##### 製本トレイの紙を取り除いてください。

用紙が製本トレイに残っています。
製本トレイに残っている用紙を取り除いてください。印刷が自動的に開始されます。

##### 接続できません。

プロキシー認証に失敗しました。
プロキシーが正しく設定されているか確認してください。
プロキシーを設定する

##### セットされたトナーの色が正しくない可能性があります。このトナー容器を使用すると故障の可能性があります。セットされているトナーを確認してください。

セットしたいずれかのトナーの色が誤っている可能性があります。
枠囲みされた部分に装着されているトナー容器の状態が表示されますので、必ず確認してください。
このままの状態で使用し続ける場合は＜使用する＞を押します。ただし、本機の故障や機能の一部が正しく動作しないなどの問題が発生しても、保証の対象外です。
トナー容器を交換する場合は＜キャンセル＞を押します。
対処方法が不明な場合は、トナー容器をお買い求めになった販売店にお問い合わせください。

##### 選択した鍵は使用中のため変更できません。

削除しようとした鍵と証明書が、TLS 暗号化通信または機器情報配信の機能毎受信制限で使用されています。
すべてのTLSの設定を＜OFF＞にして、TLS暗号化通信を停止してください。また、＜機能毎受信制限＞のすべての設定を＜ON＞にしてください。
＜機器情報配信の設定＞

##### 選択したサーバーが見つかりませんでした。設定を確認してください。

LDAPサーバーの認証情報を＜使用する(セキュリティー認証)＞に設定している場合は、ホスト名を特定できません。
＜DNS設定＞が正しく設定されているか確認してください。
＜ネットワーク＞ ＜TCP/IP設定＞
DNSサーバー側の設定が正しいか確認してください。
IPアドレスが特定できませんでした。
＜DNS設定＞が正しく設定されているか確認してください。
＜ネットワーク＞ ＜TCP/IP設定＞
DNSサーバー側の設定が正しいか確認してください。

##### 選択したサーバーに接続できません。設定を確認してください。

IPアドレス／ポートに接続できませんでした。
＜LDAPサーバーの登録＞で、サーバーアドレス、ポート番号が正しく設定されているか確認してください。
LDAPサーバーを登録する
LDAPサーバーが正常に動作しているか確認してください。
LDAPサーバーの＜認証情報＞を＜使用する(セキュリティー認証)＞に設定している場合は、UDPパケットがフィルターで遮断されていないか確認してください。
＜TCP/IP設定＞でゲートウェイアドレスが正しく設定されているか確認してください。
IPv4アドレスを設定する

##### 送信できませんでした。

WebDAV サーバーまたはプロキシーサーバーにエラーが発生しました。
WebDAV サーバーの設定またはプロキシーサーバーの設定を確認してください。
目的のファイルやディレクトリーが、外部からのアクセスを禁止しています。
WebDAV サーバーが正しく設定されているか確認してください。
宛先が正しく設定されているか確認してください。
宛先を登録する
パソコンからアドバンスドボックスにアクセスする
WebDAV サーバーへのアクセスが混み合っています。
しばらく時間をおいてから、送信しなおしてください。
チャンク分割送信が拒否されました。
＜WebDAV送信時にチャンク分割送信を使用＞を＜OFF＞に設定してください。
＜WebDAV送信時にチャンク分割送信を使用＞
送信データのサイズが大きすぎます。
データのサイズを小さくして、送信しなおしてください。
指定したURL（宛先として設定したホスト名とフォルダーへのパス）が長すぎます。
宛先として＜ホスト名＞に入力したHTTPサーバーのフルパスと､＜フォルダーへのパス＞に入力したWebDAVフォルダーのパスを確認してください。
宛先を登録する
スキャンの基本操作

## た〜と

##### タイムアウトが発生しました。しばらく待ってからアクセスしなおしてください。

一定時間が経過したため、セッションがタイムアウトしました。
しばらく時間をおいてから、アクセスしてください。セッションのタイムアウトが続く場合は、デバイスを再起動してください。

##### タイムアウトにより検索を終了できませんでした。設定を確認してください。

指定した時間内に検索が終了できませんでした。
＜LDAPサーバーの登録＞の＜検索のタイムアウト＞で、タイムアウトの時間を長く設定してください。
LDAPサーバーを登録する

##### タイムスタンプサーバー接続エラー

タイムスタンプサーバーのURLが間違っています。
タイムスタンプサーバーの設定を確認し、正しいURLを指定してください。
タイムスタンプサーバーから応答がありません。
タイムスタンプサーバーが正常に動作しているか確認してください。
ネットワークが切断されたため、タイムスタンプサーバーと接続できませんでした。
LANケーブルが正しく接続されているか確認してください。接続しなおした場合は、本機の電源を入れなおしてください。
有線LANに接続する
DNSサーバーが正しく設定されていません。
＜IPv4＞または＜IPv6＞で、DNSサーバーが正しく設定されているか確認してください。
DNSの設定をする
プロキシーサーバーが正しく設定されていません。
プロキシーサーバーの設定を確認してください。
タイムスタンプサーバーとの通信中にエラーが発生しました。
タイムスタンプサーバーが正常に動作しているか確認してください。

##### 調整中です。しばらくお待ちください。

機械が自動調整に入っています。
調整が終わると、自動的に印刷が再開されます。しばらくお待ちください。

##### データベースにアクセスできませんでした。デバイスを再起動してください。

ユーザーデータベースの破損などにより、ユーザーデータベースへのアクセスに失敗しました。
本機を再起動してください。

##### 電子署名の証明書アクセスエラー

ユーザー署名送信時にユーザー証明書にアクセスできませんでした。
本機に登録されているユーザー証明書の内容を確認してください。
ユーザー署名用の証明書を登録する
機器署名送信時に機器証明書にアクセスできませんでした。
本機に登録されている機器証明書の内容を確認してください。
機器署名用の証明書を生成する

##### 電子署名の証明書期限エラー

証明書の有効期限が切れています。
証明書の有効期限を確認してください。

##### 電子署名のタイムスタンプエラー

タイムスタンプのライセンスファイルが壊れています。
タイムスタンプのライセンスファイルの状態を確認してください。
タイムスタンプのライセンスファイルのパスワードが間違っています。
タイムスタンプのライセンスファイルのパスワードを確認し､正しいパスワードを設定してください。
本機のタイムスタンプモジュールが正常に機能していません。
本機の電源を入れなおしてください。
以上のことを実行しても正常に機能しない場合は､担当サービスにご連絡ください。

##### 登録可能なボタン数の上限に達しているため、新規で追加できません。既存のボタンに上書き登録することは可能です。

登録可能なボタンの件数の上限を超えるため、登録できません。
登録済みのボタンに上書き登録するか、不要なボタンを削除してください。
カスタムメニューを編集する

##### 登録可能なボタンの上限を超えるため、インポートできません。

インポートを行ったとき、登録可能なマイボタン／共有ボタンの件数の上限を超えるため、登録できませんでした。
不要なマイボタン／共有ボタンを削除してから、インポートしなおしてください。

##### 登録するデバイスの詳細情報が取得できませんでした。配信先として登録しますか?

機器情報の配信先にする子機の登録時に、何らかの理由で子機と正しく通信できませんでした。
子機の電源が切れていないか確認してください。
子機とネットワークの設定を再度確認し、接続しなおしてください。
ネットワーク環境を設定する
使用するTLS用の鍵と証明書を子機で設定してください。
TLS用の鍵と証明書を設定する
子機で＜機能毎受信制限＞のいずれかの設定を＜OFF＞にしてください。
＜機器情報配信の設定＞
子機の＜HTTPを使用＞を＜ON＞にしてください。
＜ネットワーク＞ ＜TCP/IP設定＞
上記メッセージで＜はい＞を選択すると、＜詳細情報＞の＜配信が可能なもの＞が空欄の状態で子機が登録されますが、機器情報は配信できません。

##### トナー（XXXX）がありません。交換してください。

トナー残量がなくなり、印刷できません。
本機専用の新しいトナー容器に交換してください。
トナー容器を交換する

##### トナー容器 (XXXX) の準備が必要です。 (継続プリント可)

トナー残量が少なくなり、もうすぐ印刷できなくなります。
トナーがなくなる前に新しいトナー容器を用意してください。

##### トナー容器（XXXX）を交換してください。

トナー容器内のトナーがなくなりました。
もうすぐ印刷できなくなります。本機専用の新しいトナー容器に交換してください。
トナー容器を交換する

##### ドラムのクリーニング中です。お待ちください。

機械がドラムのクリーニングを行っています。
調整が終わると、自動的に印刷が再開されます。しばらくお待ちください。

## な〜の

##### 中とじユニットの針を補給してください。

オプション機器の中とじユニット針ケースに針がありません。
中とじユニットの針ケースを交換してください。
ホチキス針を交換する（オプション）

##### 入力された暗証番号が正しくありません。

間違った暗証番号が入力されました。
暗証番号を入力しなおしてください。
正しい暗証番号がわからないときは、Administratorにご確認ください。

##### 認証サーバーが動作していません。システム管理者に問い合わせてください。

LANケーブルが外れています。
LANケーブルを接続してください。
Active Directoryサーバーが起動していません。
Active Directoryサーバーを起動してください。
Active DirectoryのKDCサービスが停止しています。
次の方法でサービスの状況を確認してください。
1 Active Directoryの管理ツール＜サービス＞を起動する
2 Active Directoryサーバーが正常に動作しているか確認する

##### 認証サーバーが見つかりません。システム管理者に問い合わせてください。

LANケーブルが外れています。
LANケーブルを接続してください。
本機のプライマリー／セカンダリーのDNSサーバーの設定が正しくないか、設定されていません。
本機のDNSサーバーの設定を確認し、設定しなおしてください。
本機で指定したDNSサーバーが起動していないか、サービスが停止しています。
次の方法でDNSサーバーの状態や設定を確認してください。
1 本機で指定したDNSサーバーが起動しているか確認する
2 DNSサーバーの管理ツール＜サービス＞を起動する
3 ＜DNS Server＞の状態を確認し、＜開始＞となっていない場合は右クリックして＜開始＞を選択する
DNSサーバーにホストレコードが存在するか確認してください。
DNSサーバーにホストレコードが存在するか確認し、フォワーダーの設定が正常に行われているか確認してください。

##### ネットワーク上に競合するIPアドレスを検出しました。

本機に設定したIPv4アドレスと同じIPv4アドレスが、本機と同じネットワーク上にあります。
他のデバイスとIPアドレスが重複しないよう、＜IPv4設定＞の＜IPアドレス＞で本機のIPアドレスを変更してください。
IPv4アドレスを設定する

##### ネットワークでエラーが発生したため実行できませんでした。

外部からの書き込みができない設定になっています。
保存先の＜外部からの書込禁止＞を＜OFF＞に設定してください。
共有スペースまたは個人スペース直下にファイルを保存しようとしました。
アドバンスドボックスの共有スペース（share）または個人スペース（users）直下には、ファイルを保存できません。スペース内のフォルダーを選択して、ファイルを保存してください。
フルパス（ファイル名と保存場所を示すフォルダー名）が長すぎます。
フォルダー名やファイル名を短くしたり、保存場所を変更したりして、パスの文字数を「/share」または「/users」を合わせて256文字以内に収めてください。
保存可能なファイル／フォルダー数の上限を超えるため、保存できません。
不要なファイルを削除して、アドバンスドボックス内の最大保存件数の10万件、またはフォルダー内の最大保存件数の1,000 件に収めてください。または、保存先を変更してください。
保存するために必要なハードディスク容量が不足しました。
不要なファイルを削除するか、保存先を変更してください。

##### ネットワークの接続を確認してください。

本機とケーブルが正しく接続されていません。
LANケーブルが正しく接続されているか確認してください。接続しなおした場合は、本機の電源を入れなおしてください。
有線LANに接続する
本機がネットワークに接続されていません。
本機をネットワークに接続しないで使用する場合は、＜ネットワークの設定変更/接続の確認表示＞を＜OFF＞に設定してください。
＜ネットワークの設定変更/接続の確認表示＞

## は〜ほ

##### ハードディスクの交換が必要です。 (担当サービスに連絡)

ハードディスクが故障しています。または、ハードディスクが装着されていません。
担当サービスにご連絡ください。
オプションの「リムーバブルHDDキット」を装着している場合は、ハードディスクを確認してください。

##### 排紙トレイの紙を取り除いてください。

用紙が排紙トレイに残っています。
排紙トレイに残っている用紙を取り除いてください。印刷が自動的に開始されます。

##### パンチ屑入確認してください。

オプション機器のパンチ屑入れがいっぱいになりました。
パンチ屑入れの中の屑を捨ててください。
パンチくずを捨てる（オプション）

##### フィーダーの原稿を取り除いてください。

フィーダーに原稿をセットしても読み込めない機能を使用しています。
フィーダーの原稿を原稿台ガラスにセットしなおしてください。

##### フィニッシャーの紙そろえ機能の点検が必要です。担当サービスにご連絡ください。 継続して使用することは可能です。

フィニッシャーの紙そろえ機能が故障しています。
本機を再起動してください。再起動してもメッセージが表示される場合は、メッセージを書きとめ、担当サービスにご連絡ください。
紙そろえ機能が故障していないトレイに用紙を排紙してください。
＜排紙トレイの設定＞

##### フィニッシャーの前カバーが開いています。

フィニッシャーの前カバーが開いています。
ステイプルフィニッシャー／中綴じフィニッシャーの前カバーが閉まっているか確認してください。

##### 複数のジョブを実行中です。

スキャン動作と並行して、プリント、送信など複数のジョブが実行中です。
スキャン動作が再開されるまで、しばらくお待ちください。

##### 「部門別ID管理」 の認証エラーのためログインできません。システム管理者に問い合わせてください。

User Authentication運用時に、ユーザーに部門IDが割り当てられない状態で部門別ID管理が有効になっています。
一般ユーザーの場合は、管理者に自分の部門IDを割り当ててもらうよう依頼してください。
管理者ユーザーの場合は、部門別ID管理の管理者に部門IDを割り当ててもらうよう依頼してください。どの管理者ユーザーもログインできない場合は、担当サービスにお問い合わせください。

##### プリンター DLG入力不正

プリンターに何らかの異常が起こり、正常に動かなくなりました。
本機を再起動してください。再起動してもメッセージが表示される場合は、メッセージを書きとめ、担当サービスにご連絡ください。

##### プリンター DLG描画エラー

プリンターに何らかの異常が起こり、正常に動かなくなりました。
本機を再起動してください。再起動してもメッセージが表示される場合は、メッセージを書きとめ、担当サービスにご連絡ください。

##### プリンター DLG不明エラー

プリンターに何らかの異常が起こり、正常に動かなくなりました。
本機を再起動してください。再起動してもメッセージが表示される場合は、メッセージを書きとめ、担当サービスにご連絡ください。

##### プリンター DLGメモリーフル

システムがデータ処理（主に図形処理や文字処理）をしているときに、必要なワークメモリーが不足しました。
＜エラースキップ＞を押して、印刷を続けてください。ただし、エラーの原因となっているデータが含まれるページは、正しく印刷されない可能性があります。

##### プリンター DLGメモリー割当NG

プリンターに何らかの異常が起こり、正常に動かなくなりました。
本機を再起動してください。再起動してもメッセージが表示される場合は、メッセージを書きとめ、担当サービスにご連絡ください。

##### プリンター GL原点位置不明

プリンターに何らかの異常が起こり、正常に動かなくなりました。
本機を再起動してください。再起動してもメッセージが表示される場合は、メッセージを書きとめ、担当サービスにご連絡ください。

##### プリンター GL座標エラー

プリンターに何らかの異常が起こり、正常に動かなくなりました。
本機を再起動してください。再起動してもメッセージが表示される場合は、メッセージを書きとめ、担当サービスにご連絡ください。

##### プリンター GL入力不正

プリンターに何らかの異常が起こり、正常に動かなくなりました。
本機を再起動してください。再起動してもメッセージが表示される場合は、メッセージを書きとめ、担当サービスにご連絡ください。

##### プリンター GL範囲確認

プリンターに何らかの異常が起こり、正常に動かなくなりました。
本機を再起動してください。再起動してもメッセージが表示される場合は、メッセージを書きとめ、担当サービスにご連絡ください。

##### プリンター GLメモリーフル

システムがデータ処理（主に図形処理や文字処理）をしているときに、必要なワークメモリーが不足しました。
＜エラースキップ＞を押して、印刷を続けてください。ただし、エラーの原因となっているデータが含まれるページは、正しく印刷されない可能性があります。

##### プリンター GLメモリー割当NG

プリンターに何らかの異常が起こり、正常に動かなくなりました。
本機を再起動してください。再起動してもメッセージが表示される場合は、メッセージを書きとめ、担当サービスにご連絡ください。

##### プリンター IMG参照データNG

TIFFまたはJPEGデータに本機で処理できないデータが含まれています。
印刷を中止したあと、メモリーの空き容量を増やすために、プリンターを初期化して、印刷しなおしてください。ただし、プリンター初期化を行うと、本機のメモリー内のデータはすべて削除されますのでご注意ください。
印刷を中止する
本体からのプリント設定

##### プリンター IMG初期化エラー

TIFFまたはJPEGデータを印刷するために必要なメモリーが不足しました。
印刷を中止したあと、メモリーの空き容量を増やすために、プリンターを初期化して、印刷しなおしてください。ただし、プリンター初期化を行うと、本機のメモリー内のデータはすべて削除されますのでご注意ください。
印刷を中止する
本体からのプリント設定

##### プリンター IMG処理エラー

TIFFまたはJPEGデータの処理中に、何らかの異常が発生しました。
印刷を中止したあと、プリンターを初期化して、印刷しなおしてください。ただし、プリンター初期化を行うと、本機のメモリー内のデータはすべて削除されますのでご注意ください。
印刷を中止する
本体からのプリント設定

##### プリンター IMGデータ不正

TIFFまたはJPEGデータの中に、本機では処理できないデータが含まれています。
印刷を中止したあと、TIFFまたはJPEGデータを確認してください。
印刷を中止する
＜エラースキップ＞を押して、印刷を続けてください。ただし、エラーの原因となっているデータは印刷されません。
本機のIPアドレスが他のデバイスと重複して使用されているなどの理由で、本機が処理できないデータが送信されました。
印刷を中止したあと、＜TCP/IP設定＞でIPアドレスを確認し、必要に応じて変更してください。
印刷を中止する
IPアドレスを設定する

##### プリンター IMGワークフル

TIFFまたはJPEGデータを処理するために必要なメモリーが不足しました。
印刷を中止したあと、メモリーの空き容量を増やすために、プリンターを初期化して、印刷しなおしてください。ただし、プリンター初期化を行うと、本機のメモリー内のデータはすべて削除されますのでご注意ください。
印刷を中止する
本体からのプリント設定
＜エラースキップ＞を押して、印刷を続けてください。ただし、エラーの原因となっているデータは印刷されません。

##### プリンター LIPSLX Trs.フル

TIFFまたはJPEGデータを処理するために必要なメモリーが不足しました。
LIPS LXドライバーの＜グラフィックモード＞の設定を＜イメージモード＞にして印刷しなおしてください。（→LIPS LXプリンタードライバーのヘルプ）
LIPS LXモード専用のワークメモリーが確保できません。
印刷を中止したあと、メモリーの空き容量を増やすために、プリンターを初期化して、印刷しなおしてください。ただし、プリンター初期化を行うと、本機のメモリー内のプリントデータはすべて削除されますのでご注意ください。
印刷を中止する
本体からのプリント設定
＜エラースキップ＞を押して、印刷を続けてください。ただし、エラーの原因となっているデータは正しく印刷されません。

##### プリンター LIPSLX Ver. NG

本機が対応していないバージョンのLIPS LXデータを受信しました。
本機用のLIPS LXプリンタードライバーをインストールして、印刷しなおしてください。
＜エラースキップ＞を押して、印刷を続けてください。ただし、エラーの原因となっているデータは正しく印刷されません。

##### プリンター LIPSLXエリアNG

プリンターに何らかの異常が起こり、正常に動かなくなりました。
本機を再起動してください。再起動してもメッセージが表示される場合は、メッセージを書きとめ、担当サービスにご連絡ください。

##### プリンター LIPSLX管理NG

プリンターに何らかの異常が起こり、正常に動かなくなりました。
本機を再起動してください。再起動してもメッセージが表示される場合は、メッセージを書きとめ、担当サービスにご連絡ください。

##### プリンター nn エラー（nnはモジュール名）

プリンターに何らかの異常が起こり、正常に動かなくなりました。
本機を再起動してください。再起動してもメッセージが表示される場合は、メッセージを書きとめ、担当サービスにご連絡ください。

##### プリンター PDFエラー

本機では処理できないPDFデータが送信されました。
担当サービスにご連絡ください。

##### プリンター PDFデータ復号エラー

PDFファイルを印刷するためのパスワードの入力が間違っています。
正しいパスワードを入力して、印刷しなおしてください。
PDFファイルのセキュリティー設定で、印刷が許可されていません。
PDFファイルを編集できるアプリケーションで、印刷を許可する設定に変更してください。
ポリシーサーバーと連携しているPDFの場合、ポリシーサーバーにアクセスできません。
ポリシーサーバーの電源が切れていないか確認してください。
本機とポリシーサーバーとネットワークが正常に動作しているか確認してください。

##### プリンター PDFメモリーフル

PDFデータを処理するのに必要なメモリーが不足しています。
印刷を中止したあと、Adobe AcrobatでPDFの最適化を行い、画像解像度を適切に設定するなどして、一度に印刷するデータ容量を小さくしてから印刷しなおしてください。
印刷を中止する
印刷を中止したあと、Adobe AcrobatでPDFデータのページを分割し、複数のデータに分けて印刷しなおしてください。
印刷を中止する
印刷を中止したあと、アプリケーションでPDFファイルを開いて、プリンタードライバーを使用して印刷しなおしてください。
印刷を中止する

##### プリンター RIP処理エラー

プリンターに何らかの異常が起こり、正常に動かなくなりました。
本機を再起動してください。再起動してもメッセージが表示される場合は、メッセージを書きとめ、担当サービスにご連絡ください。

##### プリンター XPS エラー

定義されていないエラーが発生しました。
本機を再起動し、操作を実行しなおしてください。再びメッセージが表示される場合は、メッセージを書きとめ、担当サービスにご連絡ください。

##### プリンター XPS初期化エラー

初期化するときにメモリー取得ができないなど、何らかのエラーが発生しました。
本機を再起動し、操作を実行しなおしてください。再びメッセージが表示される場合は、メッセージを書きとめ、担当サービスにご連絡ください。

##### プリンター XPSレンダリングエラー

レンダリングシステムでエラーが発生しました。
本機を再起動し、操作を実行しなおしてください。再びメッセージが表示される場合は、メッセージを書きとめ、担当サービスにご連絡ください。

##### プリンター 画像圧縮エラー

プリンターに何らかの異常が起こり、正常に動かなくなりました。
本機を再起動してください。再起動してもメッセージが表示される場合は、メッセージを書きとめ、担当サービスにご連絡ください。

##### プリンター 描画Timeout

プリンターに何らかの異常が起こり、正常に動かなくなりました。
本機を再起動してください。再起動してもメッセージが表示される場合は、メッセージを書きとめ、担当サービスにご連絡ください。

##### プリンター 転送エラー

プリンターに何らかの異常が起こり、正常に動かなくなりました。
本機を再起動してください。再起動してもメッセージが表示される場合は、メッセージを書きとめ、担当サービスにご連絡ください。

##### プリンター レジスターエラー

プリンターに何らかの異常が起こり、正常に動かなくなりました。
本機を再起動してください。再起動してもメッセージが表示される場合は、メッセージを書きとめ、担当サービスにご連絡ください。

##### 他の処理を実行中のため、ボタンの設定を呼び出せません。

他の機能が実行されているときは、カスタムメニューを呼び出せません。
他の機能の動作が終了してから、カスタムメニューを呼び出してください。

##### ボタン登録の権限がないため、 「カスタムメニューへの登録」 をキャンセルしてファンクション画面に戻ります。管理者権限のユーザーでログイン後にもう一度実行してください。

マイボタン／共有ボタンの登録が、ユーザー認証で制限されています。
Administratorでログインしてから、ボタンを登録してください。

##### ホチキスユニットの針を補給してください。

オプション機器のホチキスユニット針ケースに針がありません。
針ケースを交換してください。
ホチキス針を交換する（オプション）

## ま〜も

##### 無線LAN通信エラー。主電源を入れ直してください。

無線LAN接続の設定中に何らかのエラーが発生しました。
本機を再起動してください。

##### 無線LAN通信エラー。 「無線LAN情報」 を確認してください。

無線LAN接続の設定中に何らかのエラーが発生しました。
無線LANの設定を確認してください。
無線LANの設定や情報を確認する

##### メモリーがいっぱいのため、現在ログイン中ユーザーの情報 (ジョブ設定の履歴や個人設定の内容など) の保存、次回ログイン時の反映ができません。詳しくはシステム管理者に問い合わせてください。

登録可能なユーザー数の上限を超えたので、ユーザー設定情報の保存ができません。
新たに保存するには、不要になったユーザー設定情報は削除してください。ユーザー設定情報を削除する
登録可能なユーザー数を超えた場合、古いユーザー設定情報を自動削除できます。＜登録可能なユーザー数を超えた場合の処理＞

##### メモリーがいっぱいのため送信できません。しばらくたってからもう一度実行してください。

メモリーが不足したため、ファクス送信できませんでした。
解像度を下げて送信しなおしてください。
メモリー内の不要な文書を削除して、空き容量を増やしてください。
システムボックス内の文書をプリントする
他の機器のファイルやフォルダーを操作する
メッセージがひんぱんに表示される場合は、担当サービスにご連絡ください。

##### メモリーがいっぱいのため実行できませんでした。

スキャンして保存中、原稿を読み込んでいるときにメモリーがいっぱいになり、読み込みを中止しました。
＜OK＞を押すと、基本画面に戻ります。不要なデータを削除してメモリーの空き容量を増やしてから、原稿を読み込みなおしてください。

##### メモリーがいっぱいのため読み込みを中止します。読み込んだページをプリントします。よろしいですか?

コピー中、原稿を読み込んでいるときにメモリーがいっぱいになり、読み込みを中止しました。
＜はい＞を選択すると、読み込んだページがコピーされます。コピー終了後、残りの原稿を読み込みなおしてください。

##### メモリーがいっぱいのため読み込みを中止します。しばらくたってからもう一度実行してください。

コピー中、原稿を読み込んでいるときにメモリーがいっぱいになり、読み込みを中止しました。
＜OK＞を押すと、基本画面に戻ります。現在行われているコピー終了後、残りの原稿を読み込みなおしてください。

##### メモリーがいっぱいのため読み込みを中止します。読み込んだページを送信します。よろしいですか?

ファクス送信中またはスキャンして送信中、原稿を読み込んでいるときにメモリーがいっぱいになり、読み込みを中止しました。
＜はい＞を選択すると、読み込んだページが送信されます。送信終了後、残りの原稿を読み込みなおしてください。

##### メモリーがいっぱいのため読み込みを中止します。読み込んだページを保存します。よろしいですか?

スキャンして保存中、原稿を読み込んでいるときにメモリーがいっぱいになり、読み込みを中止しました。
＜はい＞を選択すると、読み込んだページが保存されます。保存終了後、残りの原稿を読み込みなおしてください。

## や〜よ

##### ユーザー認証していないため、 「カスタムメニューへの登録」 をキャンセルしてファンクション画面に戻ります。ログイン後にもう一度実行してください。

共有ボタンの登録が、ユーザー認証で制限されています。
Administratorでログインしてから、ボタンを登録してください。

##### ユーザー名とパスワード、もしくは設定を確認してください。

LDAPサーバーの認証情報を設定したときのユーザー名かパスワードが間違っています。
＜LDAPサーバーの登録＞で、ユーザー名、パスワードが正しく設定されているか確認してください。
LDAPサーバーを登録する
LDAPサーバーの認証情報を設定したときのドメイン名が間違っています。
＜LDAPサーバーの登録＞で、ドメイン名が正しく設定されているか確認してください。
LDAPサーバーを登録する

##### 用紙がありません。

給紙部の用紙がなくなりました。
タッチパネルディスプレーに表示されている給紙箇所に用紙を補給してください。
用紙をセットする
給紙部のガイドの位置が正しくありません。
ガイドを用紙の端に合わせて調節してください。用紙の裁断面の状態によっては、プリントするときに重なって通紙されたり紙づまりが生じたりすることがあります。用紙の向きを変えてセットしなおすと、裁断面の影響を軽減できる場合があります。
用紙設定がセットされた用紙と異なっています。
の＜消耗品/その他＞から、用紙設定を確認してください。異なっている場合はセットされた用紙と用紙設定を合わせてください。用紙設定は ＜環境設定＞ ＜用紙の設定＞から、カセットまたは手差しトレイにセットした用紙をそれぞれ設定できます。
用紙サイズと種類を設定する
ドライバーまたはアプリケーションの用紙設定がセットされた用紙と異なっています。
プリンタードライバーの＜印刷設定＞画面から用紙設定を確認し、異なっている場合はセットされた用紙と用紙設定を合わせてください。

##### 読み込んだ原稿のデータが本機で扱えるサイズの上限を超えているため読み込みを中止しました。シャープネスを弱くするか、 「原稿の種類」 を 「文字」 に設定すると、実行できる可能性があります。

読み込んだ原稿のデータが、本機で扱えるサイズの上限を超えたため、読み込みを中止しました。
＜シャープネス＞を弱く調整し、＜原稿の種類＞を＜文字＞に設定すると、読み込める場合があります。

## ら〜ろ

##### ログインできません。認証サーバーへの匿名アクセスは許可されていません。システム管理者に問い合わせてください。

LDAPサーバーで匿名アクセスが許可されていません。
LDAPサーバーの情報入力画面で＜認証情報を使用する＞にチェックマークを付け、LDAPサーバーに登録されている内容に合わせて、ユーザー名とパスワードを設定してください。
サーバー情報を登録する

##### ログインできません。認証サーバーへのログインに必要なアカウント情報が正しくありません。システム管理者に問い合わせてください。

ユーザー名またはパスワードが正しく設定されていません。
LDAPサーバーの情報入力画面で、LDAPサーバーに登録されている内容に合わせて正しく設定しなおしてください。
サーバー情報を登録する

##### ログインユーザー毎に保存できるパスワード数の上限に達しているため、パスワードを保存できませんでした。

ログインユーザーのパスワードの保存数が上限を超えるため、保存できません。
不要なパスワード情報を削除してください。
13AC-0K8