送信

設定／登録項目 | 設定項目 | Device Admin | Network Admin | リモートUI による設定 | 機器情報 配信 | 一括 インポート
＜レポート出力＞
＜送信/受信ユーザーデータリスト＞ | ＜はい＞、＜いいえ＞ |  |  |  | × | ×
＜ファクスユーザーデータリスト＞ | ＜はい＞、＜いいえ＞ |  |  |  | × | ×
＜共通設定＞
＜よく使う設定の登録＞ | 設定内容を確認 |  |  | × |  | C
場所の選択：＜M1＞ ～ ＜M18＞
＜コメントの表示＞： ＜ON＞、＜OFF＞
＜名称＞、＜コメント＞
＜よく使う設定の編集＞ | ボタンの選択：＜M1＞ ～ ＜M18＞ |  |  | × |  | C
＜コメントの表示＞： ＜ON＞、＜OFF＞
＜削除＞、＜内容確認＞、＜名称変更＞
＜よく使う設定呼出時の確認表示＞ | ＜ON＞、＜OFF＞ |  |  | × | × | C
＜デフォルト画面の変更＞ | ＜標準＞、＜ワンタッチ＞、＜よく使う設定＞、＜アドレス帳＞ |  |  | × | × | C
＜アドレス帳の使用制限＞ | ＜ON＞、＜OFF＞ |  |  | × | × | C
＜デフォルト設定の変更＞ | ＜登録＞、＜初期化＞ |  |  | × | × | C
＜「その他の機能」 のショートカット登録＞ | ＜ショートカット1＞： ＜両面設定＞、その他のモード、＜割り当てなし＞ |  |  | × | × | C
＜ショートカット2＞： ＜原稿サイズ混載＞、その他のモード、＜割り当てなし＞
＜送信結果レポート＞ | ＜エラー時のみ＞、＜ON＞、＜OFF＞ |  | × |  |  | C
＜エラー時のみ＞選択時： ＜「その他の機能」 でのプリントを許可＞：＜ON＞、＜OFF＞ ＜送信原稿の表示＞：＜ON＞、＜OFF＞ ＜カラー送信原稿の表示＞：＜ON＞、＜OFF＞
＜ON＞選択時： ＜送信原稿の表示＞：＜ON＞、＜OFF＞ ＜カラー送信原稿の表示＞：＜ON＞、＜OFF＞
＜OFF＞選択時： ＜「その他の機能」 でのプリントを許可＞：＜ON＞、＜OFF＞ ＜送信原稿の表示＞：＜ON＞、＜OFF＞ ＜カラー送信原稿の表示＞：＜ON＞、＜OFF＞
＜通信管理レポート＞ | ＜指定通信数＞：＜プリント＞、＜送信＞、＜OFF＞ |  |  |  |  | C
通信件数：100～1000
＜指定時刻＞：＜プリント＞、＜送信＞、＜OFF＞
時刻指定：00:00 ～ 23:59
＜送信/受信ジョブ別にプリント＞：ON、OFF ＜送信先＞
＜発信元記録＞ | ＜つける＞、＜つけない＞ |  |  |  |  | C
＜印字位置＞：＜画像の内側＞、＜画像の外側＞
＜相手先略称の表示＞：＜ON＞、＜OFF＞
＜電話番号マーク＞：＜FAX＞、＜TEL＞
＜エラージョブクリア＞ | ＜ON＞、＜OFF＞ |  |  |  |  | C
＜リトライ回数＞ | 0 ～ 3 ～ 5回 |  |  |  |  | C
＜データ圧縮率＞ | ＜高圧縮＞、＜普通＞、＜低圧縮＞ |  |  |  |  | C
＜YCbCr送信のガンマ値＞ | ＜γ1.0＞、＜γ1.4＞、＜γ1.8＞、＜γ2.2＞ |  |  |  |  | C
＜WebDAV送信時にチャンク分割送信を使用＞ | ＜ON＞、＜OFF＞ |  |  |  |  | C
＜WebDAV送信時の証明書確認＞ | ＜ON＞、＜OFF＞ | × | × |  | × | C
＜ON＞選択時： ＜CN＞：ON、OFF
＜新規宛先の制限＞ | ＜ファクス＞：＜ON＞、＜OFF＞ |  | × |  |  | C
＜Eメール＞：＜ON＞、＜OFF＞
＜I ファクス＞：＜ON＞、＜OFF＞
＜ファイル＞：＜ON＞、＜OFF＞
＜送信時に機器署名を必ずつける＞ | ＜ON＞、＜OFF＞ |  | × |  |  | C
＜ON＞選択時： ＜ファイル形式を制限＞：＜ON＞、＜OFF＞
＜Eメール送信を 「自分へ送信」 に限定＞ | ＜ON＞、＜OFF＞ |  | × |  |  | C
＜ファイル送信を 「マイフォルダー」 に限定＞ | ＜ON＞、＜OFF＞ |  | × |  |  | C
＜マイフォルダー指定方法＞ | ＜ホームフォルダー＞、＜ユーザーごとに登録＞、＜ログインサーバーで管理＞ |  | × |  |  | C
＜ホームフォルダー＞選択時： ＜設定＞、＜ユーザーごとの認証情報を使用＞
＜設定＞：＜プロトコル＞（＜Windows (SMB)＞、＜WebDAV＞）、＜ホスト名＞、＜フォルダーへのパス＞
＜ログインサーバーで管理＞選択時： ＜ユーザーごとの認証情報を使用＞
＜送信文書バックアップ設定＞ | ＜送信文書のバックアップを使用＞：＜ON＞、＜OFF＞ |  |  |  |  | C
＜ON＞選択時： ＜送信先＞：宛先選択、宛先詳細情報、宛先登録 ＜フォルダー名＞：＜送信元情報＞、＜日付＞、＜指定なし＞ ＜ファイル形式＞：＜TIFF＞、＜PDF＞
＜ジョブ受付時の確認表示＞ | ＜ON＞、＜OFF＞ |  |  | × |  | C
＜Eメール/I ファクス設定＞
＜ユーザー略称の登録＞ | ユーザー略称の登録 |  |  |  | × | C
＜通信設定＞ | ＜SMTP受信＞：＜ON＞、＜OFF＞ |  |  |  |  | C
＜POP＞：＜ON＞、＜OFF＞ |  |  |  |  | C
＜SMTPサーバー＞：SMTPサーバーの入力 |  |  |  | × | C
＜Eメールアドレス＞：Eメールアドレスの入力 |  |  |  | × | A
＜POPサーバー＞：POPサーバーの入力 |  |  |  | × | C
＜POPログイン名＞：POPログイン名の入力 |  |  |  | × | A
＜POPパスワード＞：POPパスワードの入力 |  |  |  | × | A
＜POP発行間隔＞：0 ～ 99分 |  |  |  | × | C
＜認証/暗号化設定＞ |  |  |  | × | ×
＜POP認証方式＞：＜標準＞、＜APOP＞、＜POP AUTH＞ |  |  |  |  | C
＜送信前のPOP認証＞：＜ON＞、＜OFF＞ |  |  |  | × | C
＜SMTP認証 (SMTP AUTH)＞：＜ON＞、＜OFF＞ |  |  |  | × | C
＜TLSの許可(SMTP受信)＞：＜常にTLS＞、＜ON＞、＜OFF＞ |  |  |  | × | C
＜TLSの許可 (POP)＞：＜ON＞、＜OFF＞ |  |  |  | × | C
＜TLSの許可(SMTP送信)＞：＜ON＞、＜OFF＞ |  |  |  | × | C
＜送信時に認証画面を表示＞：＜ON＞、＜OFF＞ |  |  |  | × | C
＜SMTP送信/POP受信のポート番号指定＞ | ＜SMTP送信＞、＜POP受信＞ |  |  | × |  | C
＜SMTP送信＞：1 ～ 25 ～ 65535 ＜POP受信＞：1 ～ 110 ～ 65535
＜S/MIME設定＞ | ＜暗号化設定＞：＜常に暗号化＞、＜証明書があるときのみ＞、＜暗号化しない＞ ＜デジタル署名をつける＞：＜ON＞、＜OFF＞ |  |  |  |  | C
暗号化設定時： ＜暗号化アルゴリズム＞：＜3DES＞、＜AES128＞、＜AES256＞ ＜署名アルゴリズム＞：＜SHA1＞、＜SHA256＞、＜SHA384＞、＜SHA512＞ ＜受信時の署名検証＞：＜ON＞、＜OFF＞ ＜受信時の署名印刷＞：＜ON＞、＜OFF＞
＜SMTP送信時の証明書確認＞ | ＜ON＞、＜OFF＞ | × | × |  | × | C
＜ON＞選択時： ＜CN＞：ON、OFF
＜POP受信時の証明書確認＞ | ＜ON＞、＜OFF＞ | × | × |  | × | C
＜ON＞選択時： ＜CN＞：ON、OFF
＜送信データサイズ上限値＞ | 0 ～ 3 ～ 99MB |  | × |  |  | C
＜送信データサイズ警告値＞ | 0 ～ 99MB |  | × |  |  | C
＜省略時の件名＞ | 件名の入力、Attached Image |  | × |  |  | C
＜認証ユーザー宛先を返信先に指定＞ | ＜ON＞、＜OFF＞ |  | × |  | × | C
＜認証ユーザー宛先を送信元に指定＞ | ＜ON＞、＜OFF＞ |  | × |  | × | C
＜Eメールアドレス未登録ユーザーによる送信を許可＞ | ＜ON＞、＜OFF＞ |  | × |  |  | C
＜Fullモードの送信タイムアウト＞ | 1 ～ 24 ～ 99時間 |  | × |  |  | C
＜MDN/DSN受信時の印刷＞ | ＜ON＞、＜OFF＞ |  | × |  |  | C
＜サーバーの経由を使用＞ | ＜ON＞、＜OFF＞ |  | × |  |  | C
＜サーバーを経由しないMDNを許可＞ | ＜ON＞、＜OFF＞ |  | × |  |  | C
＜送信先ドメイン制限＞ | ＜送信先ドメインを制限＞：＜ON＞、＜OFF＞ |  | × |  | *2 | C
＜ON＞選択時： ＜登録＞、＜詳細/編集＞、＜削除＞
＜Eメールアドレスの入力補完＞ | ＜OFF＞、＜アドレス帳(ローカル)＞、＜LDAPサーバー＞ |  |  | × | × | C
＜ファクス設定＞
＜よく使う設定の登録＞ | 設定内容を確認 |  |  | × | × | C
場所の選択：＜M1＞ ～ ＜M18＞
＜コメントの表示＞：＜ON＞、＜OFF＞
＜名称＞、＜コメント＞
＜よく使う設定の編集＞ | ボタンの選択：＜M1＞ ～ ＜M18＞ |  |  | × | × | C
＜コメントの表示＞：＜ON＞、＜OFF＞
＜削除＞、＜内容確認＞、＜名称変更＞
＜よく使う設定呼出時の確認表示＞ | ＜ON＞、＜OFF＞ |  |  | × | × | C
＜デフォルト画面の変更＞ | ＜標準＞、＜アドレス帳＞、＜よく使う設定＞ |  |  | × | × | C
＜アドレス帳の使用制限＞ | ＜ON＞、＜OFF＞ |  |  | × | × | C
＜デフォルト設定の変更＞ | ＜登録＞、＜初期化＞ |  |  | × | × | C
＜「その他の機能」 のショートカット登録＞ | ＜ショートカット1＞： ＜濃度＞、その他のモード、＜割り当てなし＞ |  |  | × | × | C
＜ショートカット2＞： ＜原稿の種類＞、その他のモード、＜割り当てなし＞
＜ショートカット3＞： ＜両面原稿＞、その他のモード、＜割り当てなし＞
＜ショートカット4＞： ＜原稿サイズ混載＞、その他のモード、＜割り当てなし＞
＜発信人の名称登録＞ | ＜登録/編集＞、＜削除＞ |  |  |  | × | C
＜認証ユーザー名を発信人として使用＞ | ＜ON＞、＜OFF＞ |  | × | × |  | C
＜オフフックアラーム＞*1 | ＜ON＞、＜OFF＞ |  |  |  |  | C
＜ECM送信＞ | ＜ON＞、＜OFF＞ |  |  |  |  | C
＜ポーズ時間セット＞ | 1 ～2 ～ 15秒 |  |  |  |  | C
＜自動リダイヤル＞ | ＜ON＞、＜OFF＞ |  |  |  |  | C
＜詳細設定＞： ＜リダイヤル回数＞：1 ～ 2 ～ 15回 ＜リダイヤル間隔＞：2 ～ 99分 ＜送信エラー時リダイヤル＞：＜1ページとエラーページ＞、＜全ページ＞、＜OFF＞
＜送信前のダイヤルトーン確認＞ | ＜ON＞、＜OFF＞ |  |  |  |  | C
＜ファクス送信結果レポート＞ | ＜エラー時のみ＞、＜ON＞、＜OFF＞ |  |  |  |  | C
＜エラー時のみ＞選択時： ＜送信原稿の表示＞：＜ON＞、＜OFF＞ |  |  |  |  | C
＜ON＞選択時： ＜送信原稿の表示＞：＜ON＞、＜OFF＞ |  | × |  |  | C
＜ファクス通信管理レポート＞ | ＜指定通信数＞：＜プリント＞、＜送信＞、＜OFF＞ |  |  |  |  | C
通信件数：40 ～ 1000
＜指定時刻＞：＜プリント＞、＜送信＞、＜OFF＞
時刻指定：00:00 ～ 23:59
＜送信/受信ジョブ別にプリント＞：ON、OFF ＜送信先＞
＜回線設定＞
＜回線1＞～＜回線4＞ | - |  | × | × | × | ×
＜ユーザー電話番号の登録＞ | 電話番号を入力 |  | × |  | × | A
＜ユーザー略称の登録＞ | ユーザー略称を入力 |  | × |  | × | A
＜回線種類の選択＞ | ＜ダイヤル20PPS＞、＜ダイヤル10PPS＞、＜プッシュ＞ |  | × |  | × | C
＜回線選択画面での回線名称の編集＞ | 回線名称を入力 |  | × | × | × | C
＜回線選択時のデフォルト宛先表の選択＞ | ＜宛先表 1＞ ～ ＜宛先表 10＞、＜すべての宛先表＞ |  | × | × | × | C
＜送信回線の選択＞*1 | G3回線増設キット（2回線）装着時： ＜回線1＞、＜回線2＞、＜回線3＞*3＜回線4＞*4＜優先送信＞、＜送信禁止＞ |  | × |  | × | C
＜送信スタートスピード＞ | ＜33600bps＞、＜14400bps＞、＜9600bps＞、＜7200bps＞、＜4800bps＞、＜2400bps＞ |  | × |  |  | C
＜FISスイッチ＞ | ＜ON＞、＜OFF＞ |  | × |  |  | C
＜モデムダイヤルイン設定＞ | ＜回線n＞：＜ON＞、＜OFF＞ |  | × |  |  | C
＜ファクス番号入力時の確認入力＞ | ＜ON＞、＜OFF＞ |  | × |  |  | C
＜ファクスドライバーからの送信を許可＞ | ＜ON＞、＜OFF＞ |  | × |  |  | C
＜ファクス宛先を含む場合に確認画面を表示＞ | ＜ON＞、＜OFF＞ | × | × |  | × | C
＜ON＞選択時： ＜同報送信時のみ＞、＜すべて＞
＜ファクス宛先を含む同報送信を制限＞ | ＜ON＞、＜OFF＞ | × | × |  | × | C
＜リモートファクス送信設定＞
＜リモートファクスサーバーアドレス＞ | IPアドレスまたはホスト名を入力 |  |  |  | × | C
＜送信タイムアウト＞ | 1 ～ 24 ～ 99時間（1時間間隔） |  |  |  |  | C
＜送信回線数＞ | 1 ～ 4回線 |  |  |  | × | C
＜回線指定＞ | ＜自動＞、＜回線1＞、＜回線2＞、＜回線3＞*5＜回線4＞*5 |  |  |  | × | C
＜IPファクスを使用＞ | ＜ON＞、＜OFF＞ |  |  |  | × | C
＜IPファクスの通信モード設定＞ | ＜イントラネットを使用＞：＜ON＞、＜OFF＞ ＜VoIPゲートウェイを使用＞：＜ON＞、＜OFF＞ ＜NGNを使用＞：＜ON＞、＜OFF＞ ＜NGNマイナンバーを使用＞：＜ON＞、＜OFF＞ |  |  |  | × | C
＜リモートファクスを使用＞ | ＜ON＞、＜OFF＞ |  |  |  |  | C

*1 | オプション装着時に表示される項目です。
*2 | ＜詳細/編集＞、＜削除＞：×
*3 | 回線1のモデムダイヤルイン設定を「ON」にしている場合に表示される項目です。
*4 | 回線2のモデムダイヤルイン設定を「ON」にしている場合に表示される項目です。
*5 | ＜送信回線数＞で設定した回線数に応じて表示されます。

13EY-019