Imaging
→ ＜ファンクション設定＞ → ＜プリンター＞ → ＜プリンター設定＞ → ＜仕様設定＞ → ＜Imaging＞*1

設定／登録項目 | 設定項目 | Device Admin | Network Admin | リモートUI による設定 | 機器情報 配信 | 一括 インポート
＜画像の向き＞ | ＜自動＞、＜縦＞、＜横＞ |  |  |  |  | C
＜拡大/縮小＞ | ＜しない＞、＜自動＞ |  |  |  |  | C
＜印字位置＞ | ＜自動＞、＜中央＞、＜左上＞ |  |  |  |  | C
＜警告表示＞ | ＜する＞、＜しない＞ |  |  |  |  | C
＜印字領域拡大＞ | ＜する＞、＜しない＞ |  |  |  |  | C
＜マッチング方法＞ | ＜一般＞、＜モニター色再現＞、＜色差最小＞、＜VIVIDフォト＞、＜ダウンロードプロファイル＞ |  |  |  |  | C
＜写真補正(カラー時のみ有効)＞
＜オートフォトモード＞ | ＜する＞、＜しない＞ |  |  |  | × | C
＜赤目補正＞ | ＜赤目補正＞： ＜する＞、＜しない＞ ＜赤目補正レベル＞： ＜弱く＞、＜標準＞、＜強く＞ |  |  |  | × | C
＜顔明るく補正＞ | ＜顔明るく補正＞： ＜する＞、＜しない＞ ＜顔明るく補正レベル＞： ＜弱く＞、＜標準＞、＜強く＞ |  |  |  | × | C
＜中間調選択＞ | ＜解像度＞、＜階調＞、＜誤差拡散＞ |  |  |  |  | B
＜グレー補償＞ | ＜する＞、＜しない＞ |  |  |  |  | B
＜グレースケール変換方式＞*2 | ＜sRGB＞、＜NTSC＞、＜RGB均等＞ |  |  |  |  | C

*1 | ダイレクトプリンターをお使いの場合のみ、表示される項目です。
*2 | オプションの有無や他の設定項目の内容によって表示されるときと、表示されないときがあります。

13EY-015