# 操作パネル

操作パネルのキーの名称や用途について説明します。

#### ＜カスタムメニュー＞

「カスタムメニュー」として登録している機能を表示するときに押します。カスタムメニューを使う

#### ＜メインメニュー＞

コピーやスキャンなど基本機能のボタンが配置されている「メインメニュー」を表示するときに押します。タッチパネルディスプレーを使う

#### ログインユーザー名

現在ログインしているユーザー名が表示されます。

#### タッチパネルディスプレー

各機能の設定画面のほか、エラー状況なども表示されます。タッチパネルディスプレーを使う

#### ［設定/登録］キー

＜環境設定＞や＜宛先設定＞など、本機で使う設定の多くはこのキーを押して始めます。設定/登録

#### テンキー（［0］～［9］）

数字を入力します。文字を入力する

#### ［節電］キー

スリープモード（節電状態）にします。スリープモード中はキーが点灯しています。スリープモードにする

#### ［カウンター/機器情報］キー

タッチパネルディスプレーにコピーやプリントの総枚数を表示するときに押します。また、本体のシリアルNo.やHDDデータ暗号化に関わるセキュリティーチップのバージョン情報、オプションなどのデバイス情報も確認することができます。コピー／プリント／ファクス／スキャン枚数を確認する

#### 輝度調整キー

画面の明るさを調整します。タッチパネルディスプレーを使う

#### 音量調整キー

ファクス送受信時に鳴る音の音量を調整したいときや、本機にトラブルが起きたときの警告音を鳴らしたいときは、このキーを押して音量を調整する画面を表示させます。音を設定する

#### ［クリア］キー

入力した文字や数字を取り消します。

#### ［ストップ］キー

コピーやファクスなどの動作を中止します。

#### ［スタート］キー

原稿を読み込むときや、コピーするときに押します。

#### 主電源ランプ

本機の電源が入っているときは点灯します。電源を入れる

#### エラーランプ

紙づまりなどのエラーが発生したときに点滅または点灯します。
点滅している場合は、タッチパネルディスプレーに表示されているメッセージに従って対処してください。
紙がつまったら
ホチキス針がつまったら（オプション）
赤色に点灯し続ける場合は、担当サービスにご連絡ください。

#### 実行/メモリーランプ

通信中、印刷中などの動作中に点滅します。処理待ちのデータがあるときには緑に点灯します。

#### ［リセット］キー

変更した設定内容をリセットするときに押します。

#### 認証キー

個人認証が必要なときに、このキーを押してログイン操作をします。操作が終わったときは、このキーを再度押してログアウトします。ログインする

#### ＜状況確認/中止＞

印刷状況、ファクス送受信状況、使用履歴などを確認できます。また、用紙やトナーの残量確認、エラー発生状況なども確認できます。タッチパネルディスプレーを使う

##### 角度を調節する

タッチパネルディスプレーの表示が見えづらいときは、操作パネルの角度を調節してください。
13AC-01S