# ネットワーク通信用の鍵と証明書を生成する

|  | TLS暗号化通信で使用する鍵と証明書（サーバー証明書）を、本機で自己生成することができます。すぐにTLS暗号化通信を開始したいときは、あらかじめ本機に登録されている鍵と証明書を使うと便利ですが、管理者は必要に応じて鍵と証明書を生成してください。なお、鍵と証明書を生成しただけではTLS暗号化通信で使用できません。TLS用の鍵と証明書を設定する

認証局の署名が付いたサーバー証明書を使いたいときは、証明書の代わりにCSRを鍵といっしょに生成することができます。鍵とCSRを生成する

1
を押す
2
＜管理設定＞ ＜デバイス管理＞ ＜証明書設定＞ ＜鍵生成＞ ＜ネットワーク通信用の鍵生成＞を押す
3
鍵の必要項目を設定し、＜次へ＞を押す
＜鍵の名前＞
鍵に付ける名前を入力します。一覧表示されたときに探しやすい名前を付けてください。
＜署名アルゴリズム＞
署名に利用するハッシュ関数を選びます。鍵の長さによって選択できるハッシュ関数が異なります（おもな仕様）。SHA384とSHA512のハッシュ関数をサポートしているのは、1024ビット以上の長さの鍵です。で＜RSA＞を選んだあと、の＜鍵の長さ(bit)＞で＜1024＞以上を選ぶとSHA384とSHA512のハッシュ関数が選べるようになります。
＜鍵のアルゴリズム＞
鍵のアルゴリズムを選びます。＜RSA＞を選ぶと＜鍵の長さ(bit)＞が、＜ECDSA＞を選ぶと＜鍵の種類＞が、の設定項目として表示されます。
＜鍵の長さ(bit)＞／＜鍵の種類＞
で＜RSA＞を選んだ場合は鍵の長さを、＜ECDSA＞を選んだ場合は鍵の種類を選びます。いずれの場合も数値が大きいほど安全性が高まりますが、通信時の処理が遅くなります。
4
証明書の必要項目を設定し、＜鍵生成実行＞を押す
＜有効期限開始日＞／＜有効期限終了日＞
証明書の有効期間の開始日／終了日を入力します。
＜国/地域名＞／＜都道府県＞／＜市町村＞／＜組織＞／＜組織単位＞
国コードを一覧から選択し、所在地や組織名を入力します。
＜共通名＞
IPアドレスまたはFQDNを入力します。
Windowsの環境でIPPS印刷を行うときは、必ず本機のIPアドレスを入力してください。
本機のFQDNを入力する場合は、DNSサーバーが必要です。DNSサーバーを使用していない場合はIPアドレスを入力してください。

##### 鍵と証明書を管理する 鍵と証明書の詳細確認や削除は、 ＜管理設定＞ ＜デバイス管理＞ ＜証明書設定＞ ＜鍵と証明書リスト＞を押して表示される画面から行うことができます。鍵と証明書の一覧が表示されないときは、さらに＜本機の鍵と証明書リスト＞を押してください。 が表示されているときは、鍵が壊れているか無効です。 が表示されていない場合は、鍵に対する証明書が存在しません。 鍵と証明書を選んで＜証明書詳細情報＞を押すと、証明書の詳細情報が表示されます。また、この画面で＜証明書検証＞を押すと、証明書が有効かどうかを検証することができます。 鍵と証明書を削除するには、鍵と証明書を選んで＜削除＞ ＜はい＞を押します。

関連項目
ネットワーク通信用の鍵と証明書を登録する
機器署名用の証明書を生成する
13AC-0C4