# IPv6アドレスを設定する

IPv6アドレスには次のような種類があります。必要に応じて登録してください。なお、ステートレスアドレスは4つまで登録可能です。また、必要に応じて接続テストを行ってください。

種類 | 解説
リンクローカルアドレス | 同一リンク内でのみ使用できるアドレスで、何も設定しなくても自動的に生成されます。ルーターを越える範囲の通信には使用できません。
ステートレスアドレス | DHCPサーバーがない環境でも、ルーターが通知するプレフィクスと、本機のMACアドレスをベースにしてアドレスを自動的に生成します。
手動アドレス | 手動で入力するアドレスです。プレフィックス長およびデフォルトルーターアドレスを指定します。
ステートフルアドレス | アドレスはDHCPサーバーから取得します。

IPv6アドレスの設定
IPv6アドレスの接続テストをする

## IPv6アドレスの設定

1
を押す
2
＜環境設定＞ ＜ネットワーク＞ ＜TCP/IP設定＞ ＜IPv6設定＞を押す
3
＜IPv6を使用＞ ＜ON＞ ＜OK＞を押し、IPv6設定を有効にする
4
IPアドレスを設定する
お使いの環境や目的に応じて、必要なIPv6アドレスを設定します。

###### ステートレスアドレスを設定する

1 | ＜ステートレスアドレス設定＞を押す
2 | ＜ON＞ ＜OK＞を押す

###### 手動アドレスを設定する

1 | ＜手動アドレス設定＞を押す
2 | ＜手動アドレスを使用＞で＜ON＞を押し、必要な設定をする ＜手動アドレスを使用＞ ＜ON＞を押します。 ＜手動アドレス＞ ＜手動アドレス＞ボタンを押して、アドレスを入力します。次のアドレスは入力できません。 「ff」で始まるアドレス（マルチキャストアドレス） すべて「0」で構成されるアドレス IPv4互換アドレス（上位96ビットが「0」で下位32ビットにIPv4アドレスが入っているIPv6アドレス） IPv4射影アドレス（上位96ビットが「0:0:0:0:ffff:」で下位32ビットにIPv4アドレスが入っているIPv6アドレス） ＜プレフィックス長＞ ネットワークアドレス部の長さを変更できます。 ＜デフォルトルーターアドレス＞ ＜デフォルトルーターアドレス＞を押して、アドレスを入力します。次のアドレスは入力できません。 「ff」で始まるアドレス（マルチキャストアドレス） すべて「0」で構成されるアドレス アドレスを指定しない場合は、空欄のままにしてください。

###### ステートフルアドレスを設定する

1 | ＜DHCPv6を使用＞を押す
2 | ＜ON＞ ＜OK＞を押す

5
＜設定の反映＞ ＜はい＞を押す

## IPv6アドレスの接続テストをする

正しく接続できているときは、パソコンからリモートUIのログイン画面を表示することができます（リモートUIを起動する）。パソコンが使えないときは、以下の手順で正しく接続できているかどうか確認してください。
＜環境設定＞ ＜ネットワーク＞ ＜TCP/IP設定＞ ＜IPv6設定＞ ＜PINGコマンド＞ 使用中の他の機器のIPアドレスまたはホスト名を入力 ＜実行＞
正しく接続されているときは＜ホストから応答がありました。＞というメッセージが表示されます。

IPアドレスが正しく設定されていても、本機をスイッチングハブなどに接続しているとネットワークに接続されないことがあります。この場合は、本機の通信開始のタイミングを遅らせて接続しなおしてください。ネットワーク接続時の待機時間を設定する

関連項目
IPv4アドレスを設定する
13AC-00R