LIPS4設定
→ ＜ファンクション設定＞ → ＜プリンター＞ → ＜プリンター設定＞ → ＜仕様設定＞ → ＜LIPS/エミュレーション設定＞ → ＜LIPS4設定＞*1

設定／登録項目 | 設定項目 | Device Admin | Network Admin | リモートUI による設定 | 機器情報 配信 | 一括 インポート
＜白紙節約＞*2 | ＜する＞、＜しない＞ |  |  |  |  | C
＜拡大/縮小＞ | ＜しない＞、＜→A3＞、＜→B4＞、＜→A4＞、＜→B5＞、＜→A5＞、＜→リーガル＞、＜→レター＞、＜→はがき＞、＜→往復はがき＞、＜→4面はがき＞ |  |  |  | × | C
＜ページ集約＞ | ＜しない＞、＜2 in 1(左)＞、＜2 in 1(右)＞、＜4 in 1(横－左)＞、＜4 in 1(横－右)＞、＜4 in 1(縦－左)＞、＜4 in 1(縦－右)＞ |  |  |  |  | C
＜複数ページ余白＞ | ＜パターン1＞、＜パターン2＞ |  |  |  |  | C
＜ページの向き＞ | ＜縦＞、＜横＞ |  |  |  |  | C
＜オーバーレイ1／オーバーレイ2＞ | ＜オーバーレイ1設定＞： ＜する＞、＜しない＞ ＜オーバーレイ1番号＞*2： 0～32767 ＜オーバーレイ2設定＞： ＜する＞、＜しない＞ ＜オーバーレイ2番号＞*2： 0～32767 |  |  |  | × | C
＜カラーオーバーレイ＞ | ＜する＞、＜しない＞ |  |  |  | × | C
＜漢字コード＞ | ＜JIS＞、＜シフトJIS＞、＜EUC＞、＜DEC＞ |  |  |  |  | C
＜文字サイズ＞ | ＜10ポイント＞、＜12ポイント＞、＜8ポイント＞ |  |  |  |  | C
＜漢字書体＞ | ＜明朝＞、＜ゴシック＞ |  |  |  |  | C
＜ANK書体＞ | ＜明朝＞、＜ゴシック＞、＜ラインプリンター＞ |  |  |  |  | C
＜漢字グラフィックセット＞ | ＜JIS90＞、＜JIS78＞ |  |  |  |  | C
＜行数＞ | ＜行数選択＞： ＜6 lpi＞、＜8 lpi＞、＜任意設定＞ ＜任意設定値＞*2： 10～99行/ページ＞ |  |  |  |  | C
＜桁数＞ | ＜桁数選択＞： ＜自動＞、＜10 cpi＞、＜12 cpi＞、＜15 cpi＞、＜任意設定＞ ＜任意設定値＞*2： 10～200文字/行 |  |  |  |  | C
＜自動改ページ＞ | ＜する＞、＜しない＞ |  |  |  |  | C
＜自動改行＞ | ＜する＞、＜しない＞ |  |  |  |  | C
＜CR機能＞ | ＜CRのみ＞、＜CR+LF＞ |  |  |  |  | C
＜LF機能＞ | ＜LFのみ＞、＜LF+CR＞ |  |  |  |  | C
＜網かけ解像度＞ | ＜クイック＞、＜ファイン＞ |  |  |  |  | C

*1 | LIPS Vプリンターをお使いの場合のみ、表示される項目です。
*2 | オプションの有無や他の設定項目の内容によって表示されるときと、表示されないときがあります。

13EY-00W