# 無線LANルーターを選んで設定する

接続可能な無線LANルーターを本機のディスプレーから選びます。ネットワークキーにはWEPキーまたはPSKを入力して設定します。SSIDやネットワークキーなどの必要情報はあらかじめ確認のうえ、メモしておいてください。SSIDやネットワークキーを確認する

##### セキュリティー設定について 無線LANルーターを選んで設定すると、WEPの認証方式は＜オープンシステム＞に、WPA/WPA2の暗号化方式は＜自動＞（AES-CCMPまたはTKIP）に設定されます。WEPの認証方式に＜共有キー＞を選びたい場合や、WPA/WPA2の暗号化方式に＜AES-CCMP＞を指定したい場合は、＜詳細入力＞で設定してください。すべて入力して設定する

1
を押す
2
＜環境設定＞ ＜ネットワーク＞ ＜無線LAN＞ ＜無線LAN設定＞ ＜手動設定＞を押す
3
＜アクセスポイント選択＞を押す
接続可能な無線LANルーターが探索されます。
4
無線LANルーターを選び、接続する

###### 無線LANルーターのセキュリティー設定がWEPまたはWPA/WPA2-PSKの場合

1 | 使用する無線LANルーターを選び、＜OK＞を押す
2 | ＜WEPキー＞または＜PSK＞を押し、ネットワークキーを入力する
3 | ＜OK＞を押す 設定が完了すると、画面に＜接続しました。＞と表示されます。

###### 無線LANルーターのセキュリティー設定がWEPまたはWPA/WPA2-PSK以外の場合

1 | 使用する無線LANルーターを選び、＜OK＞を押す 設定が完了すると、画面に＜接続しました。＞と表示されます。

13AC-00F